

„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik nr 1 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Miejska Kłodzko

Plac B. Chrobrego 1

57-300 Kłodzko

Nazwa Wykonawcy: ...................................

Adres Wykonawcy: ...................................

NIP/REGON: ...................................

Telefon: ...................................

Adres e-mail: …………………………………

**FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA**

**Zakup urządzeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Miejskiej Kłodzko – „**Zakup i dostawa 2 cystern na wodę pitną**” w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i model 2 cystern na wodę pitną, nazwa producenta. | Cena netto 1 szt. | VAT 23% | Cena brutto 1 szt. |
| 1. | …………………………………  …………………………………  …………………………………  ………………………………… | …………………zł  …………………zł | …………….. zł  ……………….zł | ……………... zł  ………………..zł |
| 2. | Razem |  |  |  |
| 3. | Okres gwarancji w miesiącach | | | ……….. mies. |

b) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

c) zakres dostawy jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa fabrycznie nowych 2 cystern na wodę pitną rok produkcji min. 2025”**

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

**zaplecze techniczne ul. Piastowska 14 B, 57-300 Kłodzko**

**Cysterna nr 1**

Wymagania dla cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności od 1 m3 do 1,3 m3

| **Lp.** | **Warunki Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** | **Dodatkowe informacje wypełnia wykonawca** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | | |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia [20 czerwca](http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca) [1997](http://pl.wikipedia.org/wiki/1997) r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Kabina 3 osobowa (1+2), fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz min. 1 podłokietnikiem | □ Tak □ Nie |  |
|  | Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony | □ Tak □ Nie |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia | | |
|  | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min. 95 [kW], max. pojemność 1999cm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. | □ Tak □ Nie | *Należy podać* *maksymalną moc silnika i rodzaj silnika.* |
|  | Skrzynia biegów manualna 6 biegowa. | □ Tak □ Nie | *Podać typ skrzyni biegów oraz maksymalną prędkość pojazdu.* |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Napęd pojazdu koła tylnie | □ Tak □ Nie |  |
|  | Norma emisji spalin: minimum EURO 6 | □ Tak □ Nie |  |
|  | Podstawowe parametry pojazdu | | |
|  | Podwozie dwuosiowe, koła tylniej osi pojedyńcze | □ Tak □ Nie |  |
|  | Kolor nadwozia: biały | □ Tak □ Nie |  |
|  | Szerokość kabiny z lusterkami nie większa niż 2480 mm | □ Tak □ Nie |  |
|  | Rozstaw osi w zakresie 3500 mm – 3600 mm | □ Tak □ Nie |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | □ Tak □ Nie |  |
|  | Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach | □ Tak □ Nie |  |
|  | Wyposażenie w systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR lub równoważne. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Wyposażenie pojazdu | | |
|  | Komputer pokładowy w języku polskim | □ Tak □ Nie |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe | □ Tak □ Nie |  |
|  | Sygnalizacja niezapiętych pasów dla kierowcy i pasażera | □ Tak □ Nie |  |
|  | Tapicerka materiałowa, wytrzymała w ciemnym odcieniu | □ Tak □ Nie |  |
|  | Automatyczne światła zmierzchu | □ Tak □ Nie |  |
|  | Przednie światła przeciwmgielne | □ Tak □ Nie |  |
|  | Światła do jazdy dziennej | □ Tak □ Nie |  |
|  | Min. statyczne doświetlanie zakrętów | □ Tak □ Nie |  |
|  | Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Tempomat | □ Tak □ Nie |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie | □ Tak □ Nie |  |
|  | Centralny zamek sterowany kluczykiem lub pilotem (co najmniej 2 komplety). | □ Tak □ Nie |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne | □ Tak □ Nie |  |
|  | Hamulec ręczny elektryczny | □ Tak □ Nie |  |
|  | Radio cyfrowe z ekranem dotykowym min. 12” | □ Tak □ Nie |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna | □ Tak □ Nie |  |
|  | Zestaw głośnomówiący w technologii bluetooth | □ Tak □ Nie |  |
|  | * Czujniki parkowania: przednie lub przednie i tylne. | □ Tak □ Nie |  |
|  | * Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na panelu radia lub innym o przekątnej min. 12” | □ Tak □ Nie |  |
|  | Przednie zawieszenie – niezależne kolumny McPhersona, stabilizator i amortyzatory gazowe | □ Tak □ Nie |  |
|  | Tylne zawieszenie – resory piórowe | □ Tak □ Nie |  |
|  | Koła stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16” (4 szt.) z oponami zimowymi zalecanymi przez producenta samochodu (rozmiar, indeks prędkości i nośności), dodatkowo drugi komplet kół letnich | □ Tak □ Nie |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi niezbędnymi do wymiany | □ Tak □ Nie |  |
|  | System kontrolujący ciśnienie w oponach | □ Tak □ Nie |  |
|  | Możliwość manualnej regeneracji filtra DPF | □ Tak □ Nie |  |
|  | Szyba stała w tylnej części kabiny | □ Tak □ Nie |  |
|  | Fabryczny hak holowniczy z wiązką 13 pin i systemem stabilizacji przyczepy, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC min. 2750 kg | □ Tak □ Nie |  |
|  | Na wyposażeniu minimum: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego | | |
|  | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne co najmniej 60 m-cy bez limitu kilometrów lub co najmniej 160 000 km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej) | □ Tak □ Nie |  |
|  | Gwarancja na lakier co najmniej 36 m-cy | □ Tak □ Nie |  |
|  | Gwarancja na perforację podwozia co najmniej 120 m-cy | □ Tak □ Nie |  |
|  | Odległość autoryzowanego serwisu maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego | □ Tak □ Nie |  |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i pełnym zbiornikiem paliwa. | □ Tak □ Nie |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne bezpłatnie w cenie zakupu | □ Tak □ Nie |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania

**Cysterna nr 2**

Wymagania dla ciągnika siodłowego i cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności od 3 m3 do 3,3 m3

|  | **Warunki Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dla pojazdu | | | |
| 1 | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia [20 czerwca](http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca) [1997](http://pl.wikipedia.org/wiki/1997) r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. | □ Tak □ Nie |  |
| 2 | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. | □ Tak □ Nie |  |
| 3 | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | □ Tak □ Nie |  |
| 4 | Kabina 3 osobowa (1+2), fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz min. 1 podłokietnikiem | □ Tak □ Nie |  |
| 5 | Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony | □ Tak □ Nie |  |
| 6 | Zestaw umożliwiający poruszanie się dla osób posiadających prawo jazdy kat. BE | □ Tak □ Nie |  |
| Podstawowe parametry napędu/podwozia | | | |
| 7 | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min. 120 [kW], max. pojemność 1999cm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. | □ Tak □ Nie | *Należy podać* *maksymalną moc silnika i rodzaj silnika.* |
| 8 | Skrzynia biegów automatyczna. | □ Tak □ Nie | *Podać typ skrzyni biegów oraz maksymalną prędkość pojazdu.* |
| 9 | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. | □ Tak □ Nie |  |
| 10 | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. | □ Tak □ Nie |  |
| 11 | Napęd pojazdu koła tylnie | □ Tak □ Nie |  |
| 12 | Norma emisji spalin: minimum EURO 6 | □ Tak □ Nie |  |
| Podstawowe parametry pojazdu | | | |
| 13 | Podwozie dwuosiowe, koła tylniej osi pojedyńcze | □ Tak □ Nie |  |
| 14 | Kolor nadwozia: biały | □ Tak □ Nie |  |
| 15 | Szerokość kabiny z lusterkami nie większa niż 2480 mm | □ Tak □ Nie |  |
| 16 | Rozstaw osi w zakresie 3950 mm – 4000 mm | □ Tak □ Nie |  |
| 17 | Wspomaganie układu kierowniczego | □ Tak □ Nie |  |
| 18 | Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach | □ Tak □ Nie |  |
| 19 | Wyposażenie w systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR lub równoważne. | □ Tak □ Nie |  |
| Wyposażenie pojazdu | | | |
| 20 | Komputer pokładowy w języku polskim | □ Tak □ Nie |  |
| 21 | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe | □ Tak □ Nie |  |
| 22 | Sygnalizacja niezapiętych pasów dla kierowcy i pasażera | □ Tak □ Nie |  |
| 23 | Tapicerka materiałowa, wytrzymała w ciemnym odcieniu | □ Tak □ Nie |  |
| 24 | Automatyczne światła zmierzchu | □ Tak □ Nie |  |
| 25 | Przednie światła przeciwmgielne | □ Tak □ Nie |  |
| 26 | Światła do jazdy dziennej | □ Tak □ Nie |  |
| 27 | Min. statyczne doświetlanie zakrętów | □ Tak □ Nie |  |
| 28 | Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera. | □ Tak □ Nie |  |
| 29 | Aktywny tempomat | □ Tak □ Nie |  |
| 30 | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. | □ Tak □ Nie |  |
| 31 | Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie | □ Tak □ Nie |  |
| 32 | Centralny zamek sterowany kluczykiem lub pilotem (co najmniej 2 komplety). | □ Tak □ Nie |  |
| 33 | Elektrycznie sterowane szyby boczne | □ Tak □ Nie |  |
| 34 | Hamulec ręczny elektryczny | □ Tak □ Nie |  |
| 35 | Radio cyfrowe z ekranem dotykowym min. 12” | □ Tak □ Nie |  |
| 36 | System fabrycznej nawigacji satelitarnej | □ Tak □ Nie |  |
| 37 | Klimatyzacja automatyczna | □ Tak □ Nie |  |
| 38 | Zestaw głośnomówiący w technologii bluetooth | □ Tak □ Nie |  |
| 39 | * Czujniki parkowania: przednie lub przednie i tylne. | □ Tak □ Nie |  |
| 40 | * Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na panelu radia lub innym o przekątnej min. 12” | □ Tak □ Nie |  |
| 41 | Przednie zawieszenie – niezależne kolumny McPhersona, stabilizator i amortyzatory gazowe | □ Tak □ Nie |  |
| 42 | Tylne zawieszenie – resory piórowe | □ Tak □ Nie |  |
| 43 | Koła stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16” (4 szt.) z oponami zimowymi zalecanymi przez producenta samochodu (rozmiar, indeks prędkości i nośności), dodatkowo drugi komplet kół letnich | □ Tak □ Nie |  |
| 44 | Koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi niezbędnymi do wymiany | □ Tak □ Nie |  |
| 45 | System kontrolujący ciśnienie w oponach | □ Tak □ Nie |  |
| 46 | Możliwość manualnej regeneracji filtra DPF | □ Tak □ Nie |  |
| 47 | Szyba stała w tylnej części kabiny | □ Tak □ Nie |  |
| 48 | Fabryczny hak holowniczy z wiązką 13 pin i systemem stabilizacji przyczepy, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC min. 3500 kg | □ Tak □ Nie |  |
| 49 | Na wyposażeniu minimum: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg. | □ Tak □ Nie |  |
| Pozostałe warunki zamawiającego | | | |
| 50 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne co najmniej 60 m-cy bez limitu kilometrów lub co najmniej 160 000 km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej) | □ Tak □ Nie |  |
| 51 | Gwarancja na lakier co najmniej 36 m-cy | □ Tak □ Nie |  |
| 52 | Gwarancja na perforację podwozia co najmniej 120 m-cy | □ Tak □ Nie |  |
| 53 | Odległość autoryzowanego serwisu maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego | □ Tak □ Nie |  |
| 54 | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i pełnym zbiornikiem paliwa. | □ Tak □ Nie |  |
| 55 | Przeglądy gwarancyjne bezpłatne w cenie zakupu | □ Tak □ Nie |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy\* powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom: ………………………………………… (nazwa firmy) w następujących częściach zamówienia:………………………………………………………………………………………….

8. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: ………………………………...............................

9. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

\*Niepotrzebne skreślić

Miejscowość………………, data: ................. ……………………………………………………

*podpis osób uprawnionych do składania (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty) oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

 

„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

(NAZWA I ADRES WYKONAWCY)

Zamawiający:

Gmina Miejska Kłodzko

Plac B. Chrobrego 1

57-300 Kłodzko

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 2 cystern na wodę pitną**”** oświadczam, co następuje:

**I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art.  7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024.507).

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. 1 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze2: …………………………………………………………………………………………………..………

**II. DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**III. BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:**

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: …………………………………………………………………………………………………..………

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. ……………………………………

*podpis osób uprawnionych do składania (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty) oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

1. Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1

2. W przypadku, gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić.