Nr sprawy referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DZ/DZ-TPzmn-381-2-92/25**

Załącznik nr 1B do PFU

Załącznik nr 12 do umowy

##### **Opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja asortymentowo-cenowa**

**Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Poradni Endoskopowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach**

|  |
| --- |
| **Z A Ł Ą C Z N I K nr 1B do PFU**  **MEBLE BIUROWO-ADMINISTRACYJNE, SOCJALNO-BYTOWE I SPRZĘT UZUPEŁNIAJĄCY** |

Niniejsza inwestycja uwzględnia rozwiązania i udogodnienia dla pacjentów onkologicznych

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Dane umożliwiające zidentyfikowanie**  **Oferowanego produktu \*** | **j.m.** | **Ilość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **M E B L E A D M I N I S T R A C Y J N O – B I U R O W E**  / **SOCJALNO-BYTOWE**  Zabudowa meblowa wykonana z płyt meblowych wiórowych trójwarstwowych melaminowanych spełniających normę DIN 68765 lub równoważne, nierozprzestrzeniających ognia. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości min.18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 30 mm. Obrzeża płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Ściany tylne wpuszczane o grubości 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atest higieniczny (klasa higieniczności co najmniej E1). Wszystkie drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty meblowe metalowe bez ostrych krawędzi lub wpuszczane w płytę frontu; Zawiasy frontów typu puszkowego. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe mające możliwość pełnego wysuwu oraz posiadające blokadę przypadkowego wysuwu i wypadnięcia. Nóżki mebli o wysokości około 10-12 cm z możliwością regulacji i poziomowania zabezpieczone przed zarysowywaniem okładziny podłogowej. Nóżki wykonane ze stali nierdzewnej.   * Korpusy, blaty robocze i fronty – melamina do uzgodnienia z Zamawiającym   Biurka wykonane z płyty meblowej wiórowej trójwarstwowej melaminy spełniającej normę DIN 68765 lub równoważne. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 25 mm. Obrzeża płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Ściany tylne wpuszczane o grubości 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atest higieniczny (klasa higieniczności co najmniej E1). Blat roboczy biurka wyposażony w przepust kablowy wykonywany przy montażu we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego, posiadający zabezpieczające gniazdo plastikowe w kolorze płyty meblowej. Płyty boczne jako nogi biurek zabezpieczone plastikowymi stopkami;  Nogi szafek i szaf nie mogą mieć punktowych mocowań ze względu na wyłamywanie nóg przy sprzątaniu. | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | kpl | **REJESTRACJA:**  - zabudowa meblowa narożna trzystanowiskowa dł. 515/225 cm: szafki górne -7szt, kontenerki z 3 szufladami -3szt; Blat roboczy laminat; drzwi zamykane na klucz;  - szafa wysoka, na segregatory 80 x 45 x 210cm –1szt; drzwi pełne zamykane na klucz; 5 przestawnych półek;  - zabudowa meblowa narożna dwupoziomowa (blat odstawczy) dł. 165/120 cm - 1kpl  - stanowiska rejestracyjne dla pacjenta z okienkiem gilotynowym (elektrycznym), możliwość blokowania okienka w pozycji otwartej lub częściowo otwartej, wydzielenie od strony korytarza – 2kpl  **KORYTARZ:**  - szafa magazynowa 60x60x210cm – 3szt  **POMIESZCZENIE SOCJALNE:**  - zabudowa meblowa dł. 160cm: szafki górne -4szt, szafki dolne: do zabudowy umywalki/zlewu - 2szt; z 3 szufladami -1szt Blat roboczy laminat; drzwi zamykane na klucz;  Umywalka stalowa, zlew stalowy, baterie-2szt; syfon szafkowy  - szafa gospodarcza 100 x 60 x 210cm –1szt; drzwi pełne zamykane na klucz; do zabudowy ekspresu z wysuwanym blatem; dół szafki dwudrzwiowy, wewn. półki;  - biurko z kontenerkiem dł.140cm –1szt:szafka wisząca nad biurkiem – 1kpl  - stół 80x140cm –1szt  **POMIESZCZENIE OPISOWE:**  - biurko z kontenerkiem dł.140cm –1szt:szafka wisząca nad biurkiem – 2kpl  - szafa dwudrzwiowa 80 x 45 x 210cm –1szt; 5 wewn. półek;  - szafa dwudrzwiowa z szufladą = –1szt; |
| **2** | **FOTEL OBROTOWY, JEZDNY**  z regulowanymi podłokietnikami 4D, zagłówkiem oraz regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego, pięcioramienna podstawa na kółkach, wysokość siedziska regulowana w zakresie 10cm; wyposażony w mechanizm multiblock, wykończony siatką oraz tkaniną tapicerską.  Fotel spełnia wymogi BHP dotyczące krzeseł biurowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. poz. 2367.  Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość) 68 / 50 / 119-129 cm    Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | szt. | **7** |
| **3** | **TABLICA MAGNETYCZNO-SUCHOŚCIERALNA 90x120cm**  Tablica 120x90 suchościeralna magnetyczna rama aluminiowa, wysokiej jakości lakierowana powierzchnia z gwarancją 10 letnią, gładka i odporna na zarysowania, tablica w ramie aluminiowej anodowanej AluMax z plastikowymi zaokrąglonymi narożnikami, wyposażona w półkę na markery, możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie, zestaw do montażu w komplecie; Wymiar tablicy jest wymiarem całkowitym czyli razem z ramką. W zestawie z tablicą: gąbka magnetyczna, 32 magnesy (24mm), 4 markery suchościeralne (czarny, niebieski, czerwony, zielony), Płyn do czyszczenia tablic suchościeralno-magnetycznych białych doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia i pozostałości po markerach z powierzchni tablicy.  Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | kpl. | **2** |
| **4** | **KRZESŁO**  Oparcie i siedzisko wykonane jest z jednego elementu sklejki - jest profilowane dla poprawy ergonomii krzesła. Sklejka o grubości min. 12 mm.  W górnej części znajduje się otwór - uchwyt za pomocą którego łatwo jest przesunąć krzesło.  Sklejka pokryta jest warstwą twardego lakieru. Całość stoi na czterech nogach wykonanych ze stalowej rurki o grubości ścianki 1,8 mm oraz o średnicy 19 mm. Nóżki posiadają zabezpieczenia przeciwdziałające zarysowaniom podłogi. dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska - 160 kg wg atestu badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania.  Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | szt. | **14** |
| **5** | **REGAŁ**  Ze stali nierdzewnej AISI430, 5 półek pełnych, wymiary dł.100cm x gł.40cm x wys.180cm; konstrukcja spawana; stopki regulowane +25 mm/-5mm; nogi regałów wykonane z profilu 30x30mm; maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m2; pięć półek pełnych, nieprzestawnych;  Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | Szt. | **4** |
| **6** | **DRABINA 5-STOPNIOWA**  Drabinka składana aluminiowa z jednostronnym wejściem, przeznaczona do magazynu. Na jej boku znajduje się uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podczas przemieszczania.  Antypoślizgowa rowkowana powierzchnia stopni, odległość pomiędzy stopniami wynosi 25 cm. Antypoślizgowe wykończenia nóżek drabiny; Spełnia wymagania określone w EN 131-1 lub równoważne, EN 131-2/A2 lub równoważne, EN 131-3 lub równoważne. Maksymalne obciążenia 150kg; 10lat gwarancji.  Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | szt | **1** |
| **7** | **CZAJNIK ELEKTRYCZNY**  Pojemność 1,5l, grzałka ukryta, wykonany: stal nierdzewna/tworzywo sztuczne; funkcje: Regulacja temperatury, Obrotowa podstawa, Sygnał dźwiękowy, Podtrzymywanie ciepła;  Moc max.1800W; Automatyczne wyłączenie po zdjęciu czajnika z podstawy;  Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | szt. | **1** |
| **8** | **ZMYWARKA**  Wymiary szer.60 x wys.85 x gł.60cm; pojemność 14kpl; poziom hałasu 44dB (klasa emisji hałasu B); zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: 54kWh; zużycie wody na cyjl z programie EKO: 9,5l; kolor: stal nierdzewna; połowa załadunku. funkcje: Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada, Połowa załadunku, Automatyczne otwieranie drzwi, Automatyka zmywania, Czujnik zabrudzenia wody, Sygnał akustyczny i świetlny zakończenia programu; program zmywania: Auto Plus, Auto Wash, Delikatny, Eco, Intensywny, Mycie wstępne, Nocny, Szybki 59 min., Uniwersalny, Wash&Dry 35 minut; Zewnętrzny panel sterujący. Zmywarka wolnostająca, sterowanie elektroniczne; temp. Zmywania: 45/55/60/65/75 oC; wskaźnik braku nabłyszczacza/soli; nowa klasa energetyczna A; zabezpieczenie przed zalaniem.    Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | szt. | **1** |
| **9** | **DYSTRYBUTOR WODY Z SIECI**  Woda filtrowana: zimna, gorąca, gazowana; wysoka pojemność zbiorników (2l – zbiornik wody ciepłej i 3,8l - zbiornik wody zimnej = wyższa wydajność dystrybutora mieści dużą 5 l butlę CO2 o wydajności ~1000l wody gazowanej; bezdotykowy higieniczny system poboru zimnej wody poprzez popchnięcie dźwigni; bezpieczny system poboru gorącej wody poprzez wciśnięcie przycisku blokady; regulacja temperatury zimnej wody (5-12OC), możliwość wyłączenia grzałek i uzyskania wody w temperaturze otoczenia, produkt z atestem (ATEST PZH NA DYSTRYBUTOR  I SYSTEM FILTRACJI); Szer. 300 mm; Wys. 1120 mm; Gł.365 mm  - zestaw wymiennych fitrów  Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | kpl. | **1** |
| **10** | **LODÓWKA**  Wys. 203 x szer. 75,90 x gł. 71,10cm; szer. Z otwartymi drzwiami = 79,10cm; pojemność 370l chłodziarka + 168l zamrażarka; roczne zużycie prądu: 128kWh; pełny NoFrost; poziom hałasu 34dB (kl.B); Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem (AI oszczędność energii), Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero. Klasa energetyczna A. Lodówka typu Combi Max (zamrażarka na dole); Kompresor inwerterowy; liczba drzwi: 2; sterowanie: elektroniczne; alarm niedomkniętych drzwi    Wizerunek produktu przykładowy,  nie stanowi wskazania producenta | PRODUCENT:  ……………………………….  TYP lub MODEL:  ………………………………. | szt. | **1** |

**\*** **Zamawiający zwraca uwagę, że w kolumnie 3 w każdej pozycji od 1 do 10 wymagane jest podanie PRODUCENTA. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy wpisania w kolumnie nr 3 Typu lub Modelu, umożliwiających zidentyfikowanie zaoferowanego produktu.**

**W przypadku, gdy oferowany produkt wykonany jest na specjalne zamówienie, Wykonawca w każdej pozycji zobowiązany jest do podania producenta oraz informacji wskazującej, że dany produkt będzie wykonany na specjalne zamówienie, np. „Producent XXX – produkt na specjalne zamówienie”.**

**Nie podanie wymaganych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA**

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  **[PLN]** | **Wartość**  **netto**  **[PLN]** | **Vat**  **[%]** | **Wartość**  **[PLN]** | **Wartość**  **brutto**  **[PLN]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | | | | | **(4 x 5)** |  | **(6 x 7)** | **(6 + 8)** |
|  | Meble admin.-biur/socjal.-bytowe  - rejestracja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Meble admin.-biur/socjal.-bytowe  - korytarz | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Meble admin.-biur/socjal.-bytowe  - pomieszczenie socjalne | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Meble admin.-biur/socjal.-bytowe  - pomieszczenie opisowe | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Fotel obrotowy, jezdny | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Tablica magnetyczno-suchościeralna   z wyposażeniem | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Regał | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Drabina 5-stopniowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Czajnik elektryczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dystrybutor wody z sieci | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM (POZ. NR 1-10)** | | | | |  |  |  |  |

**Oświadczam, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym formularzu przez Zamawiającego**

**UWAGA! Łączne wartości netto oraz brutto z załączników 2.1 oraz 2.2 do SWZ należy przenieść do formularza oferty do części „3) wynagrodzenie za wyposażenie”**

**Nazwa i dane adresowe Wykonawcy:**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób/-y uprawnionych/-ej

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny