Załącznik nr 11 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 7**

1. **DOSTAWA NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO Z ODPRZĘTEM I NAGRZEWNICĄ**

**Wymagania:**

* Namiot pneumatyczny o powierzchni min. 37m2. Stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej na zewnątrz po obu stronach pokrytej PVC. Podłoga stała zainstalowana na wzmocnionych systemach rzepowych, pozwalających w razie potrzeby na wypięcie jej w celu sprawniejszego czyszczenia, konserwacji oraz renowacji. Powłoka namiotu wykonana z min. trzech warstw, z wodoodpornej powłoki zewnętrznej wykonanej z PVC odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie, z warstwy nośnej wykonanej z siatki poliestrowej oraz gazoszczelnej powłoki wewnętrznej wykonanej z PVC, która chroni wnętrze namiotu przed przenikaniem zewnętrznej temperatury na skutek ruchów konwekcyjnych powietrza, tworząc powłokę wewnętrzną o właściwościach termoizolacyjnych. W bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania lub filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp. Na zewnątrz umocowane linki odciągowe oraz szpilki i paliki mocujące. Konstrukcja pneumatyczna (stelaż) mocowana na specjalnych uchwytach rzepowych, co umożliwia w przypadku awarii lub zużycia, możliwość wypięcia samej konstrukcji lub poszycia, w celu np. naprawy lub wymiany.Eeksploatacja namiotu w zakresie temperatur od –35 °C do +70 °C.
* Pompka elektryczna do napełniania i opróżniania stelażu pneumatycznego 230V o wydajności min. 1400 l i mocy min. 1000W.
* Lampa namiotowa LED, o mocy 30W, zabezpieczenie min. IP 66, kbel zasilający z wyczką o dł. min. 5m, włącznik ON/OFF zintegrowany z oprawą.
* Nagrzewnica namiotowa o wysokiej wydajności min. EC32, 32kW, wyposażona w termostat z kablem min. 10m, rękaw o dł. min 6.0m, komin, daszek oraz podgrzewacz paliwa.

1. **DOSTAWA** **URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA WORKÓW - w ilości 2 sztuki**

**Wymagania dotyczące zestawu**:

* Podstawa i łyżka max. 20 kg
* Obsługa z udziałem 2 osób
* Wydajność min. 250 worków/h
* Przystosowane do różnych rozmiarów worków