Załącznik nr 14 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 10**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa garażu blaszanego (magazynowego) o wymiarach 4 × 6 m, przeznaczonego do przechowywania sprzętu i materiałów – ilość**

**1 szt.**

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. Wymiary zewnętrzne:

szerokość: ok. 4,0 m,

długość: ok. 6,0 m,

2. Konstrukcja:

wykonana ze wzmocnionych profili stalowych, ocynkowanych,

stabilna, odporna na warunki atmosferyczne,

elementy konstrukcji łączone nitami lub śrubami.

3. Dach:

pokryty blachą trapezową lub blachodachówką, zapewniający skuteczne

odprowadzanie wody i śniegu.

4. Ściany i brama:

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub imitacja drewna,

grubość blachy dostosowana do konstrukcji.

5. Dodatkowe elementy:

obróbki rynnowe i elementy zabezpieczające,

kolorystyka: jednolity RAL lub drewnopodobna.

6. Inne wymagania:

garaż fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny,

okres gwarancji: minimum 24 miesiące, do zestawu należy dołączyć instrukcję montażu i

eksploatacji w języku polskim.