Załącznik nr 5 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 1**

**Dostawa DEFIBRYLATORÓW w ilości 10 sztuk**

* Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu ratowniczego z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) wraz z wyposażeniem i kapsułą ochronną, przeznaczonego do zastosowań w miejscach publicznych -

* Wymagania dotyczące zestawu AED:

1. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) – fabrycznie nowy, gotowy do użycia, przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci (z możliwością zmiany trybu pracy przy użyciu klucza pediatrycznego). Urządzenie musi: posiadać obsługę głosową w języku polskim,

być wyposażone w elektrody terapeutyczne dla dorosłych (min. 1 para, z aktualnym terminem ważności), posiadać baterię litową o żywotności min. 4 lata, posiadać certyfikaty zgodności CE/MDR lub równoważne, być objęte gwarancją producenta na okres co najmniej 5 lat.

2. Klucz pediatryczny – umożliwiający stosowanie AED u dzieci.

3. Torba transportowa lub walizka – dedykowana, chroniąca urządzenie i akcesoria.

4. Kapsuła ochronna zewnętrzna z alarmem – odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w:

materiał konstrukcji odporny na promieniowanie UV i zabezpieczony przed korozją, wodoodporną uszczelkę gumową, system otwierania poprzez obrót pokrywy, alarm dźwiękowy uruchamiany przy otwarciu, zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem (np. plomba), zasilacz w komplecie, okres gwarancji min. 2 lata.

5. Tablica informacyjna AED – zgodna z obowiązującymi normami oznakowania, przeznaczona do montażu w miejscu instalacji urządzenia.

* Wymagania dotyczące zestawu ratowniczego:

Zestaw ratowniczy musi zawierać co najmniej:

1. Nożyczki ratownicze

2. Golarka medyczna

3. Rękawiczki nitrylowe rozmiar L

4. Maska ochronna

5. Maseczka 3-warstwowa chirurgiczna

6. Gaza jałowa

* Wymagania dodatkowe:

Wszystkie elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i dopuszczone do stosowania na terenie UE.

Wymagany jest dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.