Załącznik nr 7 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 3**

**DOSTAWA POMPY SZLAMOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM – w ilości 5 sztuk**

**Wymagania dotyczące zestawu:**

* Wydajność pompy min. 700 l/min
* Wysokość ssania min. 7m
* Wysokość podnoszenia min. 25m
* Średnica zanieczyszczenia: max. 24 mm
* Moc silnika min. 3,5 kW
* Pojemość zbiornika paliwa min. 3 litry
* Zużycie paliwa max. 1,6 l/h
* Wymiary max: (dł x szer x wys) 620 x 460 x 465 mm
* Masa pompy: max. 48 kg
* Wąż ssawny min. 2 sztuki, wykonany z PCV o średnicy min. 52mm i długości min. 2,5m obustronnie zakończony łącznikami aluminiowymi typu Storz.
* Wąż do motopompy min. Ø 52 o dł. min. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ z wkładką PCV, 4 sztuki
* Smok ssawny prosty 52, min. 1 sztuka, wykonany ze stopu aluminium, uszczelki gumowe