Załącznik nr 9 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 5**

**DOSTAWA MIERNIKA PROMIENIOWANIA – w ilości 1 szt.**

**Wymagania:**

* przenośny miernik (detektor) promieniowania jonizującego, który jest przeznaczony do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania X i gamma, pomiaru mocy dawki promieniowania X i gamma z możliwością podłączenia sondy zewnętrznej.
* Zasilanie urządzenia min. 6 V (4 x AAA)
* Zakres temperatur pracy od -25 °C do +40 °C