|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Linie logiczne** | | |
| 1 | dostawa i instalacja 1m kabla UTP LSOH cat.6 | 30000 |
| 2 | dostawa i instalacja 1m kabla FTP LSOH cat.6 | 30000 |
| 3 | dostawa i instalacja 1m kabla zewnętrznego S/FTP cat.6 | 50 |
| 4 | dostawa i montaż patch panel modularny nie wyposażony 1U 24 porty – 1 szt. | 200 |
| 5 | dostawa i montaż modułu typ keystone cat.6 nieekranowany – 1 szt. | 1500 |
| 6 | dostawa i montaż modułu typ keystone cat.6 ekranowany – 1 szt. | 1500 |
| 7 | dostawa i montaż wtyku ekranowanego RJ45 cat.6 – 1 szt. | 200 |
| 8 | dostawa i montaż wtyku nieekranowanego RJ45 cat.6 – 1 szt. | 200 |
| 9 | dostawa i montaż puszki gniazda pojedynczego podtynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |
| 10 | dostawa i montaż puszki gniazda podwójnego podtynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |
| 11 | dostawa i montaż puszki gniazda pojedynczego natynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |
| 12 | dostawa i montaż puszki gniazda podwójnego natynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |
| 13 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 0,5m – 1 szt. | 2000 |
| 14 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 1,0m – 1 szt. | 1000 |
| 15 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 1,5m – 1 szt. | 1000 |
| 16 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 2,0m – 1 szt. | 1000 |
| 17 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 3,0m – 1 szt. | 2000 |
| 18 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 5,0m – 1 szt. | 500 |
| 19 | pomiary jakościowe LAN – 1 szt. | 4000 |
| **Trasy kablowe** | | |
| 1 | wykonanie trasy kablowej podtynkowej – 1 m | 100 |
| 2 | wykonanie przepustu kablowego w ścianie, stropie – 1 szt. | 100 |
| 3 | wykonanie przepustów p.poż w ścianie, stropie, materiały własne – 1 szt. | 100 |
| 4 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm od 15x10x1000 do 17x15x1000 - 1 szt. | 300 |
| 5 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm od 20x18x1000 do 50x18x1000 - 1 szt. | 300 |
| 6 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm od 40x25x1000 do 60x40x1000 - 1 szt. | 300 |
| 7 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm od 60x40x1000 do 90x60x1000 - 1 szt. | 300 |
| 8 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm od 90x60x1000 do 150x60x1000 - 1 szt. | 200 |
| 9 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm powyżej 150x60 x1000 - 1 szt. | 100 |
| 10 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV LSOH składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm od 40x40x1000 do 90x60x1000 - 1 szt. | 20 |
| 11 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV LSOH składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm od 90x55x1000 do 110x60x1000 - 1 szt. | 20 |
| 12 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV LSOH składającej się z pojedynczych kanałów  o wymiarach poprzecznych w mm powyżej110x60x1000 - 1 szt. | 20 |
| 13 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej koryta kablowe metalowe  o wymiarach poprzecznych w mm 50x50x3000 - 1 szt. | 20 |
| 14 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej koryta kablowe metalowe  o wymiarach poprzecznych w mm 100x50x3000 - 1 szt. | 20 |
| 15 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej koryta kablowe metalowe  o wymiarach poprzecznych w mm 200x50x3000 - 1 szt. | 20 |
| 16 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne metalowe, minimum 20x20 – 1 szt. | 5 |
| 17 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne metalowe, minimum 30x30 – 1 szt. | 5 |
| 18 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne metalowe, minimum 40x40 – 1 szt. | 5 |
| 19 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne plastikowe minimum 20x20 – 1 szt. | 10 |
| 20 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne plastikowe minimum 30x30 – 1 szt. | 10 |
| 21 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne plastikowe minimum 40x40 – 1 szt. | 10 |
| 22 | malowanie ściany 1m2 z materiałami | 100 |
| 23 | gipsowanie ściany 1m2 z materiałami | 100 |
| 24 | zabudowa GK 1m2 z materiałami | 100 |
| 25 | dostawa i montaż zabudowy p.poż EI60 m2 | 10 |
| 26 | dostawa i montaż puszka podłogowa (floorbox) metalowa do terakoty, gresu,  paneli, parkietu bez uszczelnienia o pojemności nie mniej niż 12xM45 z jednym przepustem kablowym - 1 szt. | 1 |
| 27 | dostawa i montaż puszka podłogowa (floorbox) metalowa do wykładziny bez uszczelnienia  o pojemności nie mniej niż 8xM45 z jednym przepustem kablowym - 1 szt. | 1 |
| 28 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe jednotorowe  z pokrywą szerokość/wysokość/długość 125/28/2000mm - 1 szt. | 1 |
| 29 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe jednotorowe  z pokrywą szerokość/wysokość/długość 190/28/2000mm - 1 szt. | 1 |
| 30 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe dwutorowe  z pokrywą szerokość/wysokość/długość 125/28/2000mm - 1 szt. | 1 |
| 31 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe dwutorowe  z pokrywą szerokość/wysokość/długość 175/28/2000mm - 1 szt. | 1 |
| 32 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe dwutorowe  z pokrywą szerokość/wysokość/długość 190/28/2000mm - 1 szt. | 1 |
| 33 | plastikowe opaski zaciskowe czarne dł. 150mm x szer. 3.6mm opakowanie 100 szt. | 30 |
| 34 | plastikowe opaski zaciskowe czarne dł. 200mm x szer. 4,8mm opakowanie 100 szt. | 30 |
| **Optyczna korespondencja międzywęzłowa** | | |
| 1 | dostawa, montaż kabla światłowodowego 12J 1m | 1500 |
| 2 | dostawa i montaż patch panel ODF 19"modularny wyposażony 1U – 1 szt. | 80 |
| 3 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - LC 1m – 1 szt. | 150 |
| 4 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - LC 2m – 1 szt. | 150 |
| 5 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - SC/APC 1m – 1 szt. | 150 |
| 6 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - SC/APC 2m – 1 szt. | 150 |
| 7 | dostawa patchcord MPO -MPO 10 m złącze żeńskie – 1 szt. | 1 |
| 8 | dostawa patchcord MPO -MPO 20 m złącze żeńskie – 1 szt. | 1 |
| 9 | dostawa patchcord MPO -MPO 50 m złącze żeńskie – 1 szt. | 1 |
| 10 | dostawa i montaż patch panelu światłowodowego z kasetą MPO złącza LC – 1 szt. | 1 |
| 11 | dostawa i montaż kompletnej mufy światłowodowej pionowej hermetycznej (IP68 do 1,5m),  ilość spawów nie mniej niż 48, do montażu na słupie, ścianie, studni kanalizacji teletechnicznej,  z co najmniej sześcioma okrągłymi przepustami kablowymi - 1 szt. | 4 |
| 12 | dostawa i montaż rękawa T-DUX 100 do uszczelnienia kanalizacji kablowej - 1 szt. | 1 |
| 13 | wykonanie złącza na kablu optycznym, 1 spaw światłowodu | 200 |
| 14 | pomiary jakościowe łącza optycznego za 1 włókno | 200 |
| **Szafy rack** | | |
| 1 | dostawa i montaż szafy rack wiszącej w rozmiarach od 6U 600x600 do 18U 600x600 drzwi pełne stalowe – 1 szt. | 5 |
| 2 | dostawa i montaż szafy rack w rozmiarach od 22U 600x600 do 42 U 800x800 drzwi pełne stalowe, z szybą, siatkowe – 1 szt. | 5 |
| 3 | dostawa i montaż listwy zasileniowej 19" 8 gniazd Schuko 230V 16A  z kablem przyłączeniowym o długości od 1,8m do 5m z uziemieniem z wtykiem Schuko 230V, 16A – 1 szt. | 20 |
| 4 | dostawa i montaż listwy zasileniowej zarządzanej 19" 8 gniazd C13 230V,  oraz jednym gniazdem LAN RJ45 z kablem przyłączeniowym  nie krótszym niż 1,0 m zakończonym wtykiem typu C20 230V– 1 szt. | 1 |
| 5 | dostawa i montaż wyposażenia szafy wiszącej: metalowe uchwyty kablowe  44x44mm lub 44x66mm lub 44x88mm 5 szt., wentylator dachowy z termostatem 1 komplet | 10 |
| 6 | dostawa i montaż wyposażenia szafy stojącej: metalowe uchwyty kablowe  44x44mm lub 44x66mm lub 44x88mm 10 szt., panel wentylacyjny dachowy z termostatem 1 komplet | 10 |
| 7 | dostawa i montaż organizer kablowy poziomy – 1 szt. | 20 |
| 8 | dostawa i montaż organizer kablowy pionowy – 1 szt. | 1 |
| 9 | dostawa i montaż półki 19" 450 mm – 1 szt. | 1 |
| 10 | dostawa i montaż półki 19" 650 mm – 1 szt. | 1 |
| 11 | dostawa i montaż uziemienia szaf rack – 1 szt. | 10 |
| 12 | dostawa i montaż mat akustycznych do szaf – 1 m2 | 1 |
| 13 | komplet montażowy osprzętu w szafie rack – śruba M6 + podkładka + nakrętka koszykowa – opakowanie 20 szt. | 30 |
| **Dokumentacja** | | |
| 1 | sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego za 100 m2 powierzchni użytkowej | 10 |
| 2 | sporządzenie dokumentacji powykonawczej za 100 m2 powierzchni użytkowej | 10 |
| **Prace dodatkowe** | | |
| 1 | demontaż osprzętu w szafie – 1 szt. | 100 |
| 2 | demontaż szafy – 1 szt. | 10 |
| 3 | demontaż 1m trasy kablowej | 1000 |
| 4 | demontaż 1 m kabla | 15000 |
| 5 | demontaż gniazda natynkowego/podtynkowego – 1 szt. | 500 |
| 6 | materiały pomocnicze – 1 szt. | 10 |
| 7 | Prace przygotowawczo porządkowe | 50 |