**Załącznik nr 10 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadania dofinansowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej na terenie Gminy Daleszyce pn. „**Remont drogi gminnej nr 319013T   
w msc. Brzechów w km. 0+000 do km. 0+403**”

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:

* Remont drogi gminnej nr 319013T zlokalizowanej na dz. nr ewid. 107 i 160/19 w msc. Brzechów na **długości 403mb tj. od km. 0+000 do km. 0+403**;
* Geodezyjne roboty pomiarowe + operat geodezyjny powykonawczy;
* Mechaniczne ścinanie poboczy;
* Wykonanie ław betonowych pod korytko odwadniające;
* Ułożenie korytek odwadniających;
* Wykonanie podbudowy w technologii MMC-E z doziarnieniem;
* Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz ze skropieniem międzywarstwowym;
* Odmulenie przepustu wraz z montażem kraty z prętów na wlocie;
* Roboty ziemne - renowacja rowu;
* Utwardzenie poboczy kruszywem;
* Montaż oznakowania pionowego;
* Humusowanie terenu ziemią z dowozu;
* Montaż tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania.

Parametry drogi:

* klasa dróg publicznych: droga gminna
* szerokość jezdni: 3m
* nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
* przekrój drogi: 1x2
* spadek poprzeczny jezdni: 2%
* szerokość pobocza: 0,5m
* spadek poprzeczny pobocza: 8%
* nawierzchnia zjazdów: kruszywo

**Termin wykonania zadania: do 7 dni od podpisania umowy, nie później niż do 31.12.2025 r.**

Wycenę całości zadań należy przeprowadzić w oparciu o projekt techniczny oraz opis przedmiotu zamówienia.

**Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie jest on podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie jest obligatoryjny ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów**. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty.   
Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie   
 z SST i technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych. Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu atesty do wbudowania materiałów budowlanych oraz recepty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się w miarę możliwości prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy   
i pieszy przez cały okres ich trwania w miejscu prowadzenia robót, sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi, zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty drogowe. Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Wykonawca będzie odpowiadać za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

**Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia po stronie Wykonawcy.   
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, warunków   
i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Wykonawca uwzględni wszystkie punkty   
w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych dokumentacji projektowej.** Wykonawca zapozna się z załączonymi opiniami   
i uzgodnieniami, a także warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci i wykona prace zgodnie z wytycznymi, uzyskując ostateczną zgodę oraz ewentualne umowy na prowadzenie robót, w tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.

Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego i na żądanie Zamawiającego dostosować go układem oraz formą do wymagań Instytucji Finansującej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (aktualizacje harmonogramu należy przeprowadzać   
w przypadku każdej zmiany, a także na każde żądanie Zamawiającego) przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz   
z kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji dostarczona w formie trwale spiętej.

**Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, reprezentowanie Inwestora, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć.**

Wykonawca na własny koszt wykona i zamontuje tablice informacyjne dotyczących dofinansowania zadania. Tablice powinny zostać umieszczone w miejscu widocznym dla wszystkich użytkowników drogi na początku i końcu inwestycji, niezagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego, zgodnie   
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wzór tablicy stanowi załącznik do postępowania.

**Zamawiający informuje, że rozstrzygnięcie postępowania jest uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.   
W przypadku braku dofinansowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.**

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie załączonej dokumentacji. Wszelkie opisane w nim prace pominięte w dokumentacji winny zostać wycenione i zrealizowane w ramach kontraktu.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45113000-2 roboty na placu budowy

45233120-6 roboty w zakresie budowy drogi

45111300-1 roboty rozbiórkowe

45233222-1 roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 instalowanie znaków drogowych