**Zał. nr 1.1 do SWZ – Oferta przedmiotowa**

**Wykonawca:**

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

**Oferta Przedmiotowa**

**Dotyczy postepowania przetargowego prowadzonego pod nazwą:**

**„Dostawa 2 szt.** **mobilnych urządzeń do doświetlania naturalnej płyty głównej stadionu.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Opis przedmiotu oferty**  *Należy wypełnić podając parametry oferowane\** |
| 1 | Mobilne lampy specjalistyczne do wspomagania fotosyntezy oraz całorocznego, profesjonalnego doświetlania naturalnej murawy boisk sportowych. | Nazwa wyrobu: ……………………………  Producent: …………………………..  Oznaczenie typu: ……………………………… |
| **2** | Ilość:  dwie jednostki umożliwiające doświetlenie murawy o powierzchni min. 350m2 każda (razem min. 700m2). |  |
| **3** | Przeznaczenie:  doświetlanie naturalnej płyty głównej stadionu w trybie całorocznym. |  |
| **4** | Urządzenia fabrycznie nowe / refabrykowane – podać |  |
| **5** | Podać rok produkcji urządzeń |  |
| **6** | Podwozie wspierające się na 4 kołach z oponami przeznaczonymi do poruszania się po naturalnym boisku sportowym, w tym piłkarskim. |  |
| **7** | Rama główna wykonana z aluminium, układ belkowy lub ramowy. |  |
| **8** | Maksymalny rozmiar jednego złożonego urządzenia (LxWxH) 12,0 m x 2,7 m x 2,7 m. |  |
| **9** | Maksymalna waga jednej jednostki – 2000 kg. |  |
| **10** | Koła z możliwością skrętu z obu stron urządzenia, na obu końcach dyszle umożliwiające transport. Obsługa jednostek doświetlających, zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie transportu nie może wymagać zaangażowania więcej niż 2 osób. |  |
| **11** | Zasilanie elektryczne: przyłącza 63A/400V. |  |
| **12** | Jednostka doświetlająca wyposażona w specjalistyczne oprawy oświetleniowe z lampami sodowymi o mocy 1000 W, przeznaczonymi do wspomagania wzrostu trawy na murawach sportowych, dostosowane do użytku zewnętrznego. Natężenie światła (PPFD), dla jednej jednostki, na obszarze min. 350m2, nie może być mniejsze niż 300 µmol/m2/s. |  |
| **13** | Jednostka przystosowana do profesjonalnego doświetlania naturalnych boisk sportowych przystosowana do użytku całorocznego na zewnątrz. |  |
| **14** | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| **15** | Gwarancja min. 12 miesięcy na urządzenie wraz z materiałami eksploatacyjnymi w tym lampami sodowymi. Dotyczy również oferowanych refabrykowanych jednostek używanych. |  |
|  | W celu potwierdzenia spełniania wymagań przez oferowane wyroby do oferty należy dołączyć katalogi lub/i karty katalogowe lub/i karty techniczne wyrobu lub/i foldery z opisami i szczegółowymi fotografiami oferowanych produktów. |  |

**\****wypełnia wykonawca podając oferowane parametry i wymagane informacje w celu weryfikacji spełnienia przez przedmiot oferty wymagań.*

……………………………………………………………………

Podpis przedstawiciela wykonawcy