**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**CZĘŚC NR 1**

Opis przedmiotu zamówienia - parametry i wyposażenie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 DMC brygadowego, typu wywrotka z trójstronnym wywrotem – 1 szt.

Marka: …………………………………………..

Model: …………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | **Parametr przedmiotu**  **zamówienia, oferowanego**  **przez Wykonawcę \*** |
| 1 | - rok produkcji 2025 | TAK / NIE |
| 2 | - silnik wysokoprężny czterocylindrowy o mocy 140 -150 KM, | TAK / NIE |
| 3 | - pojemność silnika 2000 do 2500 cm3, | TAK / NIE |
| 4 | - emisja spalin zgodna z aktualną normą, | TAK / NIE |
| 5 | - skrzynia biegów manualna 6 biegów, | TAK / NIE |
| 6 | - kabina 7 osobowa, brygadowa | TAK / NIE |
| 7 | - zabudowa typu wywrotka z trójstronnym wywrotem, | TAK / NIE |
| 8 | - kolor nadwozia biały, | TAK / NIE |
| 9 | - ABS, ESC | TAK / NIE |
| 10 | - hamulce przednie i tylne tarczowe, | TAK / NIE |
| 11 | - wspomaganie kierownicy, | TAK / NIE |
| 12 | - imobiliser, | TAK / NIE |
| 13 | - centralny zamek, | TAK / NIE |
| 14 | - elektryczne szyby, | TAK / NIE |
| 15 | - radio fabryczne z bluetooth i USB, Android Auto 7°, | TAK / NIE |
| 16 | - klimatyzacja, | TAK / NIE |
| 17 | - komputer pokładowy, | TAK / NIE |
| 18 | - światła do jazdy dziennej, | TAK / NIE |
| 19 | - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane | TAK / NIE |
| 20 | - zawieszenie tylne wzmocnione, | TAK / NIE |
| 21 | - opony całoroczne | TAK / NIE |
| 22 | - sygnał cofania | TAK / NIE |
| 23 | - koło zapasowe, klucz do kół, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, | TAK / NIE |
| 24 | - hak tylny transportowy, gniazdo wtykowe przyczepy na 13 PIN, | TAK / NIE |
| 25 | - belka ostrzegawcza LED na dachu kabiny, po dwie lampy stroboskopowe z przodu i z tyłu pojazdu | TAK / NIE |
| 26 | - dywaniki gumowe kabiny, | TAK / NIE |
| 27 | - pokrowce na siedzenia, | TAK / NIE |
| 28 | - instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE |
| 29 | - możliwość korzystania z serwisu autoryzowanego w granicach m. Poznania lub do 20 km od siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE |
| 30 | Opis zabudowy:  - wywrot trójstronny,  - wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej 2790x 2030x 400,  - rama pośrednia stalowa malowana proszkowo, połączona poprzecznymi trawersami  - podłoga z blachy stalowej malowana proszkowo z uchwytami mocowania ładunku, min 4 pary,  - burty boczne otwierane, burta tylna otwierana i uchylna, wykonana z profili aluminiowych o wys. 400 mm i grubości 25 mm  - burta czołowa wys. 400 mm wzmocniona,  - słupki stalowe malowane proszkowo,  - krata ochronna kabiny malowana proszkowo,  - sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy,  - boczny wywrot ograniczony do 45 stopni wyłącznikiem bezpieczeństwa,  - agregat hydrauliczny o mocy 2000 W napędzany silnikiem elektrycznym ze zintegrowanym zbiornikiem oleju,  - nadkola tylne z fartuchami przeciw błotnymi,  - gwarancja na zabudowę. | TAK / NIE |

**\*Sposób wypełnienia:**

1. Należy wpisać ofertowany przez Wykonawcę parametr (niewypełnienie pola skutkować będzie uznaniem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymaganie Zamawiającego) **lub**
2. Wybrać właściwe TAK / NIE - niepotrzebne skreślić

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**CZĘŚĆ NR 2**

Opis przedmiotu zamówienia - parametry i wyposażenie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 DMC typu VAN - 1 szt.

Marka: …………………………………………..

Model: …………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | **Parametr przedmiotu**  **zamówienia, oferowanego**  **przez Wykonawcę \*** |
| 1 | - rok produkcji 2025 | TAK / NIE |
| 2 | - silnik wysokoprężny czterocylindrowy o mocy 100 -120 KM, | TAK / NIE |
| 3 | - pojemność silnika 1400 do 1600 cm3, | TAK / NIE |
| 4 | - emisja spalin zgodna z aktualną normą, | TAK / NIE |
| 5 | - skrzynia biegów manualna 6 biegów, | TAK / NIE |
| 6 | - kabina 3 osobowa, | TAK / NIE |
| 7 | - zabudowa typu VAN | TAK / NIE |
| 8 | - długość przedziału ładunkowego min 2100 mm, | TAK / NIE |
| 9 | - drzwi boczne przesuwne pełne, drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, | TAK / NIE |
| 10 | - kolor nadwozia biały, | TAK / NIE |
| 11 | - ABS, ESP, | TAK / NIE |
| 12 | - hamulec postojowy elektryczny, | TAK / NIE |
| 13 | - wspomaganie kierownicy, | TAK / NIE |
| 14 | - imobiliser, | TAK / NIE |
| 15 | - centralny zamek, | TAK / NIE |
| 16 | - elektryczne szyby, | TAK / NIE |
| 17 | - radio fabryczne z bluetooth i USB, Android Auto, | TAK / NIE |
| 18 | - klimatyzacja automatyczna, | TAK / NIE |
| 19 | - komputer pokładowy, | TAK / NIE |
| 20 | - system bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu, | TAK / NIE |
| 21 | - światła do jazdy dziennej, | TAK / NIE |
| 22 | - światła przeciwmgielne, | TAK / NIE |
| 23 | - lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, | TAK / NIE |
| 24 | - wykładzina antypoślizgowa na podłodze przestrzeni ładunkowej ze sklejki | TAK / NIE |
| 25 | - oświetlenie przestrzeni ładunkowej | TAK / NIE |
| 26 | - opony całoroczne, | TAK / NIE |
| 27 | - kołpaki na koła, | TAK / NIE |
| 28 | - koło zapasowe, klucz do kół, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, | TAK / NIE |
| 29 | - lampa ostrzegawcza typu LED magnetyczna 1 szt,, | TAK / NIE |
| 30 | - dywaniki gumowe kabiny, | TAK / NIE |
| 31 | - pokrowce na siedzenia, | TAK / NIE |
| 32 | - instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE |
| 33 | - możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu w granicach m. Poznania lub do 20 km od siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE |

**\*Sposób wypełnienia:**

1. Należy wpisać ofertowany przez Wykonawcę parametr (niewypełnienie pola skutkować będzie uznaniem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymaganie Zamawiającego) **lub**
2. Wybrać właściwe TAK / NIE - niepotrzebne skreślić

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**CZĘŚC NR 3**

Opis przedmiotu zamówienia - parametry i wyposażenie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 DMC z kabiną trzyosobową, typu wywrotka z trójstronnym wywrotem na kołach bliźniaczych z tyłu – 1 szt.

Marka: …………………………………………..

Model: …………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | **Parametr przedmiotu**  **zamówienia, oferowanego**  **przez Wykonawcę \*** |
| 1 | - rok produkcji 2025 | TAK / NIE |
| 2 | - silnik wysokoprężny czterocylindrowy o mocy 150 -160 KM, | TAK / NIE |
| 3 | - emisja spalin zgodna z aktualną normą, | TAK / NIE |
| 4 | - skrzynia biegów manualna 6 biegów, | TAK / NIE |
| 5 | - kabina 3 osobowa, | TAK / NIE |
| 6 | - rozstaw osi min. 3600 max. 3900 mm | TAK / NIE |
| 7 | - zabudowa typu wywrotka z trójstronnym wywrotem, | TAK / NIE |
| 8 | - kolor nadwozia biały, | TAK / NIE |
| 9 | - ABS, ESP, | TAK / NIE |
| 10 | - hamulce przednie i tylne tarczowe, | TAK / NIE |
| 11 | - wspomaganie kierownicy, | TAK / NIE |
| 12 | - imobiliser, | TAK / NIE |
| 13 | - centralny zamek, | TAK / NIE |
| 14 | - elektryczne szyby, | TAK / NIE |
| 15 | - radio fabryczne z bluetooth i USB, Android Auto 7°, | TAK / NIE |
| 16 | - klimatyzacja, | TAK / NIE |
| 17 | - komputer pokładowy, | TAK / NIE |
| 18 | - światła do jazdy dziennej, | TAK / NIE |
| 19 | - światła przeciwmgielne, | TAK / NIE |
| 20 | - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane | TAK / NIE |
| 21 | - zawieszenie tylne wzmocnione, | TAK / NIE |
| 22 | - koła tylne bliźniacze, | TAK / NIE |
| 23 | - komplet opon letnich i zimowych | TAK / NIE |
| 24 | - okno w tylnej ścianie kabiny, | TAK / NIE |
| 25 | - sygnał dźwiękowy cofania | TAK / NIE |
| 26 | - koło zapasowe, klucz do kół, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, | TAK / NIE |
| 27 | - hak tylny transportowy, gniazdo wtykowe przyczepy na 13 PIN, | TAK / NIE |
| 28 | - belka ostrzegawcza LED na dachu kabiny, | TAK / NIE |
| 29 | - dywaniki gumowe kabiny, | TAK / NIE |
| 30 | - pokrowce na siedzenia, | TAK / NIE |
| 31 | - instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE |
| 32 | - możliwość korzystania z serwisu autoryzowanego w granicach m. Poznania lub do 20 km od siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE |
| 33 | Dostawa pojazdu do Zamawiającego w cenie zakupu, po stronie Wykonawcy | TAK/ NIE |
| 34 | Opis zabudowy:  - wywrot trójstronny,  - wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej 3650x 2050x 600,  - rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo,  - skrzynia ładunkowa malowana proszkowo, podłoga z blachy stalowej,  - burty boczne otwierane, burta tylna otwierana i uchylna,  - burta przednia z siatką ochronną kabiny,  - sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy,  - sterowanie elektryczne,  - boczny wywrot ograniczony wyłącznikiem bezpieczeństwa,  - nadkola tylne z fartuchami przeciw błotnymi,  - plandeka skrzyni ładunkowej zwijana na rolce  - gwarancja na zabudowę. | TAK / NIE |

**\*Sposób wypełnienia:**

1. Należy wpisać ofertowany przez Wykonawcę parametr (niewypełnienie pola skutkować będzie uznaniem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymaganie Zamawiającego) **lub**
2. Wybrać właściwe TAK / NIE - niepotrzebne skreślić

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*