**ZP.272.19.2025**

**DZP-19-2025 Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwaną dalej ustawą, pn.:

**„Zakup wyposażenia do Apteki Szpitalnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży – regały magazynowe”**

***Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.*** Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH** | **Parametr wymagany** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **- TAK/NIE**  **parametry oferowane - należy**  **podać zakresy lub opisać** |
| 1 | **Producent** | Podać |  |
| 2 | **Rok produkcji** | podać |  |
| 3 | **Regały magazynowe ocynkowane i malowane proszkowo (w kolorze jasnym – szary lub biały) z półkami metalowymi** | Tak |  |
| 4 | Wykonany z kątowników min. 30x30 mm, o grubości min.0,9 mm. | podać |  |
| 5 | Półki metalowe wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm, odpowiednio wzmocnione.  Udźwig półki min. 130 kg | podać |  |
| 6 | Możliwość regulacji wysokości półek (skok max. 40 mm) | podać |  |
| 7 | System umożliwiający wypoziomowanie regału | opisać |  |
| 8 | **Plecy wszystkich regałów zabudowane** panelami ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, w kolorze regału. | tak |  |
| 9 | **Dodatkowo** **część regałów zabudowana z** boku – wg specyfikacji podanej poniżej | tak |  |
| 10 | Regał wymiar (wys. x szer. x gł.):  **2000x1000x400 - 26 sztuk**  **Ilość półek - 6**  Dodatkowa zabudowa:  Lewy + prawy bok – 1 regał  Lewy bok – 8 regałów  Prawy bok – 6 regałów | tak |  |
| 11 | Regał wymiar (wys. x szer. x gł.):  **2000x600x400 - 3 sztuki**  **Ilość półek - 6**  Dodatkowa zabudowa:  Lewy + prawy bok – 3 regały | tak |  |
| 12 | Regał wymiar (wys. x szer. x gł.):  **1800x1000x400 - 12 sztuk**  **Ilość półek - 5**  Dodatkowa zabudowa:  Lewy bok – 2 regały  Prawy bok – 1 regał | tak |  |
| 13 | Regał wymiar (wys. x szer. x gł.):  **1800x600x400 - 2 sztuki**  **Ilość półek - 5**  Dodatkowa zabudowa:  Lewy bok – 1 regał  Prawy bok – 1 regał | tak |  |
| 14 | Regał wymiar (wys. x szer. x gł.):  **1800x800x400 - 1 sztuka**  **Ilość półek - 5**  Dodatkowa zabudowa:  Lewy + prawy bok – 1 regał | tak |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | podać - parametr punktowany  24 miesiące- 0 pkt.  36 miesięcy – 10 pkt.  48 miesięcy – 20 pkt. |  |
| 16 | Uwagi: dostarczenie, montaż w aptece szpitalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem apteki, dostarczenie wypełnionych dokumentów (karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim) | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej regały są kompletne, nie będą wymagały dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………………….., dnia ........................ …..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania