## INFORMACJA dot. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Strona tytułowa

Obiekt : POMOST

Temat projektu : BUDOWA POMOSTU NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI SŁUPOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres : 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 1,

Działka nr 321/20, obręb 009, jednostka ewidencyjna Miasto Bolesławiec 020101\_1.0009.321/20

inwestor : Gmina Bolesławiec – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 23

Kategoria obiektu budowlanego : VIII (inne budowle)

Nazwa i adres jednostki projektowania mgr inż. arch. Anna Horwat, 67-410 Lubiatów, ul. Wrzosowa 48

Data opracowania : 31-08-2023 r.

## CZĘŚĆ OPISOWA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; | Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pomostu z częściowym wykorzystaniem istniejącej konstrukcji słupowej, a także oświetlenie pomostu i zagospodarowanie przyległego terenu.  Zakres robót obejmuje:   * wykonanie pali stalowych wypełnionych betonem, żelbetowych ścian fundamentowych, * montaż głównej stalowej konstrukcji pomostu, drewnianych kapturów, legarów, pokładu * Montaż schodków granitowych, kwietników z betonu architektonicznego, ławek drewnianych, balustrad * wykonanie na nabrzeżu nawierzchni z kostki granitowej * zieleń   Realizacja będzie następowała jednoetapowo |
| 1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; | * Alejki parkowe, istniejące ogrodzenie stawu |
| 1. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; | * Prace w obrębie wód stojących wymagają wygrodzenia szczelnego części akwenu |
| 1. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; | * W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. Należy zachować szczególne środki ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP. |
| 1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; | * Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy |
| 1. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. | * wydzielenie terenu robót * oznakowanie zaporami i świetlne terenu robót * zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych * Należy opracować „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych w zakresie niniejszego opracowania. |

Opracował:

mgr inż. arch. Anna Horwat