**Opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa ciągnika rolniczego

|  |
| --- |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE** |
| **Silnik** |
| 1. Silnik MIN 4-cylindrowy, wysokoprężny, Euro V |
| 1. O pojemności skokowej min. 2300 cm3 |
| 1. Moc znamionowa silnika min. 74 KM |
| 1. Chłodzenie cieczą |
| **Układ jezdny** |
| 1. Napęd 4 x 4 włączany elektro-hydraulicznie z kontrolką załączonego napędu |
| 1. Skrzynia biegów min. 12 (biegów przód) + (12 biegów tył), mechaniczna, zsynchronizowana z rewersem mechanicznym |
| 1. Hamulec tarczowy mokry w kąpieli olejowej, hamulec na 4 koła (dodatkowo hamowana przednia oś) |
| 1. Minimalna wydajność robocza układu hydraulicznego min. 63 l/min., 2 sekcyjny |
| 1. Wyjścia hydrauliczne 4 szt. Euro |
| **WOM** |
| 1. Tylni 540/1000 włączany elektro-hydraulicznie |
| **TUZ** |
| 1. Tylni udźwig min. 2700 kg |
| **Kabina kierowcy** |
| 1. Z płaską podłogą |
| 1. Z ogrzewaniem |
| 1. Z klimatyzacją |
| 1. Regulowany fotel kierowcy, pneumatyczny |
| 1. Regulowana kolumna kierownicza |
| 1. Radio, gaśnica, trójkąt odblaskowy |
| 1. Wycieraczka z przodu i z tyłu |
| 1. Gniazdo do zapalniczki min. 1 wewnątrz kabiny |
| 1. Halogeny 2 przód i 2 tył |
| 1. Tylna szyba uchylna, drzwi boczne zamykane z kluczyka, lusterka zewnętrzne 2 szt. |
| **Wyposażenie** |
| 1. Błotniki przednie skrętne |
| 1. Obciążniki przód i tył |
| 1. Śruba centralna |
| 1. Ogumienie rolnicze |
| 1. Opony tylne min. 370 mm szerokości radialne |
| 1. Opony przód min. 290 mm szerokość radialne |
| 1. Zbiornik paliwa min. 58 l |
| 1. Masa własna min. 3400 kg |
| 1. Komplet zaczepów: górny transportowy z regulacją wysokości, dolny-listwa |
| 1. Instalacja pneumatyczna 2-obwodowa |
| 1. Homologacja fabryczna z możliwością rejestracji |
| 1. Ładowacz czołowy udźwig min. 1100 kg , wysokość podnoszenia min. 3,45 m hydr. III sek. joystick, samopoziomowanie, z montażem |
| **Wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia** |
| 1. przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń, sprawny i gotowy bezpośrednio do pracy–użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. 2. wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia. 3. przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych oraz instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim. 4. wymagany okres gwarancji jakości wynosi min. 24 miesiące lub 1000 mth (uwaga okres gwarancji jakości jest punktowany). 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo–odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określają wystawione i przekazane Zamawiającemu karty gwarancyjne. 6. w okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy, w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych (bez kosztów wymiany części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania pojazdu i materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki oraz płyny układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb itp.) ponosi Wykonawca. 7. Udzielona gwarancja obejmuje koszty związane z pierwszym przeglądem gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności:   Koszt dojazdu  Robocizny  Pobytu serwisantów  Transportu do serwisu  Fabrycznie nowych części i materiałów dopuszczonych przez producenta.   1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 2. W miejscu dostawy przedmiotu zamówienia wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla operatorów przedmiotu zamówienia w zakresie jego obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji. 3. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien być w pełni sprawny, po wymianie wszystkich filtrów, płynów eksploatacyjnych i olejów oraz spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w opisie przedmiotu zamówienia. |