Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakup samochodu osobowego do przewozu więcej niż pięciu osób

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

ZSCKR - 34-340-14-25

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

1. **Zamawiający:**

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego   
w Jabłoniu,**

**ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń**

**NIP:539117546, REGON:000094455**

**nr telefonu: +(48) 83 3560017**

**Poczta elektroniczna [e-mail]:sekretariat@zsckrjablon.pl**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu   
9-osobowego przeznaczonego do przewozu osób. Zamówienie obejmuje dostawę pojazdu wraz z wyposażeniem standardowym i dodatkowym opisanym w pkt 3-4.

1. **Wymagania techniczne (minimalne parametry):**

Aby zachować konkurencyjność i nie ograniczać rynku do jednego producenta, poniższe parametry określono jako minimalne lub dopuszczalne widełki, z możliwością zaoferowania rozwiązań równoważnych:

* Pojazd fabrycznie nowy.
* Rok produkcji: nie starszy niż 2024.
* Liczba miejsc: 9 (łącznie z kierowcą).
* Wymiary:
* długość: min. 5200 mm – max. 6100 mm,
* szerokość: min. 1900 mm,
* wysokość: 1900–2600 mm,
* rozstaw osi: 3200–3900 mm.
* Silnik: wysokoprężny/o zapłonie iskrowym/hybrydowy, min. 1900 cm³, moc min. 120 kW, spełniający normy emisji spalin EURO 6 lub nowsze.
* Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna (min. 6‑stopniowa).
* Napęd: 4x2 lub 4x4.
* Dopuszczalna masa całkowita: mniej lub max do 3500 kg.
* Zbiornik paliwa: min. 40 l.
* Układ hamulcowy: tarczowy przód i tył.
* Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
* Bezpieczeństwo:
* Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera, zalecane min. 6.
* Systemy: ABS, ASR, ESP (lub równoważne).
* Reflektory LED, światła przeciwmgłowe, światła do jazdy dziennej.
* Układ wspomagania hamowania awaryjnego + funkcja ostrzegania.
* System monitorowania ciśnienia w oponach.
* System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) lub równoważny.
* Kamera cofania + czujniki parkowania przód/tył.
* Nadwozie i wyposażenie:
* Nadwozie zamknięte, przeszklone, drzwi boczne przesuwne min. z jednej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe lub klapa unoszona.
* Układ foteli: min. 3 rzędy, możliwość demontażu lub przesuwania siedzeń bez użycia narzędzi.
* Kolor: dowolny fabryczny, przy czym mile widziale kolory neutralne.
* Przyciemniane szyby w całym przedziale pasażerskim.
* Klimatyzacja automatyczna lub wielostrefowa.
* Hak holowniczy min. 2000 kg, gniazdo 13/7 pin.
* Multimedia: radio z Bluetooth, min. 6 głośników, ekran min. 7 cali z Android Auto/CarPlay lub równoważnym.
* Tempomat aktywny.
* Dwa komplety kół (letnie + zimowe, fabrycznie nowe, homologowane).
* Wnętrze: łatwozmywalne materiały, dywaniki gumowe, izolacja termiczna i akustyczna.
* Gniazda zasilania: min. 2 x 12V w kabinie kierowcy, min. 2 x 12V w przestrzeni pasażerskiej, min. 4 x USB.
* Oświetlenie wewnętrzne LED.

Warunki gwarancji i serwisu

* Minimalna gwarancja: 24 miesiące.
* Wykonawca zapewnia pełny serwis gwarancyjny, części i materiały eksploatacyjne po swojej stronie.
* Wydanie pojazdu z pełnym bakiem i płynami eksploatacyjnymi. **Na życzenie Zamawiającego dostawa niezarejestrowanego pojazdu na lawecie do siedzieby Zamawiającego.**
* Dokumentacja w języku polskim: instrukcje, karta gwarancyjna, dokumenty rejestracyjne.
* Komplety kluczy, pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół, apteczka, gaśnica.

1. **Warunki zakupu i realizacji:**

* Na życzenie Zamawiajacego dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
* Wydanie pojazdu z pełnym bakiem i płynami eksploatacyjnymi.
* Wydanie pojazdu wraz z: kompletami kluczy, pełnowymiarowym kołem zapasowym, podnośnikiem, kluczem do kół, apteczką, gaśnicą.
* Gwarancja producenta: min. 24 miesiące.
* Zapewnienie pełnego serwisu gwarancyjnego, części i materiałów eksploatacyjnego przez Zamawiającego.
* Wydanie dokumentacji w języku polskim: instrukcji, karty gwarancyjnej, dokumentów rejestracyjnych.
* Uruchomienie pojazdu w miejscu dostawy.
* Termin dostawy: do 5 dni od podpisania umowy.
* Zamawiający oświadcza, iż zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi podwarunkiem przyznania Zamawiającemu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku nieprzyznania środków, Zamawiający nie będzie zobowiązany do podpisania umowy, a postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), tj. z powodu nieprzyznania środków.

1. **Kryteria oceny ofert:**
2. Cena – 80%
3. Parametry techniczne i funkcjonalne – 10%
4. Warunki zakupu i realizacji – 10%
5. **Warunki udziału w postępowaniu:**

* Wykonawca musi wykazać się zdolnością do realizacji dostawy w terminie oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
* Wymagane oświadczenia i dokumenty zgodne z art. 125–128 PZP (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, brak podstaw wykluczenia, odpis z KRS/CEIDG, itp.).

1. **Postanowienia końcowe:**

* Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą PZP.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku braku ofert mieszczących się w budżecie.
* Zamawiający oświadcza, iż zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi pod warunkiem przyznania Zamawiającemu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku nieprzyznania środków, Zamawiający nie będzie zobowiązany do podpisania umowy, a postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), tj. z powodu wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, którego nie można było wcześniej przewidzieć.”