**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„****Zakup samochodu dostawczego z zabudową”**

Pojazd musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, technicznych) oraz prawnych, spełniającym poniższe wymagania przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem lepszym od wymagań minimalnych.

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy z 2025 roku, powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE lub równoważny. Posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagać żadnych dodatkowych nakładów.

Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również niewymienione w SWZ przez Zamawiającego.

**Wymagania minimalne dotyczące pojazdu:**

**Nadwozie i wymiary**

1. Typ: podwozie lub podwozie ze skrzynią ładunkową z wywrotem 1 stronnym , kabina pojedyncza (min. 3 miejsc siedzących łącznie z kierowcą).
2. Rodzaj nadwozia: pojedyńcza kabina + skrzynia ładunkowa wywrót 1 stronny (fabryczna lub zabudowa specjalistyczna aluminiowa).
3. Długość całkowita pojazdu: min. 6.000 mm.
4. Rozstaw osi: min. 4.200 mm.

**Silnik i układ napędowy:**

1. Silnik wysokoprężny (diesel).
2. Pojemność skokowa: min. 1.980 cm3.
3. Moc silnika: min. 145 KM.
4. Norma emisji spalin: Euro 6E lub nowsza.
5. Skrzynia biegów: manualna, min. 6-biegowa.
6. Napęd: na przednią oś

**Zabudowa:**

1. Wywrót jednostronny
2. Długość min. 3100 mm, szerokość min 2050 mm
3. System wywrotu hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym— sterowanie na przewodzie z pilotem
4. Skrzynia narzędziowa za kabiną pojazdu otwierana z dwóch stron
5. Burty o wysokości 400 mm.
6. Punkty mocowania ładunku.
7. Osłona kabiny.
8. Błotniki z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi.
9. Osłony lamp tylnych

Osiągi i masy:

1. DMC: do 3,5 t.
2. Dopuszczalna ładowność: min. 600 kg.
3. Zbiornik paliwa: min. 75 1.

Wyposażenie standardowe (minimalne):

1. Klimatyzacja manualna.
2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.
3. Elektryczne szyby w kabinie.
4. System ESP/ESC z asystentem ruszania pod górę.
5. ABS, ASR.
6. Poduszka powietrzna kierowcy.
7. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
8. System kontroli ciśnienia w oponach (TPMS).
9. Czujniki parkowania tył lub kamera cofania.
10. Radio
11. Hak holowniczy zamontowany na stałe, z dopuszczalnym uciągiem przyczepy min. 2.000 kg z hamulcem.

**Koła i ogumienie**

1. Felgi stalowe min. 16".
2. Ogumienie wielosezonowe
3. Koło zapasowe pełnowymiarowe.

Kabina

1. Kabina 3 miejsca z kierowca .
2. Regulacja fotela kierowcy.
3. Dwumiejscowe siedzenie pasażera
4. Schowki w kabinie

Bezpieczeństwo

1. System awaryjnego hamowania (Front Assist lub równoważny).
2. Asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Assist lub równoważny).