**FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„*Zakup cysterny do przewozu wody pitnej w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej   
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026*”

Wykonawca wypełnia:

- w Tabeli nr 1: Zaoferowany sprzęt:

Wykonawca wypełnia kolumny 3 i 4 „NAZWA OFEROWANEGO SPRZĘTU: MODEL ORAZ EWENTUALNE: WERSJE I NR KATALOGOWY” oraz „PRODUCENT OFEROWANEGO SPRZĘTU: PEŁNA NAZWA, ADRES, STRONA WWW” - odpowiednio do zaoferowanego rodzaju sprzętu (wiersze 1-4).

- w Tabeli nr 2: Parametry wymagane przez Zamawiającego i parametry zaoferowane przez Wykonawcę:

W kolumnie nr 4 Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować czy jego oferta spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki.   
W tym celu Wykonawca musi wybrać odpowiednie stwierdzenie: „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA” a następnie niewłaściwe skreślić.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni którejkolwiek pozycji w formularzu zgodnie ze wskazaniami jego oferta zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści SWZ.

W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany sprzęt posiada parametry co  
najmniej równoważne z wymaganymi.

Tabela 1. Zaoferowany sprzęt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zamawianego sprzętu** | **Nazwa oferowanego sprzętu:**  **Model oraz ewentualnie: wersja i nr katalogowy** | **Producent oferowanego sprzętu:**  **Pełna nazwa, adres, strona www** |
|  |  | **wypełnia Wykonawca:** | **wypełnia Wykonawca:** |
| 1 | **Cysterna do przewozu wody pitnej** |  |  |

Tabela 2. Parametry wymagane przez Zamawiającego i parametry zaoferowane przez Wykonawcę.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | | | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań**  (należy niewłaściwe skreślić) | |
| **Cześć 3:**  **Cysterna do przewozu wody pitnej** | | | | | | |
| **1** | | Rok produkcji | Nie starsza, niż wyprodukowana w 2024 r. | | | spełnia / nie spełnia | |
| **2** | | Stan | Fabrycznie nowa, niezarejestrowana, nieuszkodzona, nieużywana oraz nieeksponowana na wystawach | | | spełnia / nie spełnia | |
| **3** | | Dystrybucja | Cysterna musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Rzeczypospolitej Polskiej | | | spełnia / nie spełnia | |
| **4** | | Dopuszczenie do ruchu | Cysterna musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów  o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2025 poz. 820, z późn. zm.) i być dopuszczona przez właściwy organ do ruchu po drogach publicznych. | | | spełnia / nie spełnia | |
| **5** | | Pojemność zbiornika | min. 3 000 ≤ 3 500 litrów | | | spełnia / nie spełnia | |
| **6** | | Grubość blachy zbiornika | Zbiornik wykonany z blachy o grubości min. 4 mm | | | spełnia / nie spełnia | |
| **7** | | Ocynkowanie zbiornika | Zbiornik stalowy cynkowany obustronnie | | | spełnia / nie spełnia | |
| **8** | | Atest | Atest PZH na przewóz wody pitnej | | | spełnia / nie spełnia | |
| **9** | | Zawory do czerpania wody | min. dwa zawory do czerpania wody | | | spełnia / nie spełnia | |
| **10** | | Dolny kran spustowy | dolny kran spustowy wyposażony w zawór min. 1 ½” | | | spełnia / nie spełnia | |
| **11** | | Właz górny | Właz górny - ∅ (fi) min. 400 mm | | | spełnia / nie spełnia | |
| **12** | | Typ podwozia | Jednoosiowy | | | spełnia / nie spełnia | |
| **13** | | Ogumienie | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r. | | | spełnia / nie spełnia | |
| **14** | | Stopka podporowa | Stopka podporowa regulowana mechanicznie | | | spełnia / nie spełnia | |
| **15** | | Instalacja elektryczno - oświetleniowa | Wymagana przez przepisy ruchu drogowego | | | spełnia / nie spełnia | |
| **16** | | Hamulec zasadniczy | Hamulec zasadniczy – dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy  z regulatorem siły hamowania lub hydrauliczny układ hamulcowy | | | spełnia / nie spełnia | |
| **17** | | Hamulec awaryjny | Ręczny hamulec awaryjny | | | spełnia / nie spełnia | |
| **18** | | Wyposażenie dodatkowe | Piktogram „Woda pitna” | | | spełnia / nie spełnia | |
| Błotniki | | | spełnia / nie spełnia | |
| **Warunki gwarancji** | | | | | | | |
| **1** | | Okres | Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące | | | spełnia / nie spełnia | |
| **2** | | Serwis | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji | | | spełnia / nie spełnia | |
| **3** | | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wpisać dane: nazwa, dane do kontaktu) | | | spełnia / nie spełnia | |
| **4** | | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie  (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji i dostępność serwisu – do 7 dni roboczych. | | | spełnia / nie spełnia | |
| **Inne** | | | | | | | |
| **1** | | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych, atest higieniczny PZH lub instytucji równoważnej z państw członkowskich UE lub państw  z którymi UE zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu produktów, potwierdzający że cysterna jest dopuszczona do przewozu, przechowywania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sytuacjach awaryjnych, instrukcja obsługi  i karta gwarancyjna - w języku polskim. | | | spełnia / nie spełnia | |
| **2** | | Oznakowanie | Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy,  z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. | | | spełnia / nie spełnia | |
| **3** | | Adres dostawy | Zamawiający dokona odbioru sprzętu w miejscu wskazanym przez Wykonawcę,  pod warunkiem że lokalizacja ta znajduje się w odległości nie większej niż 400 km od siedziby Zamawiającego. | | | spełnia / nie spełnia | |