PRZEDMIAR ROBÓT

Rewitalizacji parku w Ujeźdźcu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dz. ew. nr 402/1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | j.m. | ilość | c.j. |
| **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻE** |  |  |  |
| *oczyszczenie parku z zanieczyszczeń i odpadów organicznych i*  *nieorganicznych* | *kpl.* | *1* | *2420* |
| *Likwidacja istniejącego placu zabaw* | *kpl.* | *1* | *2000* |
| *Likwidacja ogrodzenia parku od strony południowej -* ***w***  ***zakresie opracowania 115 mb*** | *kpl.* | *1* | *2600* |
| *Likwidacja żywopłotu od strony południowej -* ***poza zakresem***  ***opracowania*** | *kpl.* | *1* | *1000* |
| *Wycinka drzew z karczowanie pni i wywozem do utylizacji*  *dłużyc, karpiny, gałęzi* | *szt* | *9* | *1300* |
| *Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania obót* | *kpl.* | *1* | *10000* |
| *Oczyszczenie Istniejących dróg z nawierzchniami gruntowymi* | *m2* | *2 700,00* | *8* |
| *Roboty pomiarowe* | *kpl.* | *1* | *5000* |
| **NAWIERZCHNIE UTWARDZONE** |  |  |  |
| **Nowoprojektowane alejki parkowe gruntowe** | **m2** | **422,00** |  |
| *roboty ziemne - zdjęcie humusu 15 cm* | *m3* | *63,3* | *75* |
| *roboty ziemne - korytowanie na śr. głęb. 20 cm wraz z*  *załadunkiem i wywozem urobku* | *m2* | *84,4* | *14,58* |
| *wykonanie konstrukcji - stabilizacja gr. 10cm do wytrz. 2,5 Mpa* | *m2* | *688* | *32* |
| *wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego (tłucznia 0-32),*  *warstwami -dolna 18, górna 16* | *m2* | *688* | *48* |
| *montaż obrzeży elastycznych* | *mb* | *348* | *17* |
| **NAWIERZCHNIE ZIELONE** |  |  |  |
| **Łąki** | **m2** | **586,00** |  |
| *plantowanie mechaniczne terenu* | *m2* | *586* | *2,31* |
| *rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi kompostowej gr. 4 cm* | *m2* | *586* | *10,83* |
| *wykonanie kwietników siewem z mieszanki trawy i kwiatów*  *polnych* | *m2* | *586* | *22,38* |
| *pielęgnacja* | *m2* | *586* | *10,12* |
| **Wąwóz** | **m2** | **2 880,00** |  |
| *plantowanie skarp - ręczne* | *m2* | *1000* | *4,35* |
| *nasadzenia na części wąwozu roślin okrywowych z zaprawą*  *dołów* | *szt* | *100* | *26,32* |
| *nasadzenia na części wąwozu krzewów z zaprawą dołów* | *szt* | *9400* | *2,5* |
| *dosianie traw* | *m2* | *1000* | *1,23* |
| **Wzgórek** | **m2** | **697** |  |
| *rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi kompostowej gr. 4 cm* | *m2* | *697* | *10,83* |
| *wykonanie trawników siewem* | *m2* | *697* | *20,94* |
| *pielęgnacja trawników* | *m2* | *697* | *10,12* |
| **Labirynt z ligustru** | **m2** | **380** |  |
| *nasadzenia w kształcie labiryntu z krzewów z zaprawą dołów* | *m2* | *380* | *151* |
| **Tereny zalesione** |  |  |  |
| *zadrzewienie średnie - cięcia sanitarne i korygujące korony*  *drzew* | *m2* | *1 864,00* | *1,08* |
| *zadrzewienie gęste 1 - cięcia sanitarne i korygujące korony*  *drzew* | *m2* | *15 685,00* | *1,44* |
| *zadrzewienie gęste 2 - cięcia sanitarne i korygujące korony*  *drzew* | *m2* | *8 150,00* | *1,44* |
| *przeprowadzenie trzebieży samosiewu z utylizacją* | *m2* | *15 685,00* | *2,89* |
| **WYPOSAŻENIE PARKU ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA** |  |  |  |
| **Stojaki na rowery** | **szt** | **1** | **880** |
| *stojak ze stali ocynkowanej 6-cio stanowiskowy, mocowany do*  *podłoża.* |  |  |  |
| **Ławka i kosz (40 szt.)** | **szt** | **16** | **850** |
| **Altana - Zadaszenie** | **szt** | **1** | **18000** |
| **Tablica informacyjna** | **szt** | **1** | **3000** |
| **Domki dla owadów** | **szt** | **120** | **70** |
| *· 60 budek lęgowych dla ptaków (w tym 30 małych i 30*  *dużych),* |  |  |  |
| *· 30 budek dla jeży,* |  |  |  |
| *· 30 hoteli dla owadów.* |  |  |  |
| **Urządzenia zabawowe** | **szt** | **6** | **3500** |
| **OGRODZENIE** |  |  |  |
| *renowacja starego muru z cegły* | *mb* | *54* | *648* |
| **OŚWIETLENIE I CCTV** |  |  |  |
| **Latarnia parkowa** | **szt** | **27** |  |
| *montaż latarni wraz z oprawą oświetleniową 4-6m* | *szt* | *27* | *2700* |
| *montaż kabli zasilających* | *mb* | *257* | *136* |
| *przyłączenie zasilania elektro-energetycznego* | *szt* | *1* | *1700* |
| **instalacje kamer zewnętrznych CCTV** |  |  |  |
| *montaż kamer zewnętrznych CCTV z oprogramowaniem* | *kpl.* | *54* | *530* |