**Opis Przedmiotu Zamówienia (opz)**

**Dostawa manekina do nauki holowania ILS PITET.**

**Szczegółowa specyfikacja:**

Typ manekina: PITET

Materiał Polietylen

Manekin powinien posiadać cechy antropologiczne wymagane do ratowania:

głowa: oczy, nos, usta, podbródek, żuchwa i gardło,

korpus: klatki piersiowej, kikutów ramion długość co najmniej 70 mm od korpusu i tułowia.

Szczelność: Hermetyczny - zdolny do napełnienia wodą, zamknięcia i pozostawania 4 godziny bez ubytku wody) z trzema otworami wlotowo-wylotowymi umieszczonymi w podstawie manekina oraz na głowie i klatce piersiowej, zakręcanymi niewystającymi korkami po zamknięciu poza obrys manekina (możliwe ręczne odkręcanie/zakręcanie)

Pływalność: Manekin przy częściowym napełnieniu wodą będzie w stanie unosić się zanurzony do górnej krawędzi linii przejściowej przy podtrzymywaniu jego równowagi.

Obciążnik manekina powinien być umieszczony na stałe tak, aby po zaprzestaniu podtrzymywania utrzymywał manekina w położeniu na plecach.

Wysokość - tolerancja: 980-1000 mm,

Odległość od podstawy do miejsca pod pachami- tolerancja: 585-595 mm,

Górna krawędź linii (pasa) przejściowej na wysokości: tolerancja: 540-550 mm

Szerokość u podstawy: tolerancja: 250-260 mm,

Grubość (głębokość) u podstawy: tolerancja: 190-200 mm,

Obwód głowy na wysokości oczu: tolerancja: 570-590 mm,

Obwód klatki piersiowej pod pachami: tolerancja: 780-800 mm,

Obwód podstawy mierzony 1 cm od dołu: tolerancja: 820-840 mm

Masa w wodzie : tolerancja: 1450-1500 g

**Producent …………………………….. nazwa ……………….. model urządzenia.**

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY LUB PODPIS ZAUFANY LUB PODPIS OSOBISTY osoby/osób uprawnionych/upoważnionych