Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia. Przyczepa transportowa z wyposażeniem w sprzęt do dekontaminacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wymagania minimalne zamawiajacego** | **Propozycja wykonawcy** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1.1 | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z polską ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2023 r., poz.1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika. | Należy podać nazwe i producenta przyczepy |
| 1.2 | Przyczepa musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.  Numer musi znajdować się po obu stronach pojazdu i na dachu. |  |
| 1.3 | Przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 (wraz z oponami). |  |
| 1.4 | Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru. |  |
| 1.5 | Dopuszczalna masa całkowita przyczepy dostosowana do wyposażenia, jednakże nie więcej niż 3500 kg |  |
| 1.6 | Przyczepa dwuosiowa, centralnoosiowa. |  |
| 1.7 | Przyczepa musi współpracować ze specjalnymi pojazdami eksploatowanymi w Państwowej Straży Pożarnej. W szczególności posiadać dyszel z regulacją wysokości i mocowaniem do zaczepu paszczowego ze sworzniem oraz wymiennym do zaczepu kulowego. |  |
| 1.8 | Przyczepa musi posiadać instalację elektryczną przystosowaną do zasilania 12V i 24V |  |
| 1.9 | Przyczepa musi być wyposażona w urządzenie/system przeciwblokującym koła (np. ABS, EBS lub inne równoważne rozwiązanie) oraz hamulec postojowy. |  |
| 1.10 | Minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej:   * długość 6000 mm, * szerokość: 2300 mm   wysokość: 2200 mm. |  |
| 1.11 | Kolorystyka:  - kolor czerwony RAL 3000  Dopuszcza się błotniki w kolorze czarnym lub z aluminium bez pokrywania kolorem. |  |
| 1.12 | Przyczepa wyposażona w kompletne oświetlenie wykonane w technologii LED. Klosze lamp zespolonych zabezpieczone metalowymi siatkami (ze stali nierdzewnej), w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Siatki osłonowe nie mogą ograniczać widoczności świateł. |  |
| 1.13 | Wyposażenie dodatkowe:   * kliny pod koła wraz z mocowaniem - 2 szt. * trójkąt ostrzegawczy - 2 szt. * klucz do kół - 1 szt.   Pasy transportowe wykonane zgodnie z PN-EN 12195 lub równoważne do mocowania ładunku 2.000 kg i 5 m - szt. 6 |  |
| 1.14 | Należy zamontować min. jedną lampę błyskową 360° - LED niebieską z tyłu przyczepy z możliwością jej wyłączania w czasie jazdy w kolumnie (dopuszcza się umieszczenie lamp kierunkowych LED w zabudowie pojazdu); Lampy spełniająca wymagania R65 oraz R10. |  |
| 1.15 | Mocowanie koła zapasowego (dostarczonego wraz z przyczepą) z przodu pojazdu na dyszlu |  |
| 1.16 | Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodne z przepisami §12 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.Dz.U.2016.2022 ze zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
| 1.17 | Przyczepa musi posiadać cztery składane podpory do stabilnego ustawienia przyczepy na podłożu twardym oraz w terenie. Na wyposażeniu przyczepy 4 podkłady o wymiarach min. 400x400 mm zamontowane pod przyczepą. Miejsce montażu uzgodnić z Zamawiającym. |  |
| 1.18 | Na pojeździe należy zamieścić 1 naklejkę z międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej o średnicy 180 mm Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. |  |
| **2** | **ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ** |  |
| 2.1 | Skrzynia ładunkowa wykonana z materiałów odpornych na korozje |  |
| 2.2 | Rama pośrednia wykonana z profili stalowych lub aluminiowych |  |
| 2.3 | Podłoga wyłożona materiałem odpornym na naciski jednostkowe, powleczona warstwą wodoodporną oraz posiadająca powierzchnię zabezpieczającą przed poślizgami. Nie dopuszcza się wykonania podłogi z materiału metalowego. |  |
| 2.4 | Na ścianach bocznych po prawej i po lewej stronie zamontować po dwie zamykane ża­luzje wodo- i pyłoszczelne wspomagane systemem sprężynowym. Żaluzje wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w uchwyty na całej szerokości żaluzji umożliwiające jednocześnie otwieranie oraz zamki zamykane na klucz (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków).  Każda z żaluzji o szerokości ok. 2000 mm i wysokości dostosowanej do wysokości skrzyni ładunkowej z zastosowaniem progu od dolnej krawędzi wysokości ok. 5 cm. Zwinięta roleta wewnątrz skrzyni ładunkowej na jej górze powinna być zabudowana skrzynią i oznakowana biało-czerwonymi pasami odblaskowymi na całej jej powierzchni. Żaluzje powinny być ustawione zgodnie z poniższą instrukcją:   * pierwsza roleta ok. 2000 mm (dopuszcza się odsunięcie rolety od krawędzi przyczepy na odległość konieczną do nałożenia się dwóch rolet z pkt. 2.4 i 2.5) * przerwa ok 5-10 cm (miejsce na ramę skrzyni), * druga roleta ok. 2000 mm,   pozostała część ściany bocznej z zaczepem do otwartych drzwi tylnych. |  |
| 2.5 | Na ścianie przedniej (od dyszla) zamontować jedną zamykaną żaluzję wodo- i pyłoszczelną wspomaganą systemem sprężynowym. Żaluzja wykonana z materiałów odpornych na korozję wyposażone w uchwyty na całej szerokości żaluzji umożliwiające jednocześnie otwieranie oraz zamki zamykane na klucz (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków).  Żaluzja o szerokości ok. 2000 mm i wysokości dostosowanej do wysokości skrzyni ładunkowej z zastosowaniem progu od dolnej krawędzi wysokości ok. 5 cm. Zwinięta roleta wewnątrz skrzyni ładunkowej na jej górze powinna być zabudowana skrzynią i oznakowana biało-czerwonymi pasami odblaskowymi na całej jej powierzchni. |  |
| 2.6 | Tylne drzwi otwierane na boki. |  |
| 2.7 | W środku skrzyni ładunkowej zamontować na suficie listwę oświetleniową LED. Miejsce włącznika ustalić z Zamawiającym. |  |
| 2.8 | Na ścianach skrzyni ładunkowej zamontować miejsca do mocowania pasów transportowych z uwzględnieniem rolet z pkt. 2.4 i 2.5. Sposób montażu i wysokość ustalić z Zamawiającym. |  |
| 2.9 | Na podłodze skrzyni ładunkowej zamontować miejsca do mocowania pasów transportowych co 50 cm po obu stronach. Dopuszcza się montaż listwy transportowej z dołączonymi mocowaniami dla pasów transportowych (z hakami) po całej długości z zastrzeżeniem wmontowania jej w podłogę tak, aby nie ograniczała wysokości. |  |
| **3** | **Wyposażenie** |  |
| 3.1 | Namiot dekontaminacyjny - 1 szt.  Minimalne wymagania techniczne i użytkowe:  1) Namiot wyposażony w system przegród- składających się na 3 ciągi dekontaminacyjne (dla kobiet, mężczyzn i osób leżących) oraz w każdym ciągu 3 strefy: strefę brudną, strefę prysznicową oraz strefę czystą. Strefa prysznicowa wyposażona w brodzik pneumatyczny. Strefa prysznicowa wyposażona w system dysz i węży natryskowych z możliwością zasilania wodą lub roztworem dekontaminacyjnym spoza namiotu. Całość składana razem z namiotem. Możliwość demontażu ścian wewnętrznych i wejściowych. Każdy ciąg zabezpieczony drzwiami (zasłoną) po obu stronach. Namiot wyposażony w min. 6 okien doświetlających.  2) Namiot zapewniający równoczesną dekontaminacje min. 12 osób.  3) Stelaż namiotu – pneumatyczny wykonany z materiału odpornego na rozdarcie; stelaż wyposażony w zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym przekroczeniem ciśnienia roboczego oraz zawory napełniające/spustowe  Stelaż pneumatyczny: poliester obustronnie powleczony TPU lub guma („lub inne równoważne”).  4) Powierzchnia namiotu (wewnętrzna) – min. 38 m2; ciągi dekontaminacyjne – minimalna szerokość 1,6 m; wysokość min. 2,7 m.  5) Waga zestawu maksymalnie: 220 kg.  6) Strefa prysznicowa; z wanna ociekową wyposażona w instalację prysznicową zakończoną prądownicami (pistoletami) natryskowymi z zaworem odcinającym i przyłączem do zewnętrznego zasilania wodą. Liczba dysz prysznicowych: min. 3 w każdym ciągu. Każda strefa prysznicowa wydzielona zasłonami. W komplecie szczotki prysznicowe – min. 3.  7) Poszycie namiotu materiał gramatura min. 260 – 300 g/m2 - powleczony poliuretanem (lub inny równoważny”).  8) Podłoga - poliestr powleczony PVC („lub inny równoważny”) wykończenie antypoślizgowe (materiał odporny na rozciąganie i rozdarcie)  9) Namiot wyposażony w otwory do podłączenia rękawów ciepłego powietrza z nagrzewnicy i wentylacji.  10) Na wyposażeniu zestaw naprawczy do namiotu, pompka napełniająco-wysysająca z wężem do napeniania (min. 1,5m) zasilana elektrycznie 230V (min. IP 55 lub równoważne), zestaw do komplet śledzi i odciągów, torba transportowa. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.2 | Namiot pneumatyczny o powierzchni min. 45 m2 – 1 kpl  Minimalne wymagania techniczne i użytkowe:   1. Namiot pneumatyczny o przekroju półokręgu - o powierzchni minimum 45m2 w kolorze zielonym/khaki lub czerwonym (lub zbliżone). Namiot wyposażony w min. 8 okien (3-warstwowe) o wymiarach min. 0,25 m2 każde. 2. Szerokość ścian szczytowych: min. 600 cm 3. Waga namiotu max 230 kg 4. Przystosowany do obsługi w maksymalnie 6 osób 5. Ciśnienie robocze konstrukcji pneumatycznej namiotu 6-8 bar. 6. Konstrukcja pneumatyczna trudnopalna. Ciśnienie maksymalne konstrukcji pneumatycznej 30 bar (namiot wyposażony w zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem). 7. Wymagana tuby pneumatyczne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz poszycia, stabilizujące konstrukcje i dające możliwość doposażenia namiotu w zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną 8. Poszycie i podłoga trudnopalne o gramaturze min. 470 g/m2 – poliester pokryty PVC „lub inny materiał równoważny”; odporność temperaturowa -30 do + 70 st. C 9. Ściany wyposażone w min. 4 rękawy do podłączenia nagrzewnicy oraz min. 2 rękawy wentylacyjne 10. Namiot wyposażony w zamykane drzwi z kołnierzem okalającym. 11. Odporność namiotu na wiatr do 100 km/h 12. W zestawie:   - system do pompowania wraz z bezolejową dwucylindrową sprężarką powietrzną, kompatybilną z zaworami namiotu, o wydajności min. 350l/min, ciśnieniu min. 10 bar i mocy min. 1.5KW; waga do 26 kg, szczelność min. IP44 „lub równoważna”  - zestaw naprawczy,  - torba transportowa wielokrotnego użytku z rączkami do przenoszenia,  - stół rozkładany x 1 szt.,  - krzesła x 4 szt.,  - zestaw oświetleniowy dostosowany do konstrukcją namiotu. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.3 | Przedłużacz elektryczny 230V - 2 szt.  - Długości min. 50 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopień ochrony min. IP 44. |  |
| 3.4 | Zbiornik otwarty o pojemności min. 25001 - 2 szt.   * Ściany wykonane z utwardzonej pianki poliuretanowej („lub materiału równoważnego”) Ściany składane. * Wewnątrz wymienna folia LDPE (lub równoważna). Folia z zaworem dwucalowym lub Storz 52 * Stelaż metalowy (zabezpieczony antykorozyjnie) * W komplecie pokrowiec transportowy * Waga zbiornika maksimum 30 kg   Wymiary maksymalne: 940x940x1200mm  W dniu odbioru wymagane świadectwo dopuszczenia. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.5 | Myjka ciśnieniowa z pianownicą - 2 szt.:   * Wydajność tłoczenia: ok. 500l/h * Ciśnienie min. 145 bar * Waga maksimum 12 kg * Długość węża min. 8 m   Wyposażenie dodatkowe: dysza rotacyjna, instrukcja obsługi, lanca, pianownica, pistolet, wąż wysokociśnieniowy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.6 | Pianownica ze zbiornikiem na środek pianotwórczy min. 3l – 2 szt. |  |
| 3.7 | Opryskiwacz chemoodporny - 5 szt.   * Pojemność zbiornika min. 6 l * Waga maksimum 2 kg * Lanca z włókna szklanego o długości min. 35 cm   Pasek naramienny |  |
| 3.8 | Przewód do sprężonego powietrza z szybko-złączką 20 m - 3 szt. lub 10m x 6 szt.   * Odporny na oleje, benzynę * Średnica zewnętrzna 8mm   Rozciągliwy |  |
| 3.9 | Wąż ogrodowy - 25m - 2 szt.  - Trzywarstwowy, średnica % cala |  |
| 3.10 | Środek dekontaminacyjny:   * Środek do dekontaminacji ludzi, zwierząt, pojazdów, urządzeń, sprzętu ochronnego oraz wytwarzania efektywnej i wydajnej piany do likwidacji substancji niebezpiecznych w zakresie skażeń biologicznych, chemicznych i radioaktywnych. * Dekontaminacja ludzi i sprzętu z substancji chemicznych - 20l /2 sztuki/ * Dekontaminacja ludzi i sprzętu z substancji biologicznych - 20l /1sztuka/ * Dekontaminacja ludzi i sprzętu z substancji radiacyjnych - 20l /1 sztuka/   Wszystkie środki jednego producenta | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.11 | Redukcja 75/52 - 1 szt. |  |
| 3.12 | Redukcja 52/25 – 1 szt. |  |
| 3.13 | Wąż pożarniczy W52/20 - 2 szt.  Wąż w wykonaniu z wkładką gumową |  |
| 3.14 | Wąż pożarniczy W25/20 - 2 szt. |  |
| 3.15 | Redukcja 52/ 0,5 cala - 2 szt. | Należy podać nazwę i producenta |
| 3.16 | Zestaw kluczy do hydrantów podziemnych i nadziemnych - 1 kpl |  |
| 3.17 | Stojak hydrantowy - 1 szt.   * DN80 2x52 |  |
| 3.18 | Zestaw korków pneumatycznych uszczelniających – 2 kpl  Pojedynczy zestaw składający się z:  - korka do uszczelniania studzienek kanalizacyjnych i rur o średnicy 30-50 cm  - osprzętu do napełniania  - walizki transportowej  Ciśnienie robocze – min. 1,5 bar, odporność na chemikalia, odporność na temperaturę do 90oC | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.19 | Ubranie przeciwchemiczne kat. III 3b - 50 szt. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.20 | Maska pełnotwarzowa - 5 szt.   * Musi spełniać normę PN-EN136 „lub równoważną” * Pięciopunktowe taśmy * Panoramiczny wizjer wykonany z niełamliwego poliwęglanu * Membrana ułatwiająca komunikację   Wyposażona w łącznik z gwintem Rd 40x1/7" | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.21 | Filtropochłaniacze: A2B2E2K2 Hg P3 kompatybilne z maską - 10 szt. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.22 | Maseczka FFP3 z zaworkiem - 200 szt. |  |
| 3.23 | Rękawice nitrylowe - 100 szt./opakowanie – 3 opakowania |  |
| 3.24 | Rękawice chemoodporne - 10 par   * Muszą spełniać normy: PN-EN374-1 i 374-5 „lub równoważnymi” * Odporność na przenikanie substancji chemicznych min.: * 36% HCl 6 poziom * 48% H2SO4 6 poziom * 50% NaOH 5 poziom   25% NH4OH3 3 poziom |  |
| 3.25 | Obuwie chemoodporne - 5 par   * Wysokość C * S4 SRC   Muszą spełniać normy: PN-EN 20345:2011, PN-EN 13832-2 „lub normy równoważne” |  |
| 3.26 | Kabina dekontaminacyjna - 1szt.   * Wymiary wewnętrzne: * Długość min. 120 cm * Szerokość min. 100 cm * Wysokość min. 235 cm * Kabina wyposażona w zintegrowany pneumatyczny zewnętrzny brodzik ociekowy długości min. 140 cm * Ciśnienie robocze min. 0,38 bar; podłączenie do napełniania * Waga wraz z brodzikiem maksimum 30 kg * Ilość powietrza potrzebna do sprawienia kabiny oraz brodzika: maksimum 940 l * Liczba dysz natryskowych min. 2 (boczna i górna)   Maksymalne wymiary po złożeniu: 100x50x50 cm  - Wszystkie materiały użyte do produkcji muszą posiadać dobrą odporność na środki używane do dekontaminacji. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.27 | Pneumatyczna wanna wychwytowa - 1 szt.   * Pojemność min. 650 l * Wykonana z tkaniny technicznej powleczonej PVC - odpornej na benzyny i oleje oraz UV   W zestawie pompka elektryczna do napełniania stelaża. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.28 | Pakiety do dekontaminacji wstępnej - 200 szt.   * Poncho z kapturem, z tworzywa sztucznego, nieprzemakalne/wodoodporne, ocieplone włókniną - 1 szt. * Slipy bawełniane (majtki) - 1szt. * Skarpetki dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym - 1 para * Buty z tworzywa sztucznego bez pięty (np. sandały plażowe) - 1 para * Półmaska ochronna na twarz - 1 szt. * Wilgotny ręcznik z włókniny o powierzchni 0,5 m2, - 2 szt. * Wilgotna rękawica higieniczna do przemywania odsłoniętych części ciała, - 4 szt. * Opaski identyfikacyjne oznakowane indywidualnym numerem - 4 szt. * Worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (pojemność min. 100 l, zamykany oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski -1 szt. * Worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (pojemność minimum 20 l, zamykany oznakowany   indywidualnym numerem identycznie jak opaski ) - 1 szt.   * Rękawiczki jednorazowe nitrylowe - 1 para   Kompletny pakiet zapakowany jest w szczelnie zamknięty worek z tworzywa sztucznego. |  |
| 3.29 | Pakiety podekontyminacyjne - 200 szt.   * ręcznik frotte o powierzchni min. 0,5 m2 * poncho z kapturem * półmaska ochronna na twarz * slipy bawełniane (majtki) * skarpety dziane, elastyczne, białe w rozmiarze uniwersalnym * buty z tworzywa sztucznego bez pięty (np.: sandały plażowe z wyłączeniem butów typu japonki) * opaska z indywidualnym numerem * rękawiczki jednorazowe nitrylowe - 1 para * podpaska higieniczna   - folia NRC |  |
| 3.30 | Agregat prądotwórczy - 2 szt.   * 2 agregaty prądotwórcze spalinowe (inwertorowe) z możliwością połączenia w kaskadę łącznej mocy nominalnej (znamionowej) min. 3,6 kW, jednofazowe 230V/50Hz wyposażone w min. 2 gniazda 230V (typu F). Waga pojedynczego agregatu (bez paliwa) – max. 28 kg (w przypadku wyższej wagi agregat wyposażony w zestaw transportowy z kółkami). Poziom mocy akustycznej agregatu – max.75 dB(A) lub Lwa<91dB(A). Agregat mogący pracować min. 3 godziny na jednym tankowaniu. Agregaty wyposażone w komplet kabli. Agregat wyposażony minimum w zabezpieczenia: termiczne prądnicy i olejowe silnika oraz kontrolki pracy i przeciążenia.   Do agregatów należy dostarczyć kanister na benzynę metalowy o poj. 20l. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.31 | Szczotka uniwersalna - 5 szt.  długość: min. 1,7 m  szerokość: min. 48 cm  trzonek aluminiowy |  |
| 3.32 | Lampa LED na statywie - 2 szt.  - światłość min. 6000 lumenów.  - min. pracy do 10h w trybie niskiego świecenia.  - min. 3 tryby świecenia: niski, średni i wysoki.  - min. 3 regulowane głowice, obracane min. o 150° w pionie o 210° w poziomie.  - lampa na statywie zapewniającym szybkie rozkładanie oraz składanie z możliwością regulacji wysokości. Konstrukcja nóg wzmocniona. Wysokość min.2,1 m.  - wbudowana ładowarka; zasilanie z akumulatora (w komplecie) oraz mozliwośc zasilania napięciem 230V. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |
| 3.33 | Nagrzewnica – 1 kpl  Nagrzewnica namiotowa olejowa wysokiej wydajności z odprowadzeniem spali na zewnątrz o mocy min. 32kW i wydajności min. 1800m3/h. Czas pracy na zbiorniku – min. 20h. W komplecie [termostat z kablem o długości min. 10m, rękaw elastyczny min. 6 m w zestawem podłączeniowym, komin, daszek, podgrzewacz paliwa]. Płomień kontrolowany elektronicznie. Nagrzewnica dostosowana do podłączenia do oferowanych namiotów z pozycji 3.1 i 3.2. (wyposażona w niezbędne akcesoria). | Należy potwierdzić spełnienie wymagań  Należy podać nazwę i producenta |

…………………………………………………………………………………..

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji; w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

**Załącznik nr 3 do swz**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa przyczepy ze sprzętem do dekontaminacji ” -sprawa WL.2370.45.2025** składam niniejszą ofertę:

1.

1) Cena netto wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

1. Oferujemy termin dostawy – 8 dni od zawarcia umowy.
2. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu   
   i terminie określonym przez zamawiającego.
3. Uważamy się związany niniejszą ofertą do 22.12.2025 r.
4. Oferuję termin gwarancji wynoszący:

..… lat (min. 2 lata) na cały przedmiot zamówienia

1. Oświadczam, że złożona oferta:

* nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług,
* prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

* żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa   
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
* wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
  i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron | |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane   
za jawne.

1. Oświadczam, że:

* zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,
* zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem (projektem) umowy   
   i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1. Czy Wykonawca jest:\*\*

**□** mikroprzedsiębiorstwem\*

**□** małym przedsiębiorstwem\*

**□** średnimprzedsiębiorstwem\*

**□** jednoosobową działalnością gospodarczą

**□** osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej

**□** inny rodzaj

\*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ……………………..

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola oraz wypełnia formularz w zależności od części zamówienia na która składa ofertę.

załącznik nr 4 do swz

**Wykonawca:**

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa przyczepy ze sprzętem do dekontaminacji”** *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.)*[[1]](#footnote-1).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)* w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: *(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)*………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

*(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

……………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

Załącznik nr 5 do swz

**Podmiot:**

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa przyczepy ze sprzętem do dekontaminacji”** *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.)[[2]](#footnote-2).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)* w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………..………………………………………….................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

……………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*,* zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)