**Nr sprawy: 7/D/ZP/2025 Załącznik nr 1 do SWZ**

**Wykonawca:**

……………………………..

……………………………..

(Nazwa i adres wykonawcy)

miejscowość, data

**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH (Opis przedmiotu zamówienia).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element umundurowania** | **Opis – parametr wymagany** | **Określić czy spełnia (TAK/ NIE)** | **Parametr oferowany** |
| **1.** | **Kamizelka ochronna klasy KR1/SP1 (ilość 104 kompletów)** | 1. **Materiał zewnętrzny:**   Cordura 1000d w kolorze jaskrawo-czerwonym (Pantone 805U- 2x) lub fluo red – Pantone 805 U lub Pantone 1788 C2X z obszytymi szwami odporna na przetarcia i rozdarcia |  |  |
| 1. **Podszewka:**   Zaawansowana tkanina wentylacyjna z kontrolą wilgotności i właściwościami antybakteryjnymi |  |  |
| 1. **Konstrukcja:**  * Ergonomiczny krój zapewniający swobodę ruchu * Zamawiający wymaga konstrukcji dopasowanej do obu płci użytkowników (typu unisex). * Regulacja w okolicach ramion i pasa * Wkłady balistyczne w pełni wymienne * Zamawiający szczegółowo określa maksymalną wagę kamizelek (wkłady wraz z poszyciem i kamizelką) wg rozmiaru:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Rozmiar** | **Obwód talii (cm)** | **Maksymalna waga kamizelki (KG)** | | **XS** | **67-74** | **XS – 2,00 KG** | | **S** | **75-84** | **S – 2,10 KG** | | **M** | **84-91** | **M- 2,20 KG** | | **L** | **92-99** | **L - 2,28 KG** | | **XL** | **100-107** | **XL - 2,50 KG** | | **XXL** | **108-115** | **XXL – 3,00 KG** | | **XXXL** | **116-123** | **XXXL - 3,30 KG** | |  |  |
| 1. **Wyposażenie dodatkowe:**  * Kieszenie typu bellow min 2 szt. (rozszerzane) * Uchwyt na radio * Pagony (Zamawiający wymaga konstrukcji w kamizelce umożliwiającą ich montaż). * Zamek YKK lub równoważny (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamków błyskawicznych z zachowaniem równoważnego poziomu jakości w stosunku do zamków producenta YKK.) * Możliwość zastosowania emblematów na rzep |  |  |
| 1. **Kolorystyka:**   PANTONE 805U – zgodnie z drukiem nr 853 odnośnie Państwowego Ratownictwa Medycznego lub fluo red – Pantone 805 U lub Pantone 1788 C2X |  |  |
| 1. **Cechy użytkowe:**  * Wysoka oddychalność i komfort użytkowania * Redukcja zapachu i utrzymanie równowagi biologicznej skóry * Zoptymalizowany rozkład masy i dopasowanie do sylwetki |  |  |
| 1. **Zawartość kompletu:**   **Kamizelka KR1/SP1 – 1sz.**  **Komplet wkładów ochronnych – 1 kpl.**  **Instrukcja użytkowania i konserwacji (PL)**  **Karta gwarancyjna** |  |  |
| 1. **Klasa ochrony kamizelki na poziomie min.:**  * **według normy HOSDB 2017 lub równoważnej:** * KR1 - odporność na nóż * SP1 – odporność na szpikulec/kolec   **lub**   * **według normy NIJ Std 01 115.00 lub równoważnej**  1. poziom 1 dla energii uderzenia noża i szpikulca w wartości 24J   **oraz**   * Ochrona w zakresie kuloodporności co najmniej w klasie K1 według normy PN-V-87000:2011 lub równoważnej |  |  |

Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone wymagania, do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wskazane poziomy minimalnej ochrony, tj.:

1. ważny certyfikat lub raport z badań lub inny dokument potwierdzający zgodność z normą:
2. HOSDB 2017 lub równoważną na poziomie min. KR1 - odporność na nóż oraz SP1 – odporność na szpikulec/kolec lub NIJ Std 01 115.00 lub równoważną na poziomie min. 1 dla energii uderzenia noża i szpikulca w wartości 24J

oraz

1. PN-V-87000:2011 lub równoważną co najmniej w klasie K1
2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
3. Akceptuje się również odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
4. Forma dokumentów została szczegółowo opisana w Rozdziale VIII, A pkt. 7 SWZ.
5. Deklaracja zgodności producenta – dostarczyć przy dostawie kamizelek