**KARTA OFEROWANEGO POJAZDU**

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Podstawowe dane pojazdu:

………………..(marka),

………………… (model).

Szczegółowe parametry oferowanego pojazdu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  |
| **(należy wskazać konkretne parametry oferowanego pojazdu w celu wykazania spełniania postawionych oczekiwań i wymogów)** |
| 3.      Rok produkcji - min 2016 | wymagane |  |
| 4.      Podwozie = 2 osiowe | wymagane |  |
| 5.      Przebieg max 130 000 km | wymagane |  |
| 6.      Emisja spalin - min EURO 6, | wymagane |  |
| 7.      Moc silnika min 260 KM | wymagane |  |
| 8.      Automatyczna skrzynia biegów | wymagane |  |
| 9.      DMC - min 16 ton | wymagane |  |
| 10.  Ładowność - min 5 ton | wymagane |  |
| 11.  Zawieszenie pneumatyczne przód i tył, | wymagane |  |
| 12.  Kabina dzienna 3 miejscowa, | wymagane |  |
| 13.  Blokada tylnego mostu, | wymagane |  |
| 14.  Koła min. 22,5 Cal | wymagane |  |
| 15.  Koło zapasowe | wymagane |  |
| 16.  Podnośnik hydrauliczny do kół, | wymagane |  |
| 17.  Klucz do kół, apteczka, gaśnica przeciw pożarowa, | wymagane |  |
| 18.  Bieżnik opon min. 70%, | wymagane |  |
| 19.  Rozstaw osi 3900 mm – 4100 mm | wymagane |  |
| 20.  Pojemność silnika 7000 – 8500 cm 3 | wymagane |  |
| 21.  Zbiornik paliwa min 280L | wymagane |  |
| 22.  Zbiornik Adblue min 40 L | wymagane |  |
| 23.  Lusterko boczne sterowane elektronicznie i podgrzewane | wymagane |  |
| 24.  Szyby sterowane elektronicznie | wymagane |  |
| 25.  Klimatyzacja | wymagane |  |
| 26.  Tachograf cyfrowy | wymagane |  |
| 27.  Luk dachowy uchylny | wymagane |  |
| 28.  System utrzymania pasa ruchu | wymagane |  |
| 29.  Pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne | wymagane |  |
| 30.  Zabudowa jednokomorowa z załadunkiem tylnym | wymagane |  |
| 31.  Pojemność skrzyni ładunkowej min 14m3 - max 15m3 | wymagane |  |
| 32.  System centralnego smarowania | wymagane |  |
| 33.  Stopnie do obsługi z uchwytami, symetrycznie po obu stronach odwłoka | wymagane |  |
| 34.  Ściany zabudowy gładkie, pomalowane w kolorze zabudowy | wymagane |  |
| 35.  Wrzut grzebieniowy obsługujący pojemniki (plastikowe, metalowe, okrągłe) od 110l - 1100l, | wymagane |  |
| 36.  Kamera zainstalowana z tyłu zabudowy. Monitor w kabinie kierowcy | wymagane |  |
| 37.  Pojemnik na worki, skrzynka narzędziowa, | wymagane |  |
| 38.  Oświetlenie robocze i ostrzegawcze LED w tylnej części zabudowy | wymagane |  |
| 39.  Stopień zagęszczania odpadów min 1:5 | wymagane |  |
| 40.  Krawędź zasypu nie wyżej niż 1200 mm od podłoża | wymagane |  |
| 41.  Szerokość zasypu min 1800 mm | wymagane |  |
| 42.  Sterowanie wrzutnikiem po obu stronach zabudowy | wymagane |  |
| 43.  Klapa uchylna podwyższająca zasyp z tyłu odwłoka | wymagane |  |
| 44.  Możliwość pracy prasy hydraulicznej, w cyklu ręcznym i automatycznym | wymagane |  |
| 45.  Sygnał dźwiękowy podczas cofania i unoszenia odwłoka | wymagane |  |
| 46.  Okno rewizyjne po prawej stronie zabudowy | wymagane |  |
| 47.  Min 3 włączniki bezpieczeństwa | wymagane |  |
| 48.  System ważenia załadowanych odpadów pod cała zabudową z wizualizacją w kabinie kierowcy | wymagane |  |
| 49.  Wciągarka linowa z hakami do pojemników | wymagane |  |
| 50.  Zamontowana tablica z napisem „ ODPADY” o wymiarach 400 mm x 300 mm zgodnie z ustawą o transporcie odpadów | wymagane |  |
| 51.  Mocowanie do zmiotki i łopaty | wymagane |  |
| 52.  Zmiotka i łopata | wymagane |  |

*(miejsce i data złożenia oświadczenia)*

*……………………………………*

**...............................................................................................**

*(Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)*

Uwaga: uzupełniony przez Wykonawcę załącznik należy złożyć wraz z ofertą.