**Załącznik nr 7 do SWZ – Wytyczne dotyczące wykonania próbki**

Informacje ogólne.

Wykonanie 3 elementów zgodnie z opisem i plikiem pdf.

Każdy z elementów zostanie poddany ocenie oraz przyznane mu będą punkty.

Technologia wykonania powinna być dostosowana do docelowego wykonania elementów w projekcie.

1. **Próbka 1. - LAMELA**

Wycinek lameli aluminiowej o wymiarach 300 x 30 x 20mm. Lakierowana na kolor RAL 9003. Lamela zamknięta od jednej z krawędzi ( od góry)

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału na inny zaproponowany przez Zamawiającego, aczkolwiek zastrzega konieczność uzyskania sztywności lameli po montażu w meblu ZM-2.

Punkty do zdobycia – **6 pkt.**

Kryterium oceny próbki.

Do oceny sztywność materiału, estetyka wykończenia zamknięcia krawędzi górnej, powłoka lakiernicza.

Brak ubytków, uszczerbienia elementów.

Estetyka wykonania elementu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie bez zastrzeżeń, jakoś dobra | Wykonanie poprawne, niewielkie odstępstwa, jakość do akceptacji | Wykonanie niepoprawne, jakość wykonania nieakceptowalna |
| Zgodność wymiarowa, materiałowa, kolorystyczna i estetyczna | 6 pkt | 3 pkt | 0 pkt |

1. **Próbka 2. – BOK LUSTRZANY**

Płyta melaminowana biała, dekor w kolorystyce odpowiadającej RAL9003 wg producenta płyty meblowej.

Format 300 x 200 x 18mm+ laminat

Na jednej płaszczyźnie laminat lustrzany.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 0,8-1mm grubości.

Element jest wycinkiem mebla ZM-3

Punkty do zdobycia – **7 pkt**

Kryterium oceny próbki.

Dobór płyty melaminowanej dekor w kolorystyce odpowiadającej RAL9003 wg producenta płyty meblowej.

Dobór obrzeża ABS/PCV do płyty melaminowanej.

Równomierne klejenie laminatu lustrzanego na płycie.

Jakość oklejania krawędzi, dobór kleju tak aby spoina pomiędzy płytą a obrzeżem była jak najmniej widoczna.

Brak ubytków, uszczerbienia elementów.

Estetyka wykonania elementu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie bez zastrzeżeń, jakoś dobra | Wykonanie poprawne, niewielkie odstępstwa, jakość do akceptacji | Wykonanie niepoprawne, jakość wykonania nieakceptowalna |
| Zgodność wymiarowa, materiałowa, kolorystyczna i estetyczna | 7 pkt | 4 pkt | 0 pkt |

1. **Próbka 3. FORMATKA KRZYWOLINIOWA**

Płyta melaminowana biała, dekor w kolorystyce odpowiadającej RAL9003 wg producenta płyty meblowej.

Format wg pliku pdf. – wycinek mebla ZM-16

Wycięcie wewnętrzne i zewnętrzne, krawędzie oklejone obrzeżem 0,8-1mm

Dobór kolorystyki i struktury obrzeża ABS/PCV do płyty.

Punkty do zdobycia – **7pkt**

Kryterium oceny próbki.

Dobór płyty melaminowanej w kolorystyce odpowiadającej RAL9003 wg producenta płyty meblowej.

Dobór obrzeża ABS/PCV do płyty melaminowanej.

Dokładność i brak ubytków po frezowaniu.

Jakość oklejania krawędzi, dobór kleju tak aby spoina pomiędzy płytą a obrzeżem była jak najmniej widoczna.

Estetyka wykonania elementu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie bez zastrzeżeń, jakoś dobra | Wykonanie poprawne, niewielkie odstępstwa, jakość do akceptacji | Wykonanie niepoprawne, jakość wykonania nieakceptowalna |
| Zgodność wymiarowa, materiałowa, kolorystyczna i estetyczna | 7pkt | 4pkt | 0pkt |