ZESTAWIENIE DRÓG I SPOSÓB ODTWORZENIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

W RAMACH PRZETARGU pn.

„**Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów 2 części”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Numer działki | Typ nawierzchni | Długość odtwarzanej nawierzchni | Pozycja z warunków technicznych odtworzenia nawierzchni | UWAGI |
| 1. | Zadanie 42.5 w m. Kazimierów | tłuczeń | ok. 360 mb | pkt. V |  |
| 3. | Zadanie 37.10 w m. Hipolitów | tłuczeń | ok. 208 mb | pkt. V | Wejście do studzienki w asfaltowej należy odtworzyć po całej szerokości drogi plus 1,5 m z każdej strony |