**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„Wykonanie instalacji klimatyzacji części administracyjnej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła”

1. Wykonanie instalacji wody lodowej
   1. Podłączenie rozdzielacza wody lodowej
      1. Nowy rozdzielacz w budynku D należy zamontować i podłączyć do projektowanego źródła wody lodowej
   2. Montaż instalacji rozprowadzającej wodę lodową na kondygnacji technicznej
   3. Montaż pionów wody lodowej
   4. Montaż instalacji rozprowadzającej wodę lodową w sufitach podwieszanych wysokiego parteru w budynku D Piętra
      1. Rury instalacji wody lodowej
      2. Podłączenie klimakonwektorów do instalacji
2. Montaż klimakonwektorów
   1. Montaż jednostek
   2. Wykonanie instalacji zasilania klimakonwektorów wewnętrznych na wysokim parterze w budynku D,
   3. Wykonanie instalacji zasilania pomp obiegowych w kondygnacji technicznej,
      1. Wykonanie tablicy rozdzielczej dla pomp obiegowych i klimakonwektorów,
      2. Wykonanie pomiarów proj. instalacji elektrycznych.