**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Wykonawca:**

……………………………………

……………………………………

**FORMULARZ CENOWY**

Odpowiadając na ogłoszenie pn. **„System Centralnego Wydruku”** zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia jak niżej:

1. **Formularz cenowy**
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia obejmujące wszystkie warunki zamówienia:
3. Ceny z tytułu usługi SCW

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Typ urządzenia* | *Ilość* | *Cena jednostkowa brutto/ m-c* | *Ilość m-cy* | *Wartość brutto*  *( c x d x e)* |
| *a* | b | *c* | *d* | *e* | *f* |
| *1* | Urządzenie typ A | *10* |  | *12* |  |
| *2* | Urządzenie typ B | *25* |  | *12* |  |
| *3* | Urządzenie typ C | *23* |  | *12* |  |
| *Suma:* | | | | |  |

1. Cena za wydruk/kopię pojedynczej strony

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Typ wydruku* | *Ilość* | *Cena jednostkowa brutto* *wydruku/kopii pojedynczej strony z dokładnością do 4 miejsc po przecinku* | *Wartość brutto*  *z dokładnością do 2 miejsc po przecinku*  *( c x d)* |
| *a* | b | *c* | *d* | *e* |
| *1* | Monochromatyczny | 1002680 |  |  |
| *2* | Kolorowy | 332660 |  |  |
| *Suma:* | | | |  |

1. **Informacje stanowiące kryteria oceny ofert**

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto (suma wartości brutto z pkt 1.1 i 1.2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie złotych:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) w tym podatek VAT 23%

2. Termin wdrożenia SCW od podpisania umowy:………………..dni

1. Termin usunięcia awarii/wykonania naprawy urządzenia: do……………….dni
2. Funkcjonalność związana ze zgłaszaniem usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzeń Typ A, Typ B *(poniżej należy wpisać czy dany typ urządzenia ma funkcjonalność czy nie*):

*- Typ A:…………………………………….. (TAK / NIE),*

*- Typ B …………………………………….. (TAK / NIE).*

***C- Parametry techniczne urządzeń (ta część stanowi przedmiotowy środek dowodowy)***

**Parametry Oferowane –** *należy wypełnić*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oferujemy urządzenie | Nazwa producenta | szt. |
| 1 |  |  | 10 |
| 2 |  |  | 25 |
| 3 |  |  | 23 |

Specyfikacja ogólna do potwierdzenia przez Wykonawcę parametrów oferowanych urządzeń – *należy wpisać Tak lub Nie:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** | **Tak/Nie** |
| 1 | Zamawiający dopuszcza urządzenia które wyprodukowane są maksymalnie 48 miesięcy przed ich rozmieszczeniem u Zamawiającego, zgodne ze specyfikacją określoną poniżej dla wszystkich typów urządzeń. Zamawiający zastrzega że sprzęt danego typu urządzeń (drukarek) musi być tożsamy modelowo |  |
| 2 | Urządzenia każdego typu muszą posiadać jednorodny interfejs |  |
| 3 | Urządzenia dodatkowe muszą być tego samego typu co Urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie lub być ich kolejnymi modelami w przypadku zaprzestania ich produkcji, przy spełnieniu przez nie parametrów technicznych określonych jako minimalne. |  |
| 4 | Urządzenie typu A musi mieć możliwość zabezpieczenia podajników na papier przed nieautoryzowanym dostępem (za wyjątkiem podajnika ręcznego). |  |
| 5 | Panel Urządzenia wbudowany w Urządzenie, dotykowy, kolorowy, w języku polskim |  |
| 6 | Połączenie sieciowe w standardzie Ethernet |  |
| 7 | Języki opisu strony: PCL 5,6, PostScript3, PDF, dopuszczalne emulacje. |  |
| 8 | Certyfikat: deklaracja zgodności CE lub równoważne |  |
| 9 | Urządzenie musi posiadać kółka umożliwiające łatwe jego przemieszczanie – dotyczy tylko Typu A. |  |

**Typ A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Tak/Nie** |
|  | Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka A3 |  |
|  | Rodzaj/technologia wydruku | druk laserowy lub LED, kolorowy |  |
|  | Prędkość druku (kolor, najwyższa jakość, A4) | Min. 30 (stron /minutę) |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony kolorowej (format A4) | Max 9 sekund |  |
|  | Rozdzielczość druku (kolor, najwyższa jakość) | Min. 1200 x min. 1200 dpi |  |
|  | Jakość kopiowania | Min. 600 x min. 600 dpi |  |
|  | Druk dwustronny | automatyczny |  |
|  | Obsługa papieru | Obsługiwane formaty, min.: A3, A4, A5  Minimalna łączna pojemność podajników papieru: 1000 kartek formatu A4 dla papieru 80g/m2 w minimum 3 zamkniętych podajnikach.  Urządzenie musi posiadać funkcję zmiany ustawienia przynajmniej jednego podajnika do innych formatów niż A4: min. A5 i A3. Pojemność podajnika po zmianie jego ustawienia na A5 i A3 min. 500 kartek dla papieru 80g/m2.  Funkcja chroniąca (zamek mechaniczny lub magnetyczny) podajniki na papier przed nieautoryzowanym dostępem ( z wyłączeniem podajnika ręcznego) producenta oferowanego urządzenia.  Odbiorniki papieru na minimum 500 arkuszy  Gramatura nośnika obsługiwanego przez urządzenie musi się mieścić w przedziale 60 - 300 g/m2. Zamawiający dopuszcza urządzenia, w których gramatura nośnika obsługiwanego:  1. w dolnym zakresie ww. przedziału jest mniejsza niż 60 g/m2 lub  2. w górnym zakresie ww. przedziału jest większa 300 g/m2  Możliwość drukowania na kopertach, foliach, naklejkach |  |
|  | Wydajność /Maksymalne obciążenie | Min. 10 000 (stron /miesiąc) |  |
|  | Wyświetlacz | -LCD 10” do obrazowania stanu drukarki i wyboru funkcji  -opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
|  | Miejsce docelowe skanowania | FTP, USB, HDD lub SSD, e-mail |  |
|  | Formaty plików zeskanowanych | Min. TIFF (kolor), PDF (mono oraz kolor), PDF przeszukiwalny, PDF szyfrowany, PDF dodatkowo kompresowany, JPEG (kolor) |  |
|  | Zasilanie | wbudowany zasilacz 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) |  |
|  | Interfejs | Porty komunikacyjne co najmniej: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 2.0 |  |
|  | Pamięć Urządzenia | RAM – min. 4GB |  |
|  | Dysk HDD lub SSD | Min. 60 GB. Szyfrowanie dysku. Zamazywanie danych na dysku |  |
|  | Skaner | - Dostępne sterowniki co najmniej: Twain standard, WIA standard  - Skanowanie w kolorze i czerni  - Rozdzielczość rzeczywista skanowania min.600 x min. 600 dpi  - Głębia kolorów: min. 24 bity  - Automatyczne skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe  - Szybkość skanowania jednostronnego min 100 str/min w kolorze przy rozdzielczości 200 dpi |  |
|  | Kopiowanie | - Minimalna szybkość kopiowania: 40 stron A4/minutę  - Maksymalny czas wykonania pierwszej kopii kolorowej: 9 s  - Automatyczny dwustronny (duplex jednoprzebiegowy) podajnik dokumentów  - Minimalna pojemność automatycznego podajnika dokumentów: 200 arkuszy A4 (80 g/m2)  - Automatyczne kopiowanie dwustronne (duplex)  - Minimalna rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi  - Zmniejszanie/Powiększanie: od maksimum 25 do minimum 400%  - Jednorazowa liczba kopii: od 1 do minimum 999 stron |  |
|  | Czytniki kart | -Wbudowany (nie dopuszcza się instalacji czytnika na obudowie urządzenia)  -Współpracujące z Kartami w standardzie HID Zamawiającego |  |
|  | Czas nagrzewania | Maksymalnie 25 sekund |  |

**Typ B**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Wymagania minimalne** | **Tak/Nie** |
|  | Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka |  |
|  | Rodzaj/technologia wydruku | druk laserowy lub LED, kolorowy |  |
|  | Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) | Min. 35 (stron /minutę) |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony kolorowej (format A4) | Max 10 sekund |  |
|  | Rozdzielczość druku (kolor, najwyższa jakość) | Min. 1200 x min. 1200 dpi |  |
|  | Jakość kopiowania | Min. 600 x  600 dpi |  |
|  | Druk dwustronny | automatyczny |  |
|  | Obsługa papieru | Obsługiwane formaty min: A4, A5.  Minimalna pojemność podajników papieru w 1 szufladzie: 250 kartek dla papieru 80g/m2 (urządzenie musi zapewniać możliwość przyszłej rozbudowy do co najmniej 1500 arkuszy).  Podajnik wielofunkcyjny (ręczny) na min. 100 arkuszy.  Odbiorniki papieru na minimum 250 arkuszy.  Gramatura nośnika obsługiwanego przez urządzenie musi się mieścić w przedziale 60 - 210 g/m2. Zamawiający dopuszcza urządzenia, w których gramatura nośnika obsługiwanego:  1. w dolnym zakresie ww. przedziału jest mniejsza niż 60 g/m2 lub  2. w górnym zakresie ww. przedziału jest większa 210 g/m2  Możliwość drukowania na kopertach, naklejkach |  |
|  | Wydajność /Maksymalne obciążenie | Min. 10 000 (stron /miesiąc) |  |
|  | Wyświetlacz | -LCD 7” do obrazowania stanu drukarki i wyboru funkcji  -opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
|  | Miejsce docelowe skanowania | FTP, USB, e-mail |  |
|  | Formaty plików zeskanowanych | Min. TIFF (kolor), PDF (mono oraz kolor), PDF przeszukiwalny, PDF dodatkowo kompresowany, JPEG (kolor) |  |
|  | Zasilanie | wbudowany zasilacz 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) |  |
|  | Interfejs | Porty komunikacyjne co najmniej: Ethernet 10/100/1000 Base-T |  |
|  | Pamięć urządzenia | RAM – min 1 GB |  |
|  | Skaner | - Dostępne sterowniki co najmniej: Twain standard, WIA standard  - Skanowanie w kolorze i czerni  - Rozdzielczość rzeczywista skanowania min. 600 x min. 600 dpi  - Głębia kolorów: min .24 bity  - Automatyczne skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe  - Szybkość skanowania jednostronnego min. 40 str/min w kolorze przy rozdzielczości 200 dpi |  |
|  | Kopiowanie | - Minimalna szybkość kopiowania: 35 stron A4/minutę  - Maksymalny czas wykonania pierwszej kopii kolorowej: 10 s  - Automatyczny dwustronny (duplex jednoprzebiegowy) podajnik dokumentów  -Minimalna pojemność automatycznego podajnika dokumentów: 100 arkuszy A4 (80 g/m2)  - Automatyczne kopiowanie dwustronne (duplex)  - Rozdzielczość kopiowania min. 600 x 600 dpi  - Zmniejszanie/Powiększanie: od maksimum 25 do minimum 400%  - Jednorazowa liczba kopii: od 1 do minimum 999 stron |  |
|  | Czytniki kart | --Wbudowany (nie dopuszcza się instalacji czytnika na obudowie urządzenia)  -Współpracujące z Kartami w standardzie HID Zamawiającego |  |
|  | Czas nagrzewania | Maksymalnie 30 sekund |  |

…………………………………………………………

(kwalifikowany podpis elektroniczny,   
podpis zaufany lub podpis osobisty)   
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy