|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część 7 zamówienia: Wyposażenie w sprzęt AGD w ramach zadania pt: "Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022 – 2029 – edycja 7 w Żłobku „ODKRYWCZY MIŚ” w Białej, Biała 30, 21-300 Radzyń Podlaski** | | | |
| **l.p** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis wyposażenia** | **Ilość sztuk** |
| 1 | Pralko-suszarka | Wymiary min. 60 x 60 x 85 [cm] (głębokość x szerokość x wysokość). Sposób załadunku od frontu. Wielkość załadunku - pranie [kg]: min. 11. Wielkość załadunku - suszenie [kg]: min 6. Programy prania: bawełna, czyszczenie bębna, dodatkowe programy, Eco 40-60°C, higieniczna para, mieszane, mniej włókien, płukanie+wirowanie, pranie i suszenie, super szybki 15 min, syntetyki, wełna. Programy suszenia: bawełna, pranie i suszenie. Poziom emisji hałasu w fazie wirowania 72 dB, maksymalna prędkość wirowania 1400 [obr/min], zużycie wody dla cyklu prania i suszenia max. 90 [l], zużycie energii na 100 cykli dla cyklu prania i suszenia max.308 [kWh]Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada przed dziećmi, Czujnik piany, Czujnik wycieku wody, Zabezpieczenie przed przepięciem. Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | 1 |
| 2 | Sterylizator/ podgrzewacz do butelek | Wszystkie akcesoria można myć w zmywarce, minimalna liczba butelek do jednoczesnego podgrzania: 4, min. liczba butelek do jednoczesnej sterylizacji: 6, delikatne rozmrażanie.Z zestawem min. 6 butelek. Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | 2 |
| 3 | Zmywarka | Zmywarka wolnostojąca; kolor: stal szczotkowana; zasilanie: elektryczne; programy mycia: min.3; pojemność: min. 9 kpl; łatwa do czyszczenia. Wymiary min.: 45 x 84,5 x 60 cm Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | 1 |
| 4 | Zmywarka i wyparzarka | Zmywarka z funkcją wyparzania; przeznaczenie: gastronomia; zasilanie: elektryczne; program mycia i wyparzania; obudowa: stal nierdzewna; sterowanie: elektroniczne; wymiary min.: 56,5 x 68 x 83,5 cm. Min. 3 programy mycia, podłączenie po stronie dostawcy w zestawie z wszystkimi rurami i wężami potrzebnymi po podłączenia. Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | 1 |
| 5 | Lodówka i zamrażarka | Chłodziarka + zamrażarka wykończona w kolorze szczotkowanej stali nierdzewnej. Posiada szybkie chłodzenie i zamrażanie, sterowanie elektroniczne, pojemność zamrażarki min. 110 L, pojemność lodówki min. 239 L, wysokość min. 180 cm, szerokośc max 60 cm, hałas max 38 dB, klasa energetyczna A+, otwieranie drzwi: lewo/prawo. Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej max 350 kWh. Wyposażenie lodówki: szuflada na warzywa, min.3 półki drzwiowe, min.5 półek szklanych. Okres gwarancji min. 24 miesięcy | 1 |
| 6 | Kuchenka mikrofalowa | Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca. Sterowanie manualne za pomocą pokręteł lub elektroniczne. Moc kuchenki mikrofalowej min. 700 W,pojemność minimum 20 l. Funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie. Kolor srebrny lub biały. Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | 2 |
| 7 | Czajnik elektryczny | Pojemność [l]: min. 1.5, Moc grzałki [W]: min. 2200, Element grzejny: Płaska grzałka płytkowa, Wykonanie: Stal nierdzewna, Funkcje: Podświetlony przycisk włączenia, regulacja temperatury. Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | 2 |
| 8 | Waga kuchenna | Waga kuchenna elektroniczna; maksymalny zakres ważenia: min. 5 kg; dokładność: min. 1 g; wyświetlacz: LCD; zasilanie: bateryjne; funkcja tarowania; automatyczne zerowanie. Materiał: tworzywo sztuczne, szkło. Okres gwarancji min. 24 miesięcy. | 2 |
| 9 | lodówka | Lodówka w kolorze białym . Pojemność lodówki min. 105 L, wysokość max. 85 cm, szerokość max 60 cm, hałas max 41 dB, otwieranie drzwi: lewo/prawo. Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej max 150 kWh. Wyposażenie lodówki:, min.2 półki drzwiowe, min.2 półki szklane. Okres gwarancji min. 24 miesięcy | 1 |
| 10 | Odkurzacz | Odkurzacz piorący do czyszczenia wykładzin dywanowych, powierzchni tekstylnych oraz tapicerki meblowej . Urządzenie musi umożliwiać jednoczesny natrysk roztworu czyszczącego oraz skuteczne odsysanie zanieczyszczeń wraz z brudną wodą, zapewniając szybkie schnięcie czyszczonych powierzchni.  WYMAGANIA MINIMALNE:  Urządzenie ekstrakcyjne z funkcją natrysku i odsysania w jednym cyklu roboczym.  Moc turbiny ssącej: minimum 1200 W lub równoważna.  Pompa natryskowa o wydajności minimum 0,8–1,0 l/min przy ciśnieniu roboczym minimum 0,8–1,0 bar.  Zbiornik na wodę czystą o pojemności minimum 8 litrów.  Zbiornik na wodę brudną o pojemności minimum 7 litrów.  Wąż natryskowo-ssący o długości minimum 2,5 m.  Zasilanie: 230 V / 50–60 Hz.  Przewód zasilający o długości minimum 7 m.  Konstrukcja umożliwiająca łatwe opróżnianie i napełnianie zbiorników.  Urządzenie wyposażone w system filtracji zabezpieczający turbinę.  WYPOSAŻENIE MINIMALNE:  Ssawka podłogowa do czyszczenia wykładzin dywanowych.  Ssawka ręczna do czyszczenia tapicerki.  Wąż natryskowo-ssący z uchwytem/pistoletem.  Elementy montażowe i akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia.  Ssawka do odkurzania  WARUNKI DOSTAWY I GWARANCJI:  Instrukcja obsługi w języku polskim.  Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy. | 1 |