**Załącznik nr 8c do SWZ**

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa:……………………………………………………………………………………………....………......

Adres:………………………………………………………………………………………………...…………

NIP:……………………………………………………………………………………………………...……...

REGON:…………………………………………………………………………………………...……………

**PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY– dotyczy cz. III**

| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANE URZĄDZENIA PLACU ZABAW** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY**  **spełnia/ nie spełnia** |
| --- | --- | --- |
| **PIASKOWNICA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | | |
| 1. | Elementy metalowe wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozją i malowane proszkowo. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 2. | Wymagane wymiary (dopuszczalna tolerancja +-20%):  Wymiary 189 x 177 cm  Wymiar strefy bezpieczeństwa 489 x 477 cm (19 m²)  Wysokość całkowita 70 cm | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  wymiary…………………………….  wymiar strefy bezpieczeństwa…………………………  wysokość całkowita …………………………. |
| **NAWIERZCHNIA GUMOWA** | | |
| 1. | Wymagania:  wymiary płyty 100x50mm,  gr. 45mm,  kolor czerwony | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  wymiary……………………..  gramatura ………………………………  kolor …………………………… |
| 2. | Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM produkowana zgodnie z normą unijną PN-EN 1177:2019, wymagany atest PZH oraz klasa antypoślizgowości co najmniej R11. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  rodzaj płyty…………………….  zgodna z normą …………………………………  atest ………………………………………..  klasa antypoślizgowości ……………………………… |