**Załącznik nr 8d do SWZ**

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa:……………………………………………………………………………………………....………......

Adres:………………………………………………………………………………………………...…………

NIP:……………………………………………………………………………………………………...……...

REGON:…………………………………………………………………………………………...……………

**PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY - dotyczy cz. IV**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANE URZĄDZENIA PLACU ZABAW** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY**  **spełnia/ nie spełnia** |
| **ALTANA** | | |
| 1. | Konstrukcja drewniana, strugana, frezowana, malowana, impregnowana, zakotwiczona kotwami ocynkowanymi w gruncie. Dach czterospadowy z okapem ok. 30 cm, pokryty gontem bitumicznym. Wykonanie obróbki blacharskiej, balustrada drewniana w kształcie X z trzech stron. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 2. | Wymagane wymiary (dopuszczalna tolerancja -10%)  wymiary 5.9x 5.9  Wysokość do więźby 2.4m  Wysokość całkowita 3m  okap 30 cm | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  wymiary…………………………  wysokość do więźby…………………..  wysokość całkowita ………………………….  okap ………………………… |
| **WYPOSAŻENIE ALTANY** | | |
| 1. | Stół drewniany malowany, zaimpregnowany z blatem ażurowym na nogach drewnianych  2mx80cmx75cm – 1 szt. (dopuszczalna tolerancja +- 10%) | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  Wymiary …………………………………. |
| 2. | Ławka na stelażu metalowym z listwami drewnianymi bez oparcia, malowana, zaimpregnowana 200x45x45 – 1 szt. (dopuszczalna tolerancja +- 10%) | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  Wymiary …………………………………. |
| 3. | Ławostół drewniany 250cmx180x75, malowany, zaimpregnowany, blat ażurowy o szerokości 70 cm oraz dwie ławki o szerokości ok. 30 cm– 1 szt. (dopuszczalna tolerancja +- 10%) | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  Wymiary ………………………………….  szerokość blatu …………………………  szerokość ławek …………………………. |