**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni** | | | |
| Maszyna | użytkowanie | Wymogi | Uwagi |
| Traktor nowy | Profesjonalne | Moc silnika min. 30 KM, wysokość max 2300mm. | 1. Wszystkie podzespoły i elementy wyposażenia pojazdu montowane fabrycznie (lub w autoryzowanym serwisie) oraz fabrycznie nowe bez wcześniejszych uszkodzeń; 2. Naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu pracy ciągnika, naprawa do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia; 3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 24h (dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia); 4. Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika, serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę; 5. Pierwszy przeglądy gwarancyjny na koszt Wykonawcy; 6. Koszt dostawy ciągnika pokrywa Wykonawca; 7. Przeszkolenie min. dwóch operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym; 8. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:  * Świadectwo homologacji na terenie RP; * Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy; * Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez Zamawiającego; * Komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta. |
| Napęd 4x4 |
| Przekładnia hydrostatyczna, reduktor 3 zakresy |
| Hydraulika wydajność min. 35 l/min, 2 pary wyjść. |
| WOM tylni i międzyosiowy |
| Tylni TUZ kat. 1 |
| Kabina operatora klimatyzowana, oryginalna producenta |
|  |
| Spełniający wszelkie wymogi dopuszczenia do rejestracji |
| Opony typ przemysłowe |
| Kosiarka międzyosiowa min. 145 cm szerokości roboczej. |
|  |
|  |
| Urządzenie do wertykulacji z koszem. | Profesjonalne | Szerokość robocza 150 cm, Wyładunek wysoki, hydrauliczny min. 150 cm, pojemność kosza min, 900 litrów | 1. Napęd z wałka przekazu mocy – WOM 2. Mocowanie TUZ kat 1 |
| Pług do śniegu | Profesjonalne | Mocowanie przedni TUZ/bezpośredni montaż do ciągnika,  Szerokość 180 cm, typ V strzałkowy, 5 pozycji pracy. |  |

2. **Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych.**

2.1. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

2.2 W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach do SWZ zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo

patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować materiały o parametrach lepszych niż wskazane.

2.4 Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

2.5 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy pzp Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób zapewniający korzystanie z obiektów osobom niepełnosprawnym.