Nr postępowania: INW.271.1.26.A **Załącznik nr 1A do SWZ**

# 

# FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH

# Postępowanie dotyczy zadania pn: **Wykonanie remontów cząstkowych** nawierzchni bitumicznych dróg miejskich masą mineralno – asfaltową na gorąco

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu robót | Jednostka miary | Cena  jednostkowa  (brutto) | Orientacyjna wielkość robót | Cena brutto (a+b) z kol. 4 x kol.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – **łaty do 5m2,** (skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, łaty wycinać piłą diamentową do figury prostej lub frezować z docięciem piłą miejsc wyjścia i wejścia frezarki, krawędź musi być prosta):   1. grubość warstwy 4 cm 2. za dalszy 1 cm | m2  m2 | a) .............  b).............. | 400 m2 | ………... |
| 2. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – **łaty od 5m2 do 50 m2,** (skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, łaty wycinać piłą diamentową do figury prostej lub frezować z docięciem piłą miejsc wyjścia i wejścia frezarki, krawędź musi być prosta):   1. grubość warstwy 4 cm 2. za dalszy 1 cm | m2  m2 | a) .............  b).............. | 200 m2 | ………….. |
| 3. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – **łaty od 50m2 do 300 m2,** (skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, łaty wycinać piłą diamentową do figury prostej lub frezować z docięciem piłą miejsc wyjścia i wejścia frezarki, krawędź musi być prosta):  a) grubość warstwy 4 cm  b) za dalszy 1 cm | m2  m2 | a) .............  b).............. | 300 m2 | …………… |
| 4. | Remont nawierzchni bitumicznych poprzez ułożenie warstwy ścieralnej – (nakładka bitumiczna) przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych dla powierzchni powyżej 300 m2 (połączenia działek roboczych oraz szew podłużny wykonać za pomocą taśmy bitumicznej, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2):   1. grubość warstwy 4 cm 2. za dalszy 1 cm | m2  m2 | a) .............  b).............. | 400 m2 | …………… |
| 5. | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym:   1. grubość warstwy 2 cm 2. za dalszy 1 cm | m2  m2 | a) .............  b).............. | 100 m2 | …………… |
| 6. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych bez wycinania łat za 1 m2: | m2 | ................... | 20 m2 | ………….. |
| 7. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej frezarką o szerokości frezowania 1 mb i głębokości 4cm,  z transportem urobku do 3 km | m2 | ................... | 400 m2 | ………….. |
| 8. | Regulacja urządzeń obcych:  a) włazy kanalizacyjne  b) obudowy zaworów wodnych i gazowych  c) kratki studzienek deszczowych | szt.  szt.  szt. | a) .............  b)...........…  c)...........… | 5 szt.  5 szt.  5 szt. | …………..  …………..  ………….. |
| **RAZEM CENA BRUTTO (SUMA)\*** | | | | | …………... |

*UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola wskazane w niniejszym formularzu.*

*\** ***Razem cena brutto - należy przenieść do FORMULARZA OFERTY- Załącznik nr 2 do SWZ.***

*Obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ...................%.*

**……………………………………….**

podpis osoby uprawnionej

**UWAGA:**

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.