

Załącznik nr 5.1

**Karta spełniania minimalnych wymagań produktu dla Części 1:**

**Dostawa sprzętu medycznego**

**Wykonawca:**

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie rzeczowo-ilościowe Część 1 - "Dostawa sprzętu medycznego"** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis minimalnych wymagań** | **Proponowany sprzęt (wpisać w wyznaczonych miejscach producenta, model wraz z określeniem spełnianie lub nie spełniania poprzez przekreślenie niewłaściwego, postawionych minimalnych parametrów)** |
| **Zestaw 1 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju** | | | |
| 1 | **fantom osoby dorosłej do nauki RKO** | Fantom treningowy do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej osoby dorosłej umożliwiający realistyczne ćwiczenie uciśnięć klatki piersiowej z prawidłową głębokością i tempem oraz wentylacji ratowniczej z unoszeniem klatki piersiowej. Urządzenie ma posiadać bezprzewodowy system informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, który będzie umożliwiał monitorowanie m. in. głębokości, tempa i skuteczność uciśnięć, pełnego powrotu klatki piersiowej oraz skuteczności wentylacji. Konstrukcja fantomu ma umożliwiać także ćwiczenie udrażniania dróg oddechowych, manewru „head tilt – chin lift” oraz prawidłowego ułożenia rąk. W zestawie min. 1 wymienne elementy twarzowe i drogi oddechowe. Wymiary minimalne: 55 cm długość, szerokość klatki piersiowej (torsu) 30 cm, wysokość 15 cm, waga 2,5 kg, materiał: elastyczne tworzywo sztuczne. | Producent, model przedmiotu:  ……………………………………………..  Spełnia/nie spełnia |
| 2 | **fantom niemowlęcia do nauki RKO** | Fantom niemowlęcia odwzorowujący anatomiczne cechy noworodka i niemowlęcia, umożliwiający ćwiczenie uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylacji z widocznym unoszeniem klatki piersiowej. Urządzenie ma posiadać bezprzewodowy system informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji mobilnej oraz umożliwiać także ćwiczenie udrażniania dróg oddechowych Wymiary minimalne: 50 cm długość, szerokość klatki piersiowej (torsu) 20 cm, waga 1,5 kg, materiał: elastyczne tworzywo sztuczne. | Producent, model przedmiotu:  ……………………………………………..  Spełnia/nie spełnia |
| 3 | **fantom dziecka do nauki RKO** | Fantom dziecka umożliwiający realistyczne ćwiczenia uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji ratowniczej oraz prawidłowego udrażniania dróg oddechowych.  Urządzenie ma posiadać bezprzewodowy system informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, który będzie umożliwiał monitorowanie m. in. głębokości, tempa i skuteczność uciśnięć, pełnego powrotu klatki piersiowej oraz skuteczności wentylacji. W zestawie min. 1 wymienne elementy twarzowe i drogi oddechowe. Wymiary minimalne: 50 cm długość, szerokość klatki piersiowej (torsu) 20 cm, waga 1,5 kg, materiał: elastyczne tworzywo sztuczne. | Producent, model przedmiotu:  ……………………………………………..  Spełnia/nie spełnia |
| 4 | **AED treningowy** | Defibrylator treningowy AED umożliwiający bezpieczne prowadzenie szkoleń z obsługi AED, symulując różne scenariusze nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie ma oferować min. 5 scenariuszy szkoleniowych oraz komunikaty w języku polskim. Zestaw powinien zawierać pasujące elektrody szkoleniowe (eletrody dla dorosłych i dzieci lub uniwersalne), torbę transportową oraz instrukcję obsługi. | Producent, model przedmiotu:  ……………………………………………..  Spełnia/nie spełnia |
| 5 | **Defibrylator AED** | Półautomatyczny defibrylator AED umożliwiający prowadzenie resuscytacji zarówno dorosłych, jak i dzieci dzięki dwóm trybom pracy. W zestawie elektrody uniwersalne przeznaczone do ratowania zarówno dorosłych, jak i dzieci. Urządzenie ma posiadać komunikaty głosowe prowadzące krok po kroku przez RKO, automatyczne testy diagnostyczne, zapis EKG, monitorowanie stanu baterii i elektrod oraz funkcję metronomu wspierającą prawidłowe tempo kompresji. Urządzenie musi posiadać klasę odporności minimum IP55 oraz wyświetlacz LCD. | Producent, model przedmiotu:  ……………………………………………..  Spełnia/nie spełnia |

Wszystkie zaoferowane produkty musza posiadać certyfikat CE - **Spełnia/nie spełnia[[1]](#footnote-1)**

Wykonawca może zaoferować produkty równoważne z opisywanym o parametrach lepszych niż opisywane. Powyższe parametry stanowią minimalne wymagania sprzętowe oraz dodatkowego wyposażenia, doposażenia urządzenia.

…………….…………………………….…………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)