**Przedmiotem zmówienia** jest wykonanie i dostawa planów typlograficznych dla trzech szkół z Gminy Janów Lubelski w ramach projektu „Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski” w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej, Biała Druga 142, 23 – 300 Janów Lubelski – na podstawie planu – Rzut parteru (zał. Nr 1) – 1 tablica,
2. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, Momoty Górne 23, 23-300 Janów Lubelski – na podstawie rzutu planu ewakuacyjnego 2 (zał. Nr 2) – 1 tablica,*
3. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim, ul. ks. Skorupki 11, 23-300 Janów Lubelski – na podstawie rzutów planów ewakuacyjnych parteru bloków A, B, C, D, E i hala sportowa (zał. Nr 3) - 1 tablica*

**Plan tyflograficzny** umieszczany wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego powinien odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji i jej najistotniejsze elementy, tj. :

* **kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników),**
* **opisy w alfabecie Braille’a,**
* **legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,**
* **oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących na przykład czerwone wypukłe pole**
* **plan tyflograficzny powinien być w formacie nie mniejszym niż format A1.**
* **Plany będą mocowane na ścianie na dystansach**

Tablica tyflograficzna powinna być wykonana z tworzywa sztucznego np. termoformowanie, pleksiglas): pozwalającego na uzyskanie trójwymiarowych, wypukłych elementów, lub inna równoważna technologia.

Zastosowana kolorystyka na planie musi czytelnie przedstawiać przestrzenie zamknięte obiektów oraz rozróżniać przestrzenie otwarte.

Nie należy oznaczać przestrzeni nie mających znaczenia dla ruchu osób jak na przykład powierzchnie techniczne niedostępne dla osób postronnych korzystających z obiektu. Pokazania wymagają tylko przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji pionowej i poziomej.