**Załącznik nr 1A do SWZ**

**PARAMETRY OFEROWANEGO POJAZDU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| Wymiary zewnętrzne/wewnętrzne | | |
| 1 | Długość min. 5800 mm do 6 100 mm | Długość:  ……………………………. mm |
| 2 | Wysokość całkowita min. 2500 mm | Wysokość:  …………………………… mm |
| Silnik, skrzynia biegów, napęd | | |
| 3 | Silnik elektryczny | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 4 | Moc: min. 120 KW | Moc: ……………… KW |
| 5 | Minimalna pojemność baterii 100 kWh brutto | Pojemność baterii:  …………….. kWh brutto |
| 6 | Średnie zużycie prądu wg WLTP: maks. do 35 kWh/100 km | Średnie maksymalne zużycie prądu wg WLTP:  ……………………… kWh/100 km |
| 7 | Automatyczna skrzynia biegów | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 8 | Zasięg na pełnym załadowaniu w cyklu miejskim: minimum 350 km | Zasięg na pełnym załadowaniu w cyklu miejskim:  …………………. km |
| 9 | Rodzaj obręczy wszystkich kół – stalowe | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 10 | Komplet kół letnich oraz komplet kół zimowych, zgodnych z homologacją producenta pojazdu, w tym spełniających parametry techniczne określone w dokumentacji homologacyjnej. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| Bezpieczeństwo | | |
| 11 | Samochód wyposażony w co najmniej 4 poduszek powietrznych. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 12 | Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa min.:   1. system zapobiegający blokowaniu kół, 2. system stabilizacji pojazdu, 3. system monitorowania ciśnienia w oponach, 4. asystent pasa ruchu, 5. adaptacyjny tempomat, 6. elektryczny hamulec postojowy, 7. system wspomagania ruszania pod górkę, 8. aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, 9. system rozpoznawania znaków drogowych 10. czujniki martwego pola, 11. czujniki zmierzchu, 12. czujniki deszczu. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 13 | Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami; | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 14 | Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz składane podłokietniki | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 15 | System hamowania rekuperacyjny umożliwiający odzysk energii podczas hamowania | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 16 | Regulacja kolumny kierownicy, z regulacją wysunięcia | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 17 | Lusterka boczne zewnętrzne składane, ustawienie sterowane elektrycznie i podgrzewane | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 18 | Immobilizer | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 19 | Zdalnie sterowany centralny zamek z 2 pilotami | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 20 | Samochód wyposażony w system automatycznego blokowania drzwi w przestrzenia pasażerskiej przez kierowcę, uniemożliwiający otwarcie drzwi od wewnątrz przez pasażerów | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 21 | Czujniki parkowania przód/tył | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 22 | Drzwi odsuwane (przesuwne) boczne po prawej stronie pojazdu | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 23 | 1. Przednie światła przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów, 2. światła przednie do jazdy dziennej LED, 3. trzecie światło STOP, 4. tylne światło przeciwmgielne. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 24 | Koło zapasowe pełnowymiarowe oraz zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół (rozmiar felgi i opony oraz bieżnik opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 25 | Kierownica multifunkcyjna, | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 26 | Radio samochodowe (usb, bluetooth) fabryczne z głośnikami z przodu pojazdu | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 27 | 1. Aktywna klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 2. Ogrzewanie z przodu. Filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację wewnętrzną. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 28 | Przednia szyba podgrzewana, z układem wycieraczek i spryskiwaczy. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 29 | Kamera cofania 180° | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| Wyposażenie | | |
| 30 | Ładowarka typu Wallbox o mocy minimum 22 kW z kablem ładowania AC trójfazowym 32 A o długości min 7 m | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 31 | Kabel do ładowania z gniazdka domowego o długości min 6 m | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 32 | Ładowarka OBC o mocy minimum 11 kW | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 33 | Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 34 | Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 35 | Tapicerka samochodowa, ciemna stonowana. Elementy tłumiące dźwięki w przestrzeni pasażerskiej | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 36 | Dywaniki fabryczne – dwa komplety gumowych dywaników | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 37 | Komputer pokładowy | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 38 | Kolorowy wyświetlacz z obsługą Android Auto i Apple CarPlay. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 39 | System nawigacji z wgranymi mapami Europy | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 40 | Regulowana kolumna kierownicy | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 41 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 42 | Elektrycznie sterowane przednie boczne szyby | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |
| 43 | Zabezpieczenie antykradzieżowe – autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem sterowany pilotem. Honorowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. | TAK/NIE\*  \*(niepotrzebne skreślić) |

**Uwaga !**

**Należy sporządzić i przekazać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*