Zestawienie projektowanych znaków

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak | Symbol znaku | | Ilość znaków | Uwagi |
| Droga gminna 060108C | | | | |
| A | A-6c | | 1 | Km 1+770 |
| A | A-6b | | 1 | Km 2+025 |
| Razem | | | 2 | Słupki 2 sztuki |
| Droga gminna nr 060112C | | | | |
| Znaki pionowe | | | | |
| A | A-7 | | 1 | Km 0+020 |
| A,B,T | A-3+T-5++B-33 „50” | | 6 | Km 0+020, km 0+360 |
| A,T | A-30+T”Zmiana nawierzchni” | | 2 | Km 0+325 |
| Razem | | | 9 | Słupki 4 sztuki |
| Znaki poziome | | | | |
| P | | P-13 | 2,2 m2 |  |
| Ogółem | | | | |
| Znaki pionowe | | | 11 | Słupki 6 sztuk |
| Znaki poziome | | | 2,2 m2 |  |

Uwaga:

Istniejące znaki A-23+B-33”60” przestawić z km 1+870 w km 1+950

Opracował: Janusz Brzezicki