**Załącznik nr 12 do SWZ**

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej wolnostojącej wraz ze stelażem

1. Płyta nośna: blacha stalowa ocynkowana min. 1 mm grubości, z zawiniętymi krawędziami na całym obwodzie, wymiar szer. 240 cm, wys. 120 cm.
2. Stelaż: 2 słupki stalowe okrągłe o średnicy min. 60 mm i długości min. 3,5 mb każdy, zabezpieczone antykorozyjnie, uchwyty.
3. Lico: wydruk kolorowy w technologii zapewniającej wysoką odporność na promieniowanie UV, zabezpieczony laminatem ochronnym lub innym materiałem o minimalnej żywotności 7 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym opady, zmienne temperatury oraz promieniowanie słoneczne).
4. Tablica przeznaczona do montażu w gruncie, z posadowieniem słupków w fundamencie betonowym lub innym równoważnym rozwiązaniu zapewniającym trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
5. Opracowanie projektu graficznego lica tablicy zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027 oraz Kartą wizualizacji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
6. Wykonawca odpowiada za kompletne wykonanie zamówienia, w tym projekt graficzny, produkcję tablicy, dostawę oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.