***PZDP.272.2.2026 Załącznik nr 5 do SWZ***

**Wykonawca:**

………………………………………………………*………*

………………………*………*

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Parametry techniczne oferowanego pojazdu**

*„Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.”*

Marka:……………………..Model:…………………………… Rok produkcji:……………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne i minimalne wyposażenie pojazdu wymóg zamawiającego** | **Parametry oferowanego pojazdu – OPISAĆ** |
| 1. | masa własna maszyny: min. 3900 kg |  |
| 2. | silnik wysokoprężny turbodoładowany 4-cylindrowy o mocy znamionowej brutto min. 100 KM, o pojemności min. 3400 cm3, spełniający normę min. EURO V |  |
| 3. | napęd na dwie osie 4x4 załączany elektrohydraulicznie |  |
| 4. | udźwig podnośnika tylnego min. 4700 kg |  |
| 5. | min. dwie prędkości WOM: 540 oraz 1000 obr./min |  |
| 6. | skrzynia biegów synchronizowana, z rewersem mechanicznym lub elektrohydraulicznym, min. 18 biegów w przód, min. 18 biegów w tył, biegi pełzające |  |
| 7. | hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry |  |
| 8. | instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy 2-obwodowa |  |
| 9. | wydajności pompy hydraulicznej min. 60 litrów/min. |  |
| 10. | min. 6 wyjść hydraulicznych typu EURO z tyłu ciągnika |  |
| 11. | kabina klimatyzowana i ogrzewana |  |
| 12. | obciążniki na tylne koła |  |
| 13. | zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów |  |
| 14. | dodatkowe oświetlenie robocze przednie i tylne |  |
| 15. | skrętne błotniki przednich kół |  |
| 16. | podnośnik wyposażony w haki typu CBM |  |
| 17. | przedni TUZ z wyprowadzoną 1 parą wyjść hydraulicznych oraz gniazdem elektrycznym |  |
| 18. | przedni WOM |  |
| 19. | dodatkowy rozdzielacz hydrauliki 2-sekcyjny z joystickiem do sterowania osprzętem zamontowanym do przedniego TUZ |  |

**Ponadto oświadczam, że jestem producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika.**