**OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁANOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISYCZNYCH**

*do operatu wodnoprawnego:*

* **na wykonanie urządzeń wodnych:**
* wykonanie studni chłonnych D1, D2, D3 wraz z wykonaniem wylotów do urządzeń wodnych WYL1, WYL2.
* **na usługę wodną:**
* odprowadzenie wód opadowych i roztopowych urządzeniami wodnymi tj. wylotami WYL1 i WYL2.

W związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi gminnej Nr 105037B ul. Młynowej w m. Gródek” zachodzi konieczność odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej oraz chodników, którego celem jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania drogi oraz infrastruktury towarzyszącej. Dzięki sprawnemu odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej drogi i chodników możliwe będzie właściwe i bezpieczne korzystanie z drogi. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi będą wpływały do projektowanych wpustów ulicznych, dalej przykanalikami do studni chłonnych. Inwestor nie zamierza korzystać z wód płynących projektowanymi urządzeniami wodnymi.