Załącznik nr 1 do Umowy

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Nazwa zadania: „Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administracyjnych Orlen S.A. w Oddział w Sanoku i OGiE w Jaśle”.

Zakres prac obejmuje okresową kontrole i czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa budynku / Sposób użytkowania** | **Lokalizacja** | **Zakres**  **czyszczenia przewodów kominowych** | **Terminy wykonania prac czyszczenia przewodów kominowych** |
| A i B – Budynek administracyjny | ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku | 81 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| 2 – przewody kominowe spalinowe | 2 razy w roku w m. maj i listopad |
| C – Budynek administracyjny | ul. Sikorskiego 11 w Sanoku | 60 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| 1 – przewód kominowy spalinowy | 2 razy w roku w m. maj i listopad |
| D – Budynek administracyjny | ul. Rymanowska 45 w Sanoku | 28 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| 1 – przewód kominowy spalinowy | 2 razy w roku w m. maj i listopad |
| E – Budynek administracyjny | ul. Rymanowska 45 w Sanoku | 24 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| F – Budynek administracyjny | ul. Rymanowska 45 w Sanoku | 15 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| G – Garaże | ul. Rymanowska 45 w Sanoku | 2 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| 2 – przewody kominowe spalinowe | 2 razy w roku w m. maj i listopad |
| H - Laboratorium | ul. Rymanowska 45 w Sanoku | 15 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| 1 – przewód kominowy spalinowy | 2 razy w roku w w m. maj i listopad |
| Magazyn | ul. Rymanowska 45 w Sanoku | 4 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| 1 – przewód kominowy spalinowy | 2 razy w roku w m. maj i listopad |
| Budynek administracyjny | ul. Asnyka 6 w Jaśle | 115 – przewody kominowe wentylacyjne | raz w roku w m. listopad |
| 2 – przewody kominowe spalinowe | 2 razy w roku w m. maj i listopad |

**Okresowa kontrola przewodów kominowych** polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego – raz w roku od 1 do 30 listopada.