**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Formularz ofertowy ostateczny (po negocjacjach)**

**Kompleksowa realizacja zadań w zakresie opracowania projektu budowlano-wykonawczego lub dokumentacji uproszczonej i/lub budowy obiektów liniowych – przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 25 do DN 63   
z szafkami / bez szafek na punkt/y gazowy/e (redukcyjno-pomiarowy/e, pomiarowy/e, redukcyjny/e) o poborze gazu do 10 Nm3/h, dotyczących realizacji przyłączenia obiektów budowlanych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie**

**Postępowanie przetargowe nr: 2023/W400/WNP-043091**

Nazwa Wykonawcy: (w przypadku wykonawców występujących wspólnie np.: Konsorcjum, poniżej należy wykazać dane współkonsorcjantów, z jednoczesnym wskazaniem Lidera Konsorcjum):

Nazwa: ….................................................................................................................

….................................................................................................................

Siedziba: ….................................................................................................................

….................................................................................................................

Numer telefonu:  ….................. Numer faks:  ..........................................

Numer REGON:  …............................. Numer NIP:  ….........................................

Osoba do kontaktu:  …............................ tel.  …..………… email: ………

Informacje zawarte na \_\_\_\_\_\_\_ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. W celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedkładam oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganiami w zakresie **Zadania nr ……** na obszarze działania **Gazowni** ………….. za ceny jednostkowe:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | | | **Jedn.** | **Pkt.** | **Cena netto PLN** | **Cena brutto PLN** | **UWAGI** | |
| Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej | | | | | | | | | |
| 1 | Dokumentacja uproszczona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane przyłącza gazu wraz z niezbędnymi rysunkami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb | | | szt. | 8 |  |  | W zakres opracowania nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych od poz. 5 do 11 | |
| 2 | Dokumentacja uproszczona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane przyłącza gazu wraz z niezbędnymi rysunkami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami - za każdy kolejny mb powyżej 30 mb w ramach każdego przyłącza | | | mb | 0,5 |  |  |
| 3 | Opracowanie dokumentacji uproszczonej dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji - dodatek dotyczy pkt 1 | | | szt. | 1 |  |  | W zakres prac nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych w poz. 1, a jedynie koszty związane z opracowaniem dodatkowych opisów, załączników graficznych oraz decyzji, opinii i uzgodnień w przypadku jeśli wystąpią. | |
| 4 | Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb | | | szt. | 8 |  |  | W zależności od wymogów Urzędu może to być projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego bądź oddzielnie projekt budowlany i projekt wykonawczy.  W zakres opracowania nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych od poz. 6 do 11 | |
| 5 | Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami - za każdy kolejny mb powyżej 30 mb w ramach każdego przyłącza | | | mb | 1 |  |  |
| 6 | Opracowanie projektu budowalnego dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji - dodatek dotyczy pkt 4 | | | szt. | 1 |  |  | W zakres prac nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych w poz. 4, a jedynie koszty związane z opracowaniem dodatkowych opisów, załączników graficznych oraz decyzji, opinii i uzgodnień w przypadku jeśli wystąpią. | |
| 7 | Opracowanie mapy do celów projektowych - dodatek dotyczy pkt 1 i 2 | | | szt. | 4 |  |  | W zakres kosztów nie wchodzą prace ujęte w poz. 1 i 2 związane z uzyskaniem kopii mapy zasadniczej oraz pozyskaniem niezbędnych rysunków i uzgodnień. W zakres kosztów należy uwzględnić wymagane prace/inwentaryzacje na mapie do celów projektowych. Dokonanie płatności możliwe jedynie za opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu do danego zlecenia; brak możliwości zapłaty za opracowanie mapy do celów projektowych przed datą zawarcia danego zlecenia | |
| 8 | Aktualizacja mapy do celów projektowych | | | szt. | 1 |  |  | Zakres tych prac polega na dokonaniu ponownej aktualizacji mapy do celów projektowych w związku z brakiem uzyskania uzgodnienia projektowanej infrastruktury gazowej na Naradzie Koordynacyjnej lub w innym uzasadnionym przypadku. Dokonanie rozliczenia możliwe jedynie w przypadku obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawców, wskazujących na konieczność aktualizacji mapy na potrzeby opracowania projektu do danego zlecenia | |
| 9 | Projekt organizacji ruchu | | | szt. | 1 |  |  | W zakres prac nie wchodzi opracowanie projektu zmiany sygnalizacji świetlnej. Dokonanie płatności za opracowanie projektu organizacji ruchu, zrealizowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem | |
| 10 | Projekt odtworzenia nawierzchni | | | szt. | 1 |  |  |  | |
| 11 | Operat wodno-prawny (przekroczenie cieków wodnych) | | | szt. | 0 |  |  | Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie po dostarczeniu w/w zaleceń wraz z egzemplarzem wykonanego opracowania. Dodatkowe rozliczenie nastąpi w oparciu o poniesione przez Wykonawcę i udokumentowane koszty, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji w/w opracowań zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji) | |
| 12 | Opracowanie dokumentacji archeologicznej - nadzór archeologiczny | | | szt. | 0 |  |  | Zakres tych prac przewidziany jest do realizacji przez Zamawiającego, w przypadku zawartej odrębnej umowy na opracowanie dokumentacji archeologicznej, nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne. W przypadku braku umowy, o której mowa powyżej, Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie po dostarczeniu w/w zaleceń wraz z egzemplarzem wykonanego opracowania. Dodatkowe rozliczenie nastąpi w oparciu o poniesione przez Wykonawcę i udokumentowane koszty, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji w/w opracowań zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji) | |
| 13 | Projekt przejścia przez obszar kolejowy wraz z uzgodnieniami PKP (tereny zamknięte) | | | szt. | 0 |  |  | Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie po dostarczeniu w/w zaleceń wraz z egzemplarzem wykonanego opracowania. Dodatkowe rozliczenie nastąpi w oparciu o poniesione przez Wykonawcę i udokumentowane koszty, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji w/w opracowań zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji) | |
| 14 | Projekty i opracowania związane z budową przyłącza na terenie Lasów Państwowych | | | szt. | 0 |  |  | Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie po dostarczeniu w/w zaleceń wraz z egzemplarzem wykonanego opracowania. Dodatkowe rozliczenie nastąpi w oparciu o poniesione przez Wykonawcę i udokumentowane koszty, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji w/w opracowań zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji) | |
| Roboty budowlano-montażowe | | | | | | | | | |
| 15 | Budowa przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą wykopu otwartego w nawierzchni nieutwardzonej | do długości 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | szt. | 8 |  |  | W zakres prac wchodzi m.in. prace ziemne, w tym przygotowanie wykopu pod włączenie w czynny gazociąg, organizacja terenu budowy, czasowej dzierżawy terenu na czas robót, wycinka, odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej (trawnik, drzewa i krzewy), obsługa geodezyjna obejmująca całą długość przyłącza, zakup i montaż wszystkich materiałów składających się na montaż przyłącza z odcinkiem pionowym bez uwzględnienia kosztów z poz. 19-55. W zakres kosztów budowy wchodzą również koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na odcinku nawierzchni nieutwardzonej. Koszty ujęte w pozycjach nr 15 -18 nie mogą dotyczyć tego samego odcinka przyłącza co koszty ujęte w poz. 19 - 23. UWAGA: Do budowy pierwszych 5 mb przyłącza będzie liczona poz. 15 (16) lub 19 (20). Zakaz łączenia tych pozycji w jednym zleceniu. | |
| 16 | od dn 40 PE do dn 63 PE | szt. | 7 |  |  |
| 17 | za każdy kolejny 1 mb dla przyłączy powyżej 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | mb | 5 |  |  | Koszty jw. bez uwzględnienia robót związanych z budową odcinka pionowego przyłącza. | |
| 18 | od dn 40 PE do dn 63 PE | mb | 3,25 |  |  |
| 19 | Budowa przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą przewiertu/przecisku | do długości 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | szt. | 8 |  |  | W zakres prac wchodzi m.in. prace ziemne, w tym przygotowanie wykopu pod włączenie w czynny gazociąg, organizacja terenu budowy, koszty związane z czasową organizacją ruchu, koszty budowy komór przeciskowych (startowa i odbiorowa), zakup i montaż wszystkich materiałów składających się na montaż przyłącza z odcinkiem pionowym oraz z rurą osłonową dla przewiertu, odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej (trawnik, drzewa i krzewy) bez uwzględnienia kosztów z poz. 24 - 55, obsługa geodezyjna obejmująca całą długość przyłącza. Do pozycji nie dolicza się dodatku za odtworzenie określonego w pkt od 26 do 29. Do długości odcinka przyłącza realizowanego metodą przecisku/przewiertu bierzemy jego rzeczywistą długość bez komór przeciskowych. Koszty ujęte w pozycjach nr 19-23 nie mogą dotyczyć tego samego odcinka przyłącza co koszty ujęte w poz. 15 - 18.  UWAGA: Do budowy pierwszych 5 mb przyłącza będzie liczona poz. 19 (20) lub 15 (16). Zakaz łączenia tych pozycji w jednym zleceniu. | |
| 20 | od dn 40 PE do dn 63 PE | szt. | 7 |  |  |
| 21 | za każdy kolejny 1 mb dla przyłączy powyżej 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | mb | 5 |  |  |
| 22 | od dn 40 PE do dn 63 PE | mb | 3,25 |  |  |
| 23 | dodatek związany z realizacją przecisku przez obszar PKP | | szt. | 0 |  |  | W zakres kosztów wchodzą opłaty związane z zajęciem terenu PKP, oraz wszelkie opłaty związane z organizacją ruchu kolei.  Dodatkowe rozliczenie nastąpi w oparciu o poniesione przez Wykonawcę i udokumentowane koszty, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji w/w opracowań zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji) | |
| 24 | Zakup, dostawa i montaż rury osłonowej (dotyczy metody wykopu otwartego) za 1 mb (dodatek do poz. od 15 do 18) | | do DN 90 | mb | 0,5 |  |  |  | |
| 25 | powyżej DN 90 | mb | 0,5 |  |  |  | |
| 26 | Odtworzenie nawierzchni (dodatek do poz 15-18 przy nawierzchni innej niż nieutwardzona) za 1 mb przyłącza gazu | | Kostka betonowa, płytki chodnikowe, trylinka itp.. | mb | 1 |  |  | W zakres prac wchodzą m.in. koszty zajęcia pasa drogowego oraz wdrożenia projektu organizacji ruchu na odcinku nawierzchni utwardzonej. W zakres ceny jednostkowej 1 mb (metra bieżącego Przyłącza) dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wchodzi powierzchnia odtworzenia nieprzekraczająca szerokości do 1 m od osi Przyłącza i gazociągu. W zakres odtworzenia wchodzi również odtworzenie podbudowy pod nawierzchniami. Odtworzenie nawierzchni jest liczone dla całej długości Przyłącza umieszczonego pod tą nawierzchnią. Dodatek z poz. 30 - 33 dotyczy odtworzenia nawierzchni poza szerokością 1 m od osi Przyłącza i gazociągu. | |
| 27 | Tłuczeń/żwir itp.. | mb | 1 |  |  |
| 28 | Beton | mb | 1 |  |  |
| 29 | Asfalt | mb | 1 |  |  |
| 30 | Dodatek do standardowej szerokości odtworzenia wykraczającej poza szerokość ustaloną w poz. 26 - 29 w m2 | | Kostka betonowa, płytki chodnikowe, trylinka itp.. | m2 | 1 |  |  | W zakres prac wchodzą m.in. koszty zajęcia pasa drogowego oraz wdrożenia projektu organizacji ruchu na odcinku nawierzchni utwardzonej. W zakres odtworzenia wchodzi również odtworzenie podbudowy pod nawierzchniami. Pozycja dotyczy powierzchni ponadstandardowej wynikającej z decyzji zarządcy drogi. | |
| 31 | Tłuczeń/żwir itp.. | m2 | 1 |  |  |
| 32 | Beton | m2 | 1 |  |  |
| 33 | Asfalt | m2 | 1 |  |  |
| 34 | Zakup i montaż armatury (dodatek): | | zasuwa/zawór dn 25-50 (wraz z płytą betonową (obrukiem), przedłużką oraz skrzynką uliczną) | szt. | 0,5 |  |  | Wykonawca dokonuje zakupu i montażu dodatkowej armatury. Informacja o konieczności zakupu i montażu będzie podawana przez Zamawiającego w Zamówieniu lub na etapie prac projektowych. | |
| 35 | ogranicznik przepływu gazu | szt. | 0 |  |  | Zakres tych prac przewidziany jest do realizacji przez Zamawiającego  (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji | |
| 36 | Zakup, dostawa i montaż rury osłonowej dwudzielnej za 1 mb rury (dodatek) | | | mb | 0,5 |  |  |  | |
| 37 | Zakup i dostawa materiałów do włączenia w czynny gazociąg średniego i niskiego ciśnienia PE | | do dn 63 włącznie | kpl | 1 |  |  | Wchodzą w to koszty zakupu i dostawy na teren budowy: m.in. obejmy siodłowej do nawiercania lub trójnika do włączeń równoprzelotowego/redukcyjnego oraz innych niezbędnych kształtek do wykonania połączeń zgrzewanych/spawanych.  Przedmiotowe koszty nie obejmują zasuwy/zaworu dn 25-50 wraz z płytą betonową (obrukiem), przedłużką oraz skrzynką uliczną. | |
| 38 | powyżej dn 63 do dn 90 | kpl | 1 |  |  |
| 39 | powyżej dn 90 do dn 160 | kpl | 1 |  |  |
| 40 | powyżej dn 160 | kpl | 1 |  |  |
| 41 | Zakup i dostawa materiałów do włączenia w czynny gazociąg średniego i niskiego ciśnienia stal | | do dn 50 włącznie | kpl | 1 |  |  |
| 42 | powyżej dn 50 do dn 100 włącznie | kpl | 1 |  |  |
| 43 | powyżej dn 100 do dn 150 włącznie | kpl | 1 |  |  |
| 44 | powyżej dn 150 | kpl | 1 |  |  |
| 45 | Prace przygotowawcze pod włączenie w czynny gazociąg | | | szt. | 0,5 |  |  | Zakres prac obejmuje dodatkowe / ponowne roboty ziemne i zajęcie terenu bez wpięcia w czynny gazociąg (dotyczy włączenia przyłączy gazowych do czynnej sieci gazowej, realizowanych przez Gazownie) | |
| 46 | Prace włączeniowe gazoniebezpieczne na czynnych gazociągach | | | szt. | 0,5 |  |  | Zakres prac polega na wykonaniu prac włączeniowych gazoniebezpiecznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym zakresie (dotyczy włączenia przyłączy gazowych do czynnej sieci gazowej z PE do średnicy DN125, realizowanych przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami pkt. 3).3.1) SWZ) | |
| 47 | Pobranie szafki gazowej z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż | | Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji | szt. | 1 |  |  | W cenie wliczony jest transport szafki gazowej z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż na budowie. W koszty nie wchodzi montaż, zakup reduktora, który jest wyceniony w odrębnej pozycji. Gazomierz montowany jest przez PSG. Pozycja opcjonalna z poz. 50 - 54. | |
| 48 | Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu | szt. | 1 |  |  |
| 49 | Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego | szt. | 1 |  |  |
| 50 | Zakup przez Wykonawcę, dostawa, montaż szafki gazowej | | Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji | szt. | 1 |  |  | W cenie wliczony jest zakup, dostawa, montaż szafki gazowej na budowie przez Wykonawcę. W koszty nie wchodzi montaż, zakup reduktora, który jest wyceniony w odrębnej pozycji. Gazomierz montowany jest przez PSG. W przypadku konieczności montażu reduktora wielkość szafki musi uwzględniać możliwość jego montażu.  Pozycja opcjonalna z poz. 47 - 49. | |
| 51 | Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu | szt. | 1 |  |  |
| 52 | Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego | szt. | 1 |  |  |
| 53 | szafka na dwa gazomierze | szt. | 1 |  |  |
| 54 | Dodatek do szafki gazowej wskazanej w poz. nr 53 za każdy kolejny gazomierz montowany w tej samej szafce | szt. | 0 |  |  | Zakres tych prac przewidziany jest do realizacji przez Zamawiającego  (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji | |
| 55 | Montaż reduktora do 10 m3/h | | | szt. | 1 |  |  | W cenie wliczony jest transport reduktora z magazynu Zamawiającego oraz jego montaż na budowie | |
| **Suma cen jednostkowych** | | | | | |  |  | |  |

1. Uwaga:

1) Koszt opracowania dokumentacji uproszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za każdy m powyżej 30 m, nie może być większy niż średnia cena za 1 m wykonania dokumentacji uproszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   
o długości do 30 m włącznie;

2) Koszt opracowania projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) przyłącza gazu, za każdy m powyżej 30 m, nie może być większy niż średnia cena za 1 m wykonania projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) przyłącza gazu o długości do 30 m włącznie;

3) Koszt opracowania dokumentacji uproszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie może być wyższy niż 70% kosztu opracowania projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) przyłącza gazu;

4) Suma kosztu dokumentacji uproszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z kosztem opracowania mapy do celów projektowych nie może być wyższa niż koszt projektu budowlany (budowlano-wykonawczy) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami. Dodatek za opracowanie mapy do celów projektowych dotyczy zarówno kosztu dokumentacji uproszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla przyłącza do długości 30 mb, jak i kosztu dokumentacji uproszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za każdy kolejny mb powyżej 30 mb, ale jest naliczany jednorazowo (szt.) na jedną opracowaną dokumentację projektową;

5) Koszt opracowania dokumentacji uproszczonej dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji nie może być wyższy niż 60% kosztu opracowania dokumentacji uproszczonej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane przyłącza gazu wraz z niezbędnymi rysunkami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb;

6) Koszt opracowania projektu budowalnego dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji nie może być wyższy niż 60% kosztu opracowania projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb;

7) Koszt wykonania przyłącza gazowego za każdy m powyżej 5 m, nie może być większy niż średnia cena za 1 m wykonania przyłącza gazowego o długości do 5 m włącznie;

8) Koszt wykonania przyłącza o większej średnicy nie może być niższy niż koszt wykonania przyłącza o mniejszej średnicy;

9) Koszt budowy przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą przewiertu/przecisku do długości 5 mb w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 32 PE oraz w zakresie średnic od dn 40 PE do dn 63 PE nie może być wyższy niż 120% kosztu budowy przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą wykopu otwartego w nawierzchni nieutwardzonej do długości 5 mb w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 32 PE oraz w zakresie średnic od dn 40 PE do dn 63 PE;

10) Koszt dodatku do standardowej szerokości odtworzenia wykraczającej poza szerokość ustaloną w poz. 26 - 29 w m2 nie może być wyższy niż koszt odtworzenia nawierzchni (dodatek do poz. 15-18 przy nawierzchni innej niż nieutwardzona) za 1 mb przyłącza gazu;

11) Koszt pobrania szafki gazowej „Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji” z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż nie może być wyższy niż 20% kosztu zakupu przez Wykonawcę, dostawy i montażu szafki gazowej „Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji”;

12) Koszt pobrania szafki gazowej „Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu” z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż nie może być wyższy niż 20% kosztu zakupu przez Wykonawcę, dostawy i montażu szafki gazowej „Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu”;

13) Koszt pobrania szafki gazowej „Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego” z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż nie może być wyższy niż 20% kosztu zakupu przez Wykonawcę, dostawy i montażu szafki gazowej „Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego”;

14) mb podane w cenniku są liczone jako rzut poziomy na mapie;

15) Wartości podawane przez Wykonawcę w szt., kpl. będą liczone w liczbach całkowitych, natomiast jednostki mb, m2 będą podawane   
z dokładnością do 0,0 (dziesiętne);

16) Gazomierz oraz reduktor dostarcza Zamawiający,

17) Odcinek 5 m przyłącza gazowego liczony jest tylko jeden raz, jako odcinek od miejsca włączenia do gazociągu. Wybór pozycji 15, 16 lub 19, 20 formularza ofertowego w zleceniu zależy od większościowego udziału danej metody wykonania przyłącza w jego pierwszych 5m. Przykład 1: pierwsze 5 m przyłącza, w tym 2 m wykopu otwartego i 3 m przecisku liczone będzie w ramach poz. 19, 20; przykład 2: pierwsze 5 m przyłącza, w tym 3 m wykopu otwartego i 2 m przecisku liczone będzie w ramach poz. 15, 16.

1. Oświadczam/y\*, iż zapoznałem/zapoznaliśmy\* się z treścią SWZ i akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte, jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia.
2. Oświadczam/y\*, iż akceptuję/emy\* termin realizacji zamówienia, na który zostanie zawarta umowa, określony w SWZ.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Akceptuję/emy\* formę i termin płatności: 21 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Oświadczam/y\*, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ**, i zobowiązuję/emy\* się w przypadku wyboru mojej/naszej\* oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y\*, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie poniesie Zamawiający, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty i do końca jego realizacji nie ulegną one zwiększeniu.

..........................................................

(miejsce i data) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis / podpisy\*)

\*  niepotrzebne skreślić