**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:**

**„Zakup środka chemicznego na potrzeby rozmrażania i rozpuszczenia zalegającego śniegu i lodu na przejazdach i rozjazdach na terenie działania IZ Łódź”**

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa

**Kod CPV:** 135 Środki chemiczne pozostałe

ZAAKCEPTOWAŁ

………………………………………..

*Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną*

Opracował:

……………………….

Data, podpis

Spis treści

[1. Wykaz użytych pojęć 3](#_Toc209510935)

[2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 3](#_Toc209510936)

[3. Rodzaj zamówienia - Dostawa 3](#_Toc209510937)

[4. Miejsce realizacji zamówienia 3](#_Toc209510938)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 4](#_Toc209510939)

[6. Specyfikacja techniczna 4](#_Toc209510941)

[7. Wymagania techniczne 4](#_Toc209510942)

[9. Gwarancja i rękojmia 5](#_Toc209510943)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. *Zakład Linii Kolejowych w Łodzi*

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie zamówienia na: „Zakup środka chemicznego na potrzeby rozmrażania i rozpuszczenia zalegającego śniegu i lodu na przejazdach i rozjazdach na terenie działania IZ Łódź”
2. Dostawa powinna zostać zrealizowana w dni robocze w godzinach **od 08:00 do 14:00**. Przez dzień roboczy na potrzeby zamówienia, Strony ustalają każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości realizacji (wykonania) dostawy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na adres email i kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego.
4. Oferent do cen jednostkowych materiału wkalkuluje ceny dostaw we wskazane miejsce zgodnie z przedłożonym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu Dostawy Wykonawca zobowiązany jest albo do ich usunięcia, albo dostarczenia przedmiotu Dostawy wolnego od wad w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego z uwagami.
6. Protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag stanowi potwierdzenie wykonania całości Dostawy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz stanowi podstawę do wystawienia faktury zgodnie z warunkami Zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na zadania.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej .
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

# Rodzaj zamówienia - Dostawa

# Miejsce realizacji zamówienia

Na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi w obrębie Sekcji Eksploatacji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejsce dostawy** | **Siedziba** | **Adres dostawy** |
| **1** | Sekcja Eksploatacji Łódź | Magazyn ISE Łódź | Sekcja Eksploatacji Łódź - ul. Al. Włókniarzy 201, 90-768 Łódź |
| **2** | Sekcja Eksploatacji Koluszki | Magazyn ISE Koluszki | Sekcja Eksploatacji Koluszki - ul. Wojska Polskiego 1, 95-040 Koluszki, |
| **3** | Sekcja Eksploatacji Zduńska Wola Karsznice | Magazyn ISE Zduńska Wola Karsznice | Sekcja Eksploatacji Zduńska Wola Karsznice - ul. Karsznicka 62, 98-220 Zduńska Wola; |

# Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa: do magazynu wg. przedłożonego zapotrzebowania Zamawiającego   
w wskazane miejsce dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w terminie **do 21 dni kalendarzowych** od podpisania zamówienia, przesłanego Wykonawcy drogą elektroniczną.

# Specyfikacja techniczna

Zapotrzebowanie materiałów:

Sekcja Eksploatacji Łódź – 450 kg

Sekcja Eksploatacji Koluszki – 225 kg

Sekcja Eksploatacji Zduńska Wola Karsznice – 450 kg

Razem: **1 125 kg**

Materiał ma być dostarczony w opakowaniach o gramaturze **nie większej niż 30 kg i nie mniejszej niż 20 kg każde**.

Środek chemiczny ma zapewnić topnienie śniegu i lodu z każdej powierzchni a inhibitory korozji mają pozwalać na stosowanie go na elementy i powierzchnie stalowe ( chronić przed korozją szyny, elementy stalowe, metalowe i inne podzespoły urządzeń srk, części mechaniczne oraz mają być bezpieczne dla kostki i roślinności).

# Wymagania techniczne

1. Dostawa materiałów zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. z dnia 17 września 1999 r.).
2. **Warunki przedmiotowe:**
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały będące przedmiotem umowy były dopuszczone do obrotu, oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. na opakowaniach materiałów oferowanych przez Wykonawcę winna być umieszczona data produkcji, etykieta zawierająca numer katalogowy, znak firmowy producenta oraz nazwa typów urządzeń do jakich dane materiały mogą być użyte oraz winny być dobrej jakości, wolne od wad technicznych i prawnych, posiadać minimum 20 - miesięczny termin ważności umieszczony na opakowaniu, liczony od daty dostawy do danego punktu dostawy.
4. Towar ma być dostarczony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta.
5. Wykonawca gwarantuje, że materiały będące przedmiotem umowy spełniają warunki określone we właściwych normach technicznych.

Wszystkie dostarczone wyroby winny być opakowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu i magazynowania.

Koszt zwrotu wadliwego towaru tj. m.in. uszkodzonych akcesoriów – po stronie Oferenta

# Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Dostawy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu podpisania Protokół odbioru ilościowo – jakościowego bez uwag.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania lub eksploatacji przedmiotu Dostawy wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest według wyboru Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw skutkujących usunięciem ujawnionych wad albo wymiany przedmiotu Dostawy na wolny od wad. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad albo wymiany przedmiotu Dostawy na wolny od wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty ewentualnego transportu wadliwego przedmiotu Dostawy w inne miejsce.
5. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Dostawy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie następować będzie w formie pisemnej / telefonicznej.
6. Naprawa lub wymiana towaru winna nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia.
7. W odniesieniu do wymienionego lub naprawionego przedmiotu Dostawy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla przedmiotu Dostawy najpóźniej w dniu podpisania Protokołu ilościowo – jakościowego
9. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

Termin realizacji : **21 dni** kalendarzowych od dnia następnego po przekazaniu Wykonawcy podpisanego zamówienia przez Zamawiającego

Płatność: 30 dni od daty wpływu faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru ilościowego i jakościowego podpisany przez obie strony Zamówienia.