**OPIS TECHNICZNY OBIEKTU**

**Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odgrodzenia antresoli z szatniami pracowników od hali drezyn ścianami i oknami typu FIX w budynku zaplecza ISE Ełk w st. Korsze, LK 353, km 366,370**

1. **Stan istniejący**

**1. Budynek budynek zaplecza ISE Ełk w st. Korsze, LK 353, km 366,370**

Budynek murowany z cegły, 2-kondygnacyjny, schody betonowe +terakota, posadzki betonowe + terakota lub PCV, wrota stalowe segmentowe izolowane, drzwi stalowe docieplane, okna PCV, instalacja C.O. miedziana, grzejniki stalowe panelowe, dach pokrycie z papy, konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy – stan dobry.