**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

**Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu**

**Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska**

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

Iwona.Sulkowska@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

*Wałbrzych, 12.05.2025 r.*

Nr *IZ23DK.294.8.2025.IS.2*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:** Mineralizacja pasów przeciwpożarowych z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1 Mineralizacja pasów przeciwpożarowych wraz z wykaszaniem traw na terenie Sekcji Eksploatacji w Wałbrzychu.

Zadanie nr 2 Mineralizacja pasów przeciwpożarowych wraz z wykaszaniem traw i wycinką krzewów, na terenie Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze.

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu.

**Rodzaj zamówienia:** Usługa

**Kod CPV:** 75251120-7 – Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

ZAAKCEPTOWAŁ

………………………………………..

*Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną*

Opracowała:

Iwona Sułkowska,

tel. +48 74 637 46 28

…………………………

Data, podpis

Spis treści

[1. Wykaz użytych pojęć 3](#_Toc11666385)

[2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 3](#_Toc11666386)

[3. Rodzaj zamawianej usługi 3](#_Toc11666387)

[4. Miejsce realizacji zamówienia 5](#_Toc11666388)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 5](#_Toc11666389)

[6. Parametry świadczonych usług 5](#_Toc11666390)

[7. Specyfikacja techniczna 5](#_Toc11666391)

[8. Wymagania prawne 10](#_Toc11666392)

[9. Termin i warunki gwarancji 11](#_Toc11666393)

[10. Sposób płatności 11](#_Toc11666394)

[11. Kary umowne 11](#_Toc11666395)

[12. Prawo opcji 11](#_Toc11666396)

[13. Podwykonawcy 11](#_Toc11666397)

[14. Zamówienia podobne 11](#_Toc11666398)

[15. Uwagi końcowe 11](#_Toc11666399)

[16. Załączniki 12](#_Toc11666400)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usługi polegającej na wykonaniu mineralizacji 4-metrowych pasów przeciwpożarowych, wycinką krzewów oraz wykoszeniem terenu między skrajną szyną a mineralizowanym pasem przeciwpożarowym będącym w utrzymaniu Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu Sekcja Eksploatacji Wałbrzych i Sekcja Eksploatacji Jelenia Góra.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana usługa w zakresie:

1. mineralizacji pasów przeciwpożarowych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Lasów Państwowych;
2. wykoszenia traw, chwastów i odrostów na terenie między skrajną szyną a mineralizowanym pasem przeciwpożarowym;
3. wycinkę krzewów;
4. usunięcie wiatrołomów;
5. usunięcie suchych gałęzi, posuszu;
6. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

# Rodzaj zamawianej usługi

Efektem końcowym przeprowadzonych poniżej wskazanych zabiegów mają być pasy przeciwpożarowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

3.1 Mineralizacja istniejących pasów przeciwpożarowych obejmuje:

* Orkę mechaniczną pługiem przyczepnym oraz broną talerzową, koszenie skarp. Mineralizację należy wykonać poprzez zaoranie i bronowanie pasów przeciwpożarowych przy użyciu ciągników wyposażonych w pługi wieloskibowe oraz brony (na głębokość powyżej 25 cm). Bruzda powinna być oczyszczona z wszelkiej roślinności do warstwy mineralnej o szerokości co najmniej 4 m;
* Oczyszczenie pasów przeciwpożarowych z łatwopalnych materiałów;
* Oczyszczenie pasów przeciwpożarowych oraz terenu pomiędzy torem a pasem przeciwpożarowym z gałęzi, chrustu, samosiejek, porastających traw, wrzosów i innych odpadów poeksploatacyjnych;
* Zmineralizowane pasy przeciwpożarowe i skarpy na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, porastających traw, wrzosów itp.;
* Usunięcie na terenie prac wszystkich zanieczyszczeń np. puszek metalowych, butelek szklanych i plastikowych, a następnie wywiezienie ich na składowisko odpadów.
  1. Utworzenie nowego pasa przeciwpożarowego:
* Urządzeniu bruzdy pasa przeciwpożarowego o szerokości 4m;
* Usunięciu karpin utrudniających wykonanie pasa przeciwpożarowego o szerokości bruzdy 4 m poprzez frezowanie na głębokości min. 40 cm poniżej poziomu gruntu lub mechaniczne usunięcie wraz z uzupełnieniem ziemi i wyrównaniem terenu, wywiezieniem karpin poza teren prac;
* Oczyszczenie terenu po usunięciu karpiny z pozostałych po frezowaniu kawałków drewna poprzez zgrabienie i wywiezienie poza teren prac;
* Oczyszczenie gruntu z wszelkiej roślinności wraz z mineralizacją bruzdy o szerokości 4m i głębokości 40 cm;
* Wyrównanie terenu koparko – spycharką, orkę, kultywatorowanie i bronowanie;
* Usunięcie kamieni o średnicy powyżej 20 cm z pasa przeciwpożarowego.
* Uporządkowanie terenu po zakończeniu przedmiotowych prac.
  1. W zakresie wykaszania traw wyłoniony Wykonawca dokona:
* Wykaszanie traw na skarpach, wzdłuż torów oraz traw porastających rowy odwadniające na liniach kolejowych;
* Wykaszanie jednorocznych samosiewów odrostów;
* Usunięcie na terenie prac wszystkich zanieczyszczeń np. puszek metalowych, butelek szklanych i plastikowych, a następnie wywiezienie ich na składowisko odpadów;
* Usunięcie i zutylizowanie zalegających wiatrołomów oraz posuszu, jeśli takie będą w celu umożliwienia sobie wycinki roślinności.

Przez wykoszenie traw uważa się ich ścięcie do wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu.

Przez oczyszczenie rowów ziemnych uważa się usuniecie wszelkiej roślinności znajdującej się na dnie rowu.

3.4 W zakresie wycinki krzewów wyłoniony Wykonawca dokona:

* wycinkę krzewów, którą należy wykonać na wysokości maksymalnie 5 cm nad poziomem gruntu;
* profesjonalne wykonanie usługi, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą (przyjętymi metodami), a także zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie przyrody oraz zasadami bhp i p.poż., przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i uprawnienia w tym zakresie;
* bieżące porządkowanie miejsca pracy;

3.5 Wykonawca we własnym zakresie wystąpi do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Informacji, Planowania Kryzowego i Spraw Obronnych tel. 74 637 46 90, tel. kom. 668 028 404 o wydanie zezwolenia na wejście na teren kolejowy przy realizacji umowy.

# Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

Sekcja Eksploatacji w Wałbrzychu ul. Stacyjna 1, 58-306 Wałbrzych;

Sekcja Eksploatacji w Jeleniej Górze ul. Krakowska 15, 58-500 Jelenia Góra.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie nr 1 – od dnia 01.08.2025 r. do dnia 30.09.2025 r.

Zadanie nr 2 – od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2025 r.

# Parametry świadczonych usług

Od Wykonawcy oczekuje się świadczenia usług na wysokim poziomie, z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą. Szybkie, staranne wykonanie usługi z zachowaniem technologii, przepisów prawnych i norm związanych z wykonywaną usługą.

# Specyfikacja techniczna

1. Ogólne wymagania dotyczące prac:
2. Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za jakość wykonywania prac, zgodnie ze specyfikacją techniczną;
3. W celu pełnej realizacji zakresu prac wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadanie wystarczającego potencjału ludzkiego i technicznego;
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego usługi;
5. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z usługą i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prac przed dostępem osób niepełnosprawnych;
6. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonywania zamówienia. Koszty wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy;
7. Materiały, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewni Wykonawca;
8. Podczas przejazdów sprzętem przez tory należy korzystać wyłącznie z przejazdów kolejowych;
9. Podczas realizacji zadania, wejście na teren poza pasem PKP należy uzgodnić z właścicielem terenu;
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac lub ich przerwania bez żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu ze strony Wykonawcy;
11. Wszystkie szczegóły związane z wykonaniem usługi Wykonawca będzie na bieżąco konsultował z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze oraz w Wałbrzychu lub osobą przez niego wyznaczoną;
12. Realizowana Usługa będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie torów czynnych linii kolejowych.
13. Przed przekazaniem terenu obowiązkiem Wykonawcy jest zwrócić się do PKP Polskich Linii Kolejowych w Wałbrzychu o sporządzenie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót.
    1. Wymagania dotyczące zatrudnionych pracowników:

Wszyscy pracownicy zatrudnienie przez Wykonawcę powinni posiadać wszystkie wymagane instrukcjami PKP PLK S.A. oraz przepisami odrębnymi: badania, egzaminy, uprawnienia które są niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem umowy na poszczególnych stanowiskach, zarówno roboczych jak i kierowniczych.

* 1. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac;

Sprzęt będący w dyspozycji Wykonawcy musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

Do koszenia traw porastających skarpy, rowy odwadniające oraz równie stacyjne należy stosować ręczne kosiarki spalinowe, ze względu na znajdujące się przy liniach kolejowych urządzenia służące do sterowania ruchem kolejowym.

Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia tj. posiada

1. kultywator:

* Zadanie 1 – min. 1 szt.;
* Zadanie 2 – min. 1 szt.;

1. brona talerzowa:

* Zadanie 1 - min. 1 szt.;
* Zadanie 2 – min. 1 szt.;

1. kosiarki spalinowe (ręczne):

* Zadanie1 – min. 3 szt.;
* Zadanie 2 – min. 5 szt.;
  1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego usługi, zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu wykonywania usługi oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub z innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Prowadzone prace wykonywać w sposób nie powodujący szkód w majątku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz osób trzecich, szkód w drzewostanie i środowisku, obiektach infrastruktury kolejowej, drogowej, melioracyjnej i innej. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

W przypadku nie zastosowania się do obowiązujących przepisów ochrony środowiska, spowodowanie szkód w środowisku, w całości obciąża Wykonawcę do poniesienia naliczonych ewentualnych kar, opłat nałożonych przez właściwy organ administracyjny.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń środowiska naturalnego, zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

* Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
* Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
* Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
* Możliwością powstania pożaru.

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się i stosowania wszelkich przepisów, zasad i wymagań ochrony środowiska na czas trwania Umowy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

* 1. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegać będzie postanowień przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, wymagany przez odpowiednie przepisy, materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem, którego przyczyną był sposób prowadzenia prac lub personel Wykonawcy.

* 1. Ochrona własności publicznej i prywatnej

• Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na terenie prac i jego obrębie;

• Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac;

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze lub w Wałbrzychu oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

7.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Usługi, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby podczas wykonywania prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych, pracownicy przestrzegali przepisów BHP. Szczegółowe warunki BHP, jakie należy przestrzegać przy realizacji robót, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47) oraz w Instrukcji Ibh- 105.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w tutejszym Zakładzie pisemnego oświadczenia w prawie poinformowania swoich pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją umowy oraz pisemnego oświadczenia dotyczącego ich aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP.

Pracownicy Wykonawcy muszą zostać poinformowani przez swojego pracodawcę o zagrożeniach przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych.

7.8 Przekazanie terenu do wykonywania Usługi

Przed przekazaniem terenu obowiązkiem Wykonawcy jest zwrócić się do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu o sporządzenie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót.

Przekazanie terenu wykonywania Usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Usługi, aż do chwili odbioru ostatecznego, ponosi odpowiedzialność za:

• prace i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Prac oraz ich efektów) oraz teren wykonywania Usługi, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na teren wykonywania Usługi - z chwilą ich dostarczenia na ten teren.

• szkody powstałe w związku z wykonywaną Usługą lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem wykonywania Usługi w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.

W komisji przekazania terenu wykonywania Usługi udział biorą Zamawiający i Wykonawca.

7.9 Odbiór usługi

1. Usługa podlega odbiorowi ostatecznemu.
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej, wizualnej oraz zgodności wykonania prac ze specyfikacją zawartą w OPZ.
4. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
7. Odbiór ostateczny prac nastąpi w ciągu **14 dni** licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu usługi.
8. Dokumentem odbioru ostatecznego usługi jest protokół odbioru ostatecznego wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4 do Umowy**.

Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim przypadku strony ustalają nowy termin przeprowadzenia odbioru.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanej usługi w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ustawami, przepisami i normami i nie ma wpływu na jakość usługi, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanej usługi w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Usługi.

# Wymagania prawne

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1247);
* Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z dnia 22 marca 2006 r. ( Dz.U. 2015 poz.1070);
* Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. ( Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.);
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2010 r. poz. 719);
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);

**Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.**

# Termin i warunki gwarancji

Nie dotyczy

# Sposób płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

# Kary umowne

Szczegółowo opisane w Umowie.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji

# Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy

# Referencje

Do postepowania może przystąpić Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał minimum jedną usługę związane z mineralizacją pasów przeciwpożarowych zrealizowaną na terenie kolejowym dla Zadania 1 oraz wykonał minimum dwie usługi związane z mineralizacją pasów przeciwpożarowych zrealizowane na terenie kolejowym dla Zadania nr 2 z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedstawi:

- wykaz wykonanych prac, oraz

- dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie ( przy czym dokumentami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.(Faktura nie jest dokumentem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie).

# Uwagi końcowe

Wszystkie koszty związane z Umową ponosi Wykonawca.

# Załączniki

Załącznik nr 1 – Szczegółowa lokalizacja pasów przeciwpożarowych przeznaczonych do mineralizacji na terenie Sekcji Eksploatacji Wałbrzych;

Załącznik nr 1a –Powierzchnia traw do wykoszenia na terenie Sekcji Eksploatacji Wałbrzych;

Załącznik nr 2 - Szczegółowa lokalizacja pasów przeciwpożarowych przeznaczonych do mineralizacji na terenie Sekcji Eksploatacji Jelenia Góra;

Załącznik nr 2a – Powierzchnia traw do wykoszenia oraz powierzchnia krzewów do wycinki na terenie Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze.