**Załącznik nr 10**

**Postępowanie w przypadku znalezienia niewybuchu lub podejrzenia znalezienia niewybuchu**

**Osoby pracujące w wykopach, przy pracach ziemnych są zobowiązane do:**

1. W przypadku natrafienia na przedmioty w ziemi niewiadomego pochodzenia, metalowe, zardzewiałe, swoim wyglądem przypominające niewypały lub podobne do pocisków, rakiet, głowic lub naboi różnych kalibrów, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności;

**NIE DOTYKAĆ I NIE PRZENOSIĆ ZNALEZISK !**

1. W przypadku braku pewności, co do natrafienia na niewybuch należy natychmiast wstrzymać pracę w rejonie podejrzanego przedmiotu grożącego wybuchem. Natychmiast powiadomić Kierowników Robót, osoby nadzorujące budowę oraz Pracodawcę;
2. Usunąć pracowników i inne osoby z rejonu zagrożenia;
3. Ogrodzić miejsce zagrożenia, oznakować napisami ostrzegawczymi, czekać do przyjazdu służb i policji, nie dopuszczać żadnych osób w rejon zagrożenia;
4. Po przyjeździe jednostki saperów należy podporządkować się ich rozkazom i zaleceniom. Kierujący pracownikami obowiązani są udzielić w tym zakresie stosownego instruktażu swoim podwładnym;
5. Dokonać wpisu o zdarzeniu w Dzienniku Budowy.

**Telefony Alarmowe:**

**STRAŻ POZARNA: 998**

**POLICJA: 997, 112**

**POGOTOWIE RATUNKOWE 999**