**Specyfikacja techniczna drukarki wielkoformatowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr/wymaganie** | **Realizacja przez urządzenie** |
| 1 | Model/producent proponowanego urządzenia | [model/producent] |
| 2 | Atramentowa technologia wydruku (wodoodporna i UV-odporna) | [rodzaj technologii] |
| 3 | Format wydruku A0 | [TAK / NIE] |
| 4 | Format wydruku A1 | [TAK / NIE] |
| 5 | Format wydruku A2 | [TAK / NIE] |
| 6 | Wydruk kolor | [TAK / NIE] |
| 7 | Minimalna szybkość wydruku mono / kolor w m2/h - 80/40 | [TAK / NIE]  [prędkość w m2/h] |
| 8 | Twardy dysk (opcjonalnie) w GB z możliwością demontażu | [pojemność dysku w GB] |
| 9 | Podajnik automatyczny | [TAK / NIE] |
| 10 | Wydruk sieciowy | [TAK / NIE] |
| 11 | System podawania papieru | [TAK / NIE] |
| 12 | Szerokość rolki | [szerokość rolki] |
| 13 | Max grubość nośnika w mm | [grubość nośnika] |
| 14 | Pamięć RAM w GB | [liczba RAM] |
| 15 | Interfejsy, Ethernet, USB | [prędkość Ethernet,  rodzaj USB] |
| 16 | Zintegrowany, kolorowy ekran dotykowy umożliwiający autoryzację i zarządzanie kolejką wydruku i wydrukiem | [przekątna w ", kolor] |
| 19 | Interfejs użytkownika w języku polskim | [TAK/NIE] |
| 18 | Automatyczna obcinarka papieru | [TAK/NIE] |
| 19 | Odbiór papieru kosz lub taca | [Kosz lub taca] |
| 20 | Osie na role papieru (min. 1) | [liczba rolek] |
| 21 | Posiada certyfikat CE | [TAK/NIE] |
| 22 | Posiada zgodność z certyfikatem Energy Star min. 6.2 | [TAK/NIE] |
| 23 | Pełna współpraca z funkcjonującym systemem wydruku SmartPrint 2.0 firmy Qube Technologies So, z o..o. | [TAK/NIE] |
| 24 | Wymiary urządzenia (możliwość wstawienia przez drzwi o min. szer 800mm) | [TAK / NIE] |
| 25 | Min. zakres obsługiwanej gramatury papieru od 80 do 160 | [zakres obsługiwanej gramatury papieru] |
| 26 | Gwarancja min. 48 miesięcy | [TAK / NIE] |
| 27 | 1. Urządzenia drukujące muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert | [TAK / NIE] |
| 1. Do każdego urządzenia wykonawca musi zapewnić pakiet zawierający sterowniki i oprogramowanie oraz instrukcję obsługi w języku polskim, | [TAK / NIE] |
| 1. Możliwość pełnej konfiguracji urządzenia, w tym podłączenie do systemu wydruku Zamawiającego zdalnie lub z podłączonej stacji komputerowej, | [TAK / NIE] |
| 1. Możliwość obsługi procesu drukowania zdalnie za pomocą stanowiska komputerowego (poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilana, włożenie dokumentów do podajnika, obsługa techniczno-serwisowa), | [TAK / NIE] |
| 1. Drukarki muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami | [TAK / NIE] |