**Przedmiot zamówienia:**

**Dostarczenie wzmocnionego tabletu dla instalacji systemów konsoli**

Dostarczony tablet ma umożliwić instalację na nim oprogramowania konsol dyspozytorskich.  
Parametry i wyposażenie:  
• Wyświetlacz: dotykowy, minimum 12.0" FHD maximum 12.6”, czytelny w słońcu, minimum 1200nitów  
• Odporność: Upadek z minimum 1.5 m, MIL-STD-810H, IP66, 95% RH, non-condensing  
• Temperatura pracy: minimum Od 25 °C do +60°C  
• Procesor: minimum Intel Core i5-1335U  
• Ram: minimum 16 GB DDR5 z możliwością rozbudowy do 32GB  
• Pamięć: PCIe SSD minimum 256GB z możliwością rozbudowy do 1TB  
• System: Windows 11 Pro  
• GPU: minimum dedykowana karta graficzna Intel Iris X  
• Bateria minimum 2000mAh  
• Zasilacz USB-C 100-240VAC, 50/60Hz  
• Wbudowane przyciski programowalne – minimum 4 + przycisk zasilania  
• Kamera FHD internetowa oraz kamera tylna  
• Zabezpieczenia: TPM 2.0, Kensington lock  
• Złącza/ porty: Jack (minimum 1), USB 3.2 Gen Type-A (minimum 1), Thunderbolt 4 Type-C (minimum 1), LAN (RJ-45 10/100/1000 base-T Ethernet minimum 1), HDMI 2.0 (minimum 1)  
• Gwarancja: 36 miesięcy z możliwością przedłużenia uwzględniająca także przypadkowe uszkodzenia mechaniczne  
• Tablet ma zapewnić możliwość instalacji w stacji dokującej z klawiaturą, stacja dokująca z klawiaturą ma być elementem zestawu i posiadać minimum złącza/ porty: USB 3.2 Gen Type-A (minimum 3), LAN (RJ-45 minimum 1), HDMI 2.0 (minimum 1), Display port 1.2 (minimum 1), port szeregowy (9 pin D-sub minimum 1), port ładowania USB  
• Obsługa Bluetooth v5.2, WiFi 6 AX201, 802.11ax, 4G/LTE  
• Wymiary maksymalne bez stacji dokującej z klawiaturą: 335 x 245 x 28mm waga do 1,8kg  
• Wymiary maksymalne ze stacją dokującą z klawiaturą 345x 330x 50mm waga do 3,2 kg  
Czas dostawy: 2 tygodnie od momentu zamówienia