Wykonanie przebudowy średniego napięcia na terenie MOP Stobiecko Wschód

W zakres prac wchodzi wykonanie:

- Poprowadzenie kabla SN w istniejącym przepuście rezerwowym SRS 110

- poprowadzenie kabla SN z słupa nr 5 na terenie MOPa Stobiecko Zachód, do trafostacji na terenie MOP Stobiecko Wschód

Wykonanie prac wraz z zgłoszeniami oraz odbiorem przyłącza przez gestora sieci. Dostawa trafostacji po stronie MD. Geodeta wraz z uzyskaniem mapy uwierzytelnionej po stronie zleceniobiorcy. Wszystkie koszty związane z wykonaniem tego zakresu (np. koszty związane z pogotowiem energetycznym itp.) po stronie zleceniobiorcy. Wykonanie przyłącza na terenie istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie MOPa należy wykonać przepustem. Wykonanie prac wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wykonanie prac wraz z materiałem zatwierdzonym przez zakład energetycznych. Wykonanie prac zgodnie z projektem, warunkami i uzgodnieniami