**Specyfikacja zakupowa: Namiot ekspresowy**

**1. Ogólne informacje**

* **Przeznaczenie**: Namiot ekspresowy do użytku na budowach, do serwisu itp.
* **Rodzaj**: Konstrukcja składana (ekspresowa), łatwa do transportu i montażu.
* **Model lub wymiary**: 3m x 3 m
* **Producent/marka**: TOOLPORT
* **Kolor**: Preferowany szary, inne kolory do uzgodnienia.

**2. Wymagania techniczne**

* **Materiał poszycia**:
  + Wodoodporna tkanina poliestrowa.
  + Odporność na promieniowanie UV.
  + Możliwość druku reklamowego (opcjonalne logo lub grafika).
* **Konstrukcja**:
  + Stelaż wykonany z aluminium System ekspresowego rozkładania (bez użycia narzędzi).
  + Profil sześciokątny
  + Regulowana wysokość (minimum 3 poziomy).

**3. Wymiary i waga**

* **Powierzchnia użytkowa**: 9 m².
* **Wymiary 3x3 m**
* **Waga całkowita**: Maksymalna waga – do 50 kg.
* **Wysokość wejścia**: Co najmniej 2,05 m.
* **Wymiary transportowe**: około 160 cm x 40 cm x 40 cm.

**4. Funkcjonalność**

* Łatwy montaż i demontaż przez jedną osobę.

**5. Akcesoria dodatkowe**

* Ściany boczne:
  + 2x ściana z oknem PVC.
  + 2x ściana z wejściem na suwak.
* Obciążniki lub śledzie mocujące (w zestawie).
* Pokrowiec transportowy.

**6. Certyfikaty i normy**

* Gwarancja: Minimum 2 lata.

**7. Warunki zakupu i dostawy**

* **Termin dostawy**: 35 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia
* **Płatność**: Na podstawie faktury VAT, z terminem płatności do 30 dni.
* **Dostawa na koszt i ryzyko dostawcy (Incoterms 2010 DDP)**

**Adres dostawy: Orlen Centrum Serwisowe ul. Wrocławska 58 45-701 Opole**