Jedlicze, dnia 05.09.2024

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Wstęp**

Przedmiotem postępowania jest:

Kompleksowa realizacja rzeczowa zadania inwestycyjnego p.n. „Zadaszanie stanowiska pełnienia autocystern pod MH” w formule EPC – zaprojektuj i wybuduj.

1. **Warunki lokalizacyjne**

Zakład Produkcyjny w Jedliczu – zgodnie z wizją lokalną.

1. **Informacje techniczne**

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac projektowych na obiekcie. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Zakres oferty dla zadania inwestycyjnego p.n. „Zadaszanie stanowiska pełnienia autocystern pod MH” na podstawie poniższego zakresu powinien obejmować.:**

1. Przygotowanie projektu technicznego/wykonawczego:

Projektowany obiekt powinien spełniać założenia:

* Zadaszenie stanowiska powinno obejmować całą autocysternę:
  + Konstrukcja stalowa – zabezpieczona antykorozyjnie malowana w kolorze RAL 7038, Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe kolor RAL 7038
  + Zadaszenie z blachy w RAL 7038.
  + Odprowadzenie wód deszczowych z zadaszenia poprzez rynny i rury spustowe do zakładowej instalacji kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej.
  + Wyposażenie w instalację elektryczną, oświetleniową LED, niezbędną instalację PPOŻ, instalację odgromową z pełną dokumentacją.
* Wyposażenie PPOŻ oraz BHP (urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, gaśnice, koce gaśnicze, apteczki, oznaczenie miejsca załadunku na podłożu, uzupełnienia instrukcji stanowiskowych, informacja o podkładaniu klinów pod koła, kontakt dla kierowcy ze sterownią blendingu itd. Zgodnie z aktualnymi przepisami)

1. Uzyskanie warunków na wszelkie media wraz z wykonaniem przyłączy, Mapy do Celów Projektowych oraz innych niezbędnych opracowań, ekspertyz i opinii.
2. Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń, dokonanie zgłoszeń i uzgodnień (w tym PPOŻ, BHP/Sanepid, Dostawcy Mediów) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy po stronie wykonawcy.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowana inwestycją.
4. Realizacja rzeczowa inwestycji zgodnie z projektem, wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
5. Dokumentacja powykonawcza, w tym przygotowanie i aktualizacji wszelkich instrukcji (np. PPOŻ) w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego i innymi stronami (np. Zakładowa Straż Pożarna).
6. Odbiory i przekazanie do użytkowania.
7. Zapewnienie organizacji prac w sposób eliminujący przestoje technologiczne w Zakładzie Produkcyjnym.

Każdy etap prac projektowych i realizacyjnych musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed podjęciem prac nad kolejnym etapem zamówienia.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

Wszystkie projektowane materiały, urządzenia, rozwiązania konstrukcyjne oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych.

W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone   
**w języku polskim**.