
Txxxxx = numer kodu do zamawiania narzędzi.

Nasadka sześciokątna

T96022: nasadka sześciokątna SW10-1/2


T96021: nasadka sześciokątna SW14-1/2



Rys. 1 Nasadka sześciokątna

Nasadka sześciokątna


T96281: nasadka sześciokątna SW41-3/4



Rys. 2 Nasadka sześciokątna

Klucz dynamometryczny


T96252: klucz dynamometryczny, 75-400 Nm, typ 730R/40



Rys. 3 Klucz dynamometryczny


Adapter do klucza dynamometrycznego

T97490

*Rys. 4 Adapter do klucza dynamometrycznego*


Wkręt do ściągacza

T97271: M12X78



Rys. 5 Wkręt do ściągacza

Narzędzie do demontażu i montażu tłoka T97330



*Rys. 6 Narzędzie do demontażu i montażu tłoka*

12536\_001 12548\_001 4752.001

Śruba oczkowa

T96061:M12


T96062:M10

T96063: M8

Narzędzie do montażu uszczelnienia mechanicznego

Rys. 7 Śruba oczkowa

T97181



*Rys. 8 Narzędzie do montażu uszczelnienia mechanicznego*

Klucz hakowy

T96345

*Rys. 9 Klucz hakowy*

12550.001 12537\_001 556.001

Pojedynczy klucz płaski


T96211



Rys. 10 Pojedynczy klucz płaski


Tuleja montażowa do tłoczyska

T97320



Rys. 11 Tuleja montażowa do tłoczyska

Klucz hakowy do tłoka i krzyżuIca T96346




Rys. 12 Klucz hakowy do tłoka i krzyżuica

Mocowanie klucza do tłoka


T97360: D70X52

T97361: D60X52

Ściągająca śruba oczkowa

Rys. 13 Mocowanie klucza do tłoka


T97272



*Rys. 14 Ściągająca śruba oczkowa*

Klucz do montażu zaworu


T97371



*Rys.15 Klucz do montażu zaworu*

Czworokątny klucz nasadowy z uchwytem

T96201



*Rys. 16 Czworokątne klucze nasadowe z uchwytem*

3072 001 2717 002 2703 002 12543 001

Stopniowy uchwyt tokarski

T96311



Rys. 17 Stopniowy uchwyt tokarski

Przyrząd do pomiaru ruchu tłoczyska


T97350



Rys. 18 Przyrząd do pomiaru ruchu tłoczyska

Obrotowy uchwyt tokarski do kota zamachowego


T97230



*Rys. 19 Obrotowy uchwyt tokarski do koła zamachowego*

Narzędzie przedłużające

T97650




Rys. 20 Narzędzie przedłużające

Narzędzie do montażu i demontażu krzyżulca

12540 001 12539 001 2727 001 2726 001


T96525



*Rys. 21 Narzędzie do montażu i demontażu krzyżuica*

Klucz z bolcem do nakrętek tłokowych


T97365



Rys. 22 Klucz z bolcem do nakrętek tłokowych

Kątowy pierścień pomiarowy do śrub korbowodu

T97290



*Rys. 23 Kątowy pierścień pomiarowy do śrub korbowodu*

Klucz dynamometryczny

T96010



Rys. 24 Klucz dynamometryczny

Klucz z grzechotką

T96240: klucz z grzechotką, typ 735R/20




*Rys. 25 Klucz z grzechotką*

Narzędzie do montażu koła zamachowego

T97245

*Rys. 26 Narzędzie do montażu koła zamachowego*

Adapter do klucza dynamometrycznego

T96041:1/2"-3/4"



*Rys. 27 Adapter do klucza dynamometrycznego*

1368 001 12649 001 12831 001